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ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Генеральный план муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана муниципального образования, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории муниципального образования, проблем и направлений его комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования.

При разработке генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.08.2017 г. №577;
- Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Решением Совета Нижнекамского муниципального района №28 от 25 июля 2013 г.;
- генерального плана пгт Камские Поляны, утвержденного Решением Совета муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 27.05.2010г. №19;

- официальных данных, предоставленных администрацией Нижнекамского муниципального района и муниципального образования «пгт Камские Поляны», входящего в его состав.
- «Проект планировки территории индивидуальной жилой застройки, в том числе планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. IV, VII пгт Камские Поляны». Проект планировки утвержден Советом муниципального образования «поселок городского типа Камские поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан № 23 от 29.12.2016г.

- «Проект планировки территории индивидуальной жилой застройки, планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. I пгт Камские Поляны». Проект планировки утвержден Советом муниципального образования «поселок городского типа Камские поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан № 23 от 29.12.2016г.

- «Проект планировки территории жилищного строительства, в том числе планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. V пгт Камские Поляны». Проект планировки утвержден Советом муниципального образования «поселок городского типа Камские поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан № 23 от 29.12.2016г.
1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ»

Генеральный план муниципального образования – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» являются:

· создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

· обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

· выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

· функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

· определение системы параметров развития муниципального образования «пгт Камские Поляны», обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

· подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

· планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ»
2.1. Экономико-географическое положение. Современное использование территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

Граница муниципального образования «пгт Камские Поляны» принята в соответствии с Закон Республики Татарстан от 30 декабря 2014 г. N 148-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав муниципального образования «пгт Камские Поляны» в соответствии с законом от 30 декабря 2014 г. N 148-ЗРТ входит «пгт Камские Поляны» (административный центр).

Территория муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» входит в состав Нижнекамского муниципального района, расположенного в восточной части Республики Татарстан на левом берегу р.Кама. «Поселок городского типа Камские Поляны» находится на расстоянии 180 км от столицы Республики Татарстан г. Казани. Расстояние до ближайших городов составляет: до г. Нижнекамска – 45 км, до г. Набережные Челны – 90 км, до г. Чистополя – 50 км, до г. Заинска – 50 км. 

Муниципальное образование «пгт Камские Поляны» (Далее по тексту МО «пгт Камские Поляны»)   граничит со Старошешминским, Шереметьевским сельскими поселениями Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, а также  Мамадышским муниципальным районом Республики Татарстан.
Общая площадь МО «пгт Камские Поляны» составляет 2384,11 га, в том числе площадь населенного пункта «пгт Камские Поляны» – 882,14 га.

Внешние транспортные связи МО «пгт Камские Поляны» осуществляются по автодороге регионального значения «Чистополь-Нижнекамск», имеющую выход на автомагистраль федерального значения М-7 «Волга». В 60 км в северо-восточном направлении от «пгт Камские Поляны» расположен аэропорт международного значения «Бегишево». Железнодорожная магистраль Уфа - Круглое поле - Агрыз проходит в 60 км от «пгт Камские Поляны», ближайшая железнодорожная станция расположена в г.Заинске.


Согласно экономическому районированию Республики Татарстан, проведенному в рамках «Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан», Нижнекамский муниципальный район и МО «пгт Камские Поляны» входят в состав Набережночелнинской агломерации Республики Татарстан.

По экономическому потенциалу Набережночелнинская агломерация занимает второе место после Казанской. Главными отраслями промышленности являются машиностроение (автомобилестроение, электротехническая промышленность) и  химическая и нефтехимическая промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, электроэнергетика, промышленность строительных материалов, пищевая промышленность. 

Активное развитие «пгт  Камские Поляны» началось с 1981 г. в связи с решениями правительства СССР и Совета министров ТАССР о строительстве атомной электростанции. Площадка для строительства АЭС была предусмотрена в западном направлении от населенного пункта с учетом 5 км санитарно-защитной зоны. В «пгт Камские Поляны» предполагалось разместить жильё для обслуживающего персонала АЭС. 

В 1990г. в связи с прекращением строительства АЭС было остановлено строительство жилой и общественной застройки. 

В настоящее время «пгт Камские Поляны» обладает достаточно развитой социальной и инженерно-транспортной инфраструктурой.

В «пгт Камских Полянах» функционируют две общеобразовательные школы, татарская гимназия, четыре детских дошкольных учреждения, детская музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа, художественная школа, профессиональное училище. Из объектов здравоохранения на территории населенного пункта функционирует больница, во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов расположены поликлиника для обслуживания взрослого населения, детская консультация, аптеки.

Из крупных отдельно-стоящих объектов торгового назначения в поселке расположены: рынок «Чулман Базар», торговый центр «Тимерхан», все остальные объекты торгового назначения размещены во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых домов.

Ядром культурной жизни «пгт Камские Поляны» является культурный центр «Чулман-Су», а также молодежный центр «Алан».

Из крупных объектов спортивного назначения на территории              «пгт Камские Поляны» расположен Ледовый дворец «Олимпия».

Промышленная зона находится в западном направлении от жилой застройки.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан  №572  от 11 августа 2008 года на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны», в рамках Нижнекамского промышленного округа, реализуется проект по созданию Индустриального парка «Камские Поляны». 
Это комплекс современных, экономически эффективных производств по выпуску упаковочных материалов, сырья для текстильной промышленности, строительства, сельского хозяйства и автомобильной отрасли. Индустриальный парк «Камские Поляны»   ориентирован на переработку полимерных материалов. 
Базовыми предприятиями Индустриального парка «Камские Поляны»    являются: ООО «Управляющей компании «Индустриальный парк Камские Поляны», ООО фирма «Термокам», ООО «Камстройпроект-НК», ООО «ПФК «КамДетальПроект».

Роль в системе расселения
Территориальная организация МО «пгт Камские Поляны» является частью системы расселения Нижнекамского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

 Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенного пункта с районным центром г. Набережные Челны и г. Казань.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения.
На начало 2016 г. средняя плотность населения МО «пгт Камские Поляны» составила 655,3 чел. на 1 кв.км. В соответствии с анализом, проведенным в Схеме территориального планирования Нижнекамского муниципального района, МО «пгт Камские Поляны» входит в группу поселений с высоким показателем  плотности населения. 

2.2. Характеристика земельного фонда
Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нём.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли лесного фонда;

· земли водного фонда;

· земли запаса.

Общая площадь МО «пгт Камские Поляны» составляет 2384,11 га (согласно картографическому материалу). 

Земли лесного фонда занимают территорию 94,98 га, что составляет около 10% от всей площади МО «пгт Камские Поляны» (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории МО «пгт Камские Поляны» отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

- государственная собственность (федеральная и республиканская);

- муниципальная собственность;

- частная собственность

Согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах МО «пгт Камские Поляны» ориентировочно 94,98 га земель в федеральной собственности.

По данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в «пгт Камские Поляны» имеются 4 земельных участка, находящихся в республиканской собственности, общая площадь территории которых составляет 1,2125 га. 

Таблица 2.2.1

Перечень земельных участков в границах пгт Камские Поляны, находящихся в республиканской собственности

	№ п/п
	Наименование правообладателя земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Площадь, га
	Категория земель

	1
	ГУ УВД по городу Нижнекамку и Нижнекамскому району
	Нижнекамский район «пгт Камские Поляны»
Пионерская база
	1,1476
	земли населенных пунктов

	2
	-
	Нижнекамский район «пгт  Камские Поляны»
	0,0649
	земли населенных пунктов

	
	Итого
	
	1,2125
	


Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории МО «пгт Камские Поляны» не имеется.

2.3. Социально-экономический потенциал территории

2.3.1. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

В таблице 2.3.1 приводится численность постоянного населения «пгт Камские Поляны» по данным сборников территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, а так же на основании данных предоставленных Администрацией МО «пгт Камские Поляны». 
Таблица 2.3.1
Население МО «пгт Камские Поляны» на начало года 

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	пгт  Камские Поляны
	14820
	14838
	14891
	15685
	15868
	15757
	15645
	15624
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График 2.3.1 Численность населения МО «пгт Камские Поляны»
На дату переписи 2002 г. в поселке проживало 17311 человек. По данным похозяйственного учёта на начало 2000 г. население поселка составило 17726 чел., на начало 2005 г. – 14948 человек. На начало 2016 года постоянное население села составило 15757 человек. 

Демографическая структура МО «пгт Камские Поляны» представлена в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2
Демографическая структура населения МО «пгт Камские Поляны»
	Показатели
	Численность населения на начало 2016 года*

	Численность населения, всего
	15624

	Детского возраста:
	2729

	До 1 года
	172

	1-6 лет
	1219

	7-15 лет
	1338

	Трудоспособного возраста
	9452

	16-17 лет
	275

	18-54 лет для женщин
	4278

	18-59 лет для мужчин
	4899

	Старше трудоспособного возраста
	3443

	Старше 55 лет для женщин
	2431

	Старше 60 лет для мужчин
	1012


*Возрастно-половой состав населения городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан: Статистический сборник / Татарстанстат – Казань, 2016. - 138с.

Численность населения трудоспособного возраста в «пгт Камские Поляны» (9452 человека) выше населения нетрудоспособного возраста (3443 человека), что является положительной тенденцией.

Таким образом, возрастная структура существующего населенного пункта характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста, достаточно малой долей группы младше трудоспособного возраста и  средним уровнем группы старше трудоспособного возраста. 

МО «пгт Камские Поляны» входит в группу поселений с очень высоким демографическим потенциалом, согласно схеме территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. 
2.3.2. Производственные территории

Основная доля сырьевого сектора экономики Нижнекамского муниципального района приходится на добычу полезных ископаемых, развития  сельского и лесного хозяйства. Производственный сектор в настоящее время является ведущим сектором в хозяйственном комплексе Нижнекамского муниципального района. Основная отрасль промышленности Нижнекамского муниципального района - нефтехимия.

Основная часть промышленных, инженерных и коммунально-складских предприятий в «пгт Камские Поляны» расположены в промышленной зоне, которая находится в западном направлении от жилой застройки.

В МО «пгт Камские Поляны» реализован проект, способный создать точки роста для малого и среднего бизнеса –  Индустриальный парк «Камские Поляны».

Индустриальный парк «Камские Поляны» создан при непосредственном содействии якорной компании ОАО «Нижнекамскнефтехим».
ООО «Индустриальный парк «Камские Поляны» - комплекс  современных, экономически эффективных производств по выпуску упаковочных материалов, сырья для текстильной промышленности, строительства, сельского хозяйства и автомобильной отрасли. Индустриальный парк ориентирован на переработку полимеров. Расположен в границах верхней строительной площадки, занимаемая площадь - 250 га.

На сегодняшний день Индустриальный парк «Камские Поляны» является самым капиталоемким промышленным объектом, расположенным в границах МО «пгт Камские Поляны». На территории данного производства трудятся 210 человек, в большинстве своем жители Камских Полян. Производства парка ООО «Управляющей компании «Индустриальный парк Камские Поляны» выпускают упаковочную продукцию (стретч-пленку), мультифиламентную нить, другую продукцию из полимерных материалов, которая широко востребована на потребительском рынке.
Базовыми предприятиями Индустриального парка являются:
- ООО фирма «Термокам» - производство радиаторов, электромагнитной муфты привода вентилятора для автомобилей «Газель»,  других уникальных разработок для компрессорных и машиностроительных предприятий;
- ООО «Камстройпроект-НК»  - строительная компания,  участник строительства  ряда крупных объектов нефтехимической отрасли Республики Татарстан;
- ООО «ПФК «КамДетальПроект» - производство комплектующих для ОАО «НЕФАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «УРАЛАЗ».
Так же в промышленной зоне располагаются следующие предприятия:

- производственная база ОАО «Энерговентиляция» (производство воздуховодов для собственных нужд);

- производственная база по изготовлению бетона ООО «Камтехстрой»;

-  строительно-складские базы ОАО «Камгэсэнергострой»;

- производственная база ЗАО «Строймонтажналадка» (производство металлоконструкций);

-производственная база строительной фирмы ООО «Спецэнергомонтаж»;

- производственно-складская база ИП Муртазин Н.А.;

- склад строительных материалов ИП Зайнуллин Р.Г. (производство ворот, дверей);
- производство и продажа резиновых изделий ИП Суслов ;

- ООО «Камско-Полянская швейная фабрика» - специализируется на выпуске спецодежды и товаров народного потребления;

- завод полимерных изделий ООО «Аква Полимер» (производство полипропиленовых и полиэтиленовых труб, грунтовок, шпаклевок и др.);
- производственная база строительной фирмы ООО «Каминвестпром»;

- завод резиновых изделий ООО «Полимер Хим НК» (обработка отходов химического производства (каучук), резино-технические изделия);

- незавершенное строительство производственной базы и административных помещений ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

- пищекомбинат ООО «ТаМа» (производство и переработка с/х продукции, производство хлебобулочных изделии (мельница, пекарня), зернохранилище).
Так же, в промышленной зоне располагаются недействующие объекты, в частности Камско-Полянский автоагрегатный завод, производственная база  ООО «Тахмарс», база ООО «Камтехстройсервис» и другие.
В микрорайоне V располагаются общетоварный склад ИП Архипов В.А. и строительно-складская база ООО «Камстройинвест-плюс»  (производство общестроительных работ).
Еще одним предприятием химической отрасли является ООО «Колтех-Кама», осуществляющее деятельность по производству резинотехнических изделий, которая располагается на территории незавершенного строительства АЭС.

На территории незавершенного строительства АЭС так же располагаются недействующие объекты промышленного производства, в частности ООО «Камско-Полянский автоагрегатный завод», мастерская ООО «Поток» и прочие.

В северо-восточной части «пгт Камские поляны» располагается производственно-складская база ИП Зайнуллин Р.Г. (производство ворот, дверей), производственные базы, материальные склады ООО «Аква Полимер».

2.3.3. Агропромышленный   комплекс

На территории МО «пгт Камские Поляны» отсутствуют объекты агропромышленного комплекса. 

2.3.4. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.
Лесной фонд МО «пгт Камские Поляны» занимает площадь 94,98 га, что составляет 10% от всей площади муниципального образования.

На территории МО «пгт Камские Поляны» расположены леса ГКУ «Заинского лесничества» Кушниковского участкового лесничества.
Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площадью 29,12 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории МО «пгт Камские Поляны» имеются защитные и эксплуатационные леса.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

Защитные леса в границе МО «пгт Камские Поляны» представлены категорией лесов, расположенных в водоохранных зонах (10,97 га), а так же  категорией ценных лесов – леса, расположенные в лесостепной зоне (66,24 га).

Эксплуатационные леса  (17,77 га) предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

2.3.5. Жилищный фонд 

На сегодняшний день одной из важнейших характеристик уровня жизни населения и экономики является обеспеченность жильем и масштабы жилищного строительства.

На начало 2016 года объем жилого фонда МО «пгт Камские Поляны» составляет 313,235 тыс.кв.м общей площади (согласно данным, предоставленным Администрацией МО «пгт Камские Поляны»). Жилой фонд МО «пгт Камские Поляны» представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой. 

Многоквартирная жилая застройка представлена 3-х, 5-ти и 9-ти этажными жилыми домами общей площадью 308,323 тыс.кв.м.

Объем индивидуального жилого фонда составляет 4,912 тыс.кв.м общей площади жилья.
Таблица 2.3.3
Характеристика существующего многоквартирного жилого фонда  муниципального образования «пгт Камские Поляны»
	№ п/п
	Адрес
	Этаж-ность
	Кол-во квартир
	Площадь застройки (кв.м.)
	Общая  

площадь 

квартир, 

(кв.м.)
	Год постройки
	% износа

	1 микрорайон

	1
	1/01
	5
	59
	710,9
	2642,20
	1983
	30%

	2
	1/03
	5
	57
	697,3
	2492,50
	1983
	30%

	3
	1/04
	5
	59
	704,2
	2607,30
	1983
	30%

	4
	1/05А
	5
	40
	556,2
	1782,80
	1983
	30%

	5
	1/05Б
	5
	51
	536,3
	1775,00
	1983
	30%

	6
	1/06
	5
	74
	866,7
	3238,60
	1982
	30%

	7
	1/08
	5
	345
	4467,5
	16727,30
	1983
	27%

	8
	1/09
	5
	181
	2352,4
	8517,50
	1985
	17%

	9
	1/10
	9
	109
	1020,9
	6273,50
	1987,
1996-1997
	13%

	10
	1/11
	9
	144
	1321,8
	8363,60
	1987
	24%

	11
	1/11А
	9
	33
	356,6
	2134,80
	1986
	25%

	12
	1/12
	9
	108
	1022,3
	6283,40
	1984
	27%

	13
	1/13
	9
	108
	936,4
	6237,70
	1986
	25%

	14
	1/13А
	9
	35
	355,3
	2107,90
	1986
	25%

	15
	1/14
	9
	108
	1018,8
	6249,30
	1985
	25%

	16
	1/15
	9
	72
	678,3
	4152,20
	1985
	26%

	17
	1/15А
	9
	35
	350,2
	2104,10
	1986
	26%

	18
	1/16
	5
	329
	4264,5
	15313,70
	1986
	16%

	19
	1/17
	5
	313
	3849,1
	14547,40
	1986
	25%

	20
	1/18
	5
	100
	1304
	4603,90
	1987
	25%

	21
	1/18А
	5
	199
	2584,9
	8408,60
	1986
	25%

	22
	1/19А
	9
	108
	638,9
	3919,50
	1988
	22%

	23
	1/19Б
	9
	108
	638,9
	3912,80
	1987
	24%

	24
	1/19В
	9
	100
	638,9
	3843,90
	1988
	24%

	25
	1/20
	9
	144
	1360,3
	8031,60
	1990
	21%

	26
	1/22А
	9
	72
	641
	4072,10
	1989
	20%

	27
	1/22Б
	9
	72
	794,7
	4023,00
	1988
	22%

	28
	1/36
	3
	30
	581,5
	1048,80
	1992
	23%

	29
	1/37
	3
	30
	575,8
	1048,60
	1992
	23%

	30
	1/38А
	3
	27
	551,7
	885,9
	1991-1992
	25%

	31
	1/43
	9
	62
	643,4
	3208,50
	1991
	12%

	32
	1/46
	9
	62
	621
	3163,70
	1989
	23%

	Всего
	3374
	37640,7
	163721,7
	-
	-

	2 микрорайон

	33
	2/02
	9
	36
	360
	2080,90
	1989
	23%

	34
	2/02А
	9
	36
	360,7
	2067,40
	1988
	26%

	35
	2/03
	9
	72
	676,5
	4186,30
	1988
	23%

	36
	2/04
	9
	36
	352
	2080,80
	1988
	3%

	37
	2/04А
	9
	36
	360
	2093,40
	1988
	23%

	38
	2/05
	9
	72
	672,5
	3999,70
	1987
	24%

	39
	2/05А
	9
	72
	668,7
	4008,40
	1987
	25%

	40
	2/06
	9
	72
	672,5
	3991,90
	1987
	24%

	41
	2/10
	9
	144
	1288,2
	8111,30
	1993
	23%

	42
	2/10В
	9
	27
	258,5
	1548,5
	2013-2014
	8%


	43
	2/11
	9
	421
	4078,5
	24660,80
	1989-1991
	20%

	44
	2/12
	5
	186
	2297,1
	8762,60
	1989
	23%

	45
	2/13
	5
	204
	2681,8
	9823,10
	1987-1988
	23%

	46
	2/16
	9
	204
	2869
	12562,60
	1988
	23%

	47
	2/30
	5
	214
	4068
	8805,90
	1988
	9%

	48
	2/30А
	5
	55
	704,1
	2234,30
	1989
	23%

	49
	2/30Б
	5
	55
	727
	2231,80
	1988
	23%

	50
	2/32
	9
	194
	2069
	7402,50
	1989
	23%

	51
	2/33
	9
	72
	667
	3999,60
	1988
	23%

	52
	2/40
	5
	114
	1728,8
	6532,70
	1994-1995
	10%

	53
	2/41
	5
	175
	2377,1
	8295,70
	1989
	10%

	54
	2/42
	5
	157
	2565,5
	7846,10
	1990
	8%

	55
	2/32А
	8
	128
	2 548,60
	7274,9
	2008
	-

	Всего
	2782
	32502,5
	144601,2
	-
	-

	ИТОГО
	6156
	70143,2
	308322,9
	-
	-


Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). 

По МО «пгт Камские Поляны» на сегодняшний день приходится 20,0 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по городской местности – 24,0 кв.м общей площади жилья на человека. Средняя жилищная обеспеченность по Нижнекамскому муниципальному району на начало 2016 года по городской местности составляет 21,7 кв.м / чел.
2.3.6. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
Потребность существующего населения МО «пгт Камские Поляны» в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года», Распоряжением Правительства РФ №923-р от 13.07.2007г. «О социальных нормативах и нормах», Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами. 
Образовательные организации 

Дошкольные образовательные организации.

В настоящее время в МО «пгт Камские Поляны» действуют четыре детских сада. Общая проектная вместимость детских садов составляет 1040 мест.

Согласно исходным данным к генеральному плану на начало 2016 года фактическая численность детей, посещающих детские дошкольные организации, составляет 926 человек. 

Обеспеченность местами в детских дошкольных организациях составляет 100,4% от нормативного значения.

Общеобразовательные организации и среднее профессиональное образование
На сегодняшний день в МО «пгт Камские Поляны» (пгт Камские Поляны) функционируют:

- Камскополянская средняя общеобразовательная школа №1 проектной мощностью 780 мест;

- Камскополянская средняя общеобразовательная школа №2 проектной мощностью 920 мест.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 16-17 лет. Исходя из этого, существующая нормативная потребность муниципального образования в мощности общеобразовательных школ составляет 1613 учащихся, а с учётом подвозимых детей из других населённых пунктов района, обучающихся в «пгт Камские Поляны» – 1632 учащихся. Таким образом, обеспеченность населения муниципального образования общеобразовательными школами составляет 104,2%.

Система профессионального образования в «пгт Камские Поляны» представлена Камско-Полянским филиалом ГАОУ СПО «Нижнекамский сварочно-монтажный колледж» мощностью 220 учащихся.
Организации дополнительного образования детей. 
Возрастающую роль в подготовке современной личности, отличающейся высокой социальной и профессиональной мобильностью и адаптивностью, способностью к смене и совмещению различных видов деятельности, играет сегодня система дополнительного образования детей. Внешкольное дополнительное образование направлено на создание условий для духовного, интеллектуального и физического развития детей и подростков во внеурочное время, для раскрытия и развития их творческих способностей в свободное от учебы время на основе диагностирования их интересов и потребностей в дополнительном образовании.

В «пгт Камские Поляны» широко представлены возможности дополнительного образования для детей. 
В поселке действует детская музыкальная школа, Центр детского творчества «Радуга», на базе которого размещена  художественная школа и школа раннего развития.
 В «пгт Камские Поляны» функционирует молодежный центр «Алан», где представлен широкий спектр кружковой работы, тематических фестивалей, конкурсов, турниров, и т.д.
На базе спортивного комплекса «Батыр» существует Детско-юношеская спортивная школа и станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Тургай» общей проектной мощностью 250 мест.

На базе станции детского и юношеского туризма работает краеведческий музей, ежегодно организуются летние профильные палаточные лагеря и всевозможные спортивные соревнования общепоселкового масштаба.

Кроме того, в поселке действует секция тхэквондо, объединение «Картинг», дворовый клуб «Искра», объединяющий футболистов и хоккеистов.
В 2008 году запущен в эксплуатацию Ледовый дворец.

Общая проектная вместимость внешкольных организаций в МО «пгт Камские Поляны» составляет 660 мест. Обеспеченность внешкольными организациями составляет 33,7 от нормативного значения. 
Медицинские организации 

Медицинское обслуживание населения Нижнекамского муниципального района осуществляется МУП «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» (1102 коек, 2850 посещений в смену), МБУЗ «Детская городская больница с Перинатальным центром (505 коек, 1500 посещений в смену), станцией скорой медицинской помощи (25 автомобилей) в г. Нижнекамск, Шереметьевской участковой больницей (55 коек, 80 посещений в смену), и МБУЗ «Камско-Полянская районная больница» в «пгт Камские Поляны» (45 коек круглосуточного пребывания больных, 37 коек дневного пребывания больных и поликлиникой на 500 посещения в смену). В целом по району обеспеченность населения объектами здравоохранения составляет лишь 44,5 % от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.
Так же в МО «пгт Камские Поляны» с 1 января 2013 года введен в эксплуатацию Реабилитационный центр Камскополянского психоневрологического интерната медико-социальных технологий мощностью на 400 койко-мест. 

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем. Обеспеченность населения «пгт Камские Поляны» лечебно-профилактическими медицинскими организациями составляет 176,3 % от нормативной потребности.

Для оказания неотложной помощи населению района имеется станция скорой медицинской помощи (27 специализированных автомобилей), размещенная в г.Нижнекамск. Также в «пгт Камские» Поляны функционирует подстанция скорой медицинской помощи (2 специализированных автомобиля).
Станции скорой медицинской помощи рассчитываются исходя из нормы 1 на 10 тыс.человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специализированном автомобиле. Обеспеченность жителей Нижнекамского муниципального района станциями скорой медицинской помощи составляет 98,5%.
В настоящее время в «пгт Камские Поляны» детская молочная кухня отсутствует. Продукция детского питания привозная. Имеется раздаточный пункт детской молочной кухни площадью 132 кв.м.
Объекты культуры и искусства

К числу объектов культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие муниципальное образование, предприятия и учреждения.
В МО «пгт Камские Поляны» действуют следующие объекты культуры: культурный центр «Чулман-Су» проектной мощностью 800 мест (в том числе кинотеатр на 500 мест). 

Потребность населения «пгт Камские Поляны» в чтении удовлетворяют две поселковые библиотеки – взрослая и детская. В общей сложности книжные фонды насчитывают около 50 тысяч изданий, которыми ежегодно пользуются порядка 6 тысяч читателей.

Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 64,0%, обеспеченность библиотеками – 53,3%.
Объекты физической культуры и спорта

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом. 

На сегодняшний день спортивные учреждения «пгт Камские Поляны» представлены спортивными залами ДЮСШ №5, а так же залами общеобразовательной школы №1 и школы №2. Общая площадь спортивных залов составляет 2263 кв.м площади пола. Обеспеченность спортивными залами составляет 41,4% от нормативной потребности.

Плоскостные сооружения муниципального образования представлены спортивной площадкой ДЮСШ №5, хоккейным кортом «ДЮСШ по хоккею с шайбой и фигурному катанию НМР РТ», спортивными площадками при школах, аграрном колледже и спортивном комплексе. Общая площадь плоскостных сооружений составляет 9513 кв.м. Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 31,2% от нормативной потребности.

Предприятия торговли и общественного питания

При существующей численности населения МО «пгт Камские Поляны» нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 4412 кв.м торговой площади. Общая торговая площадь существующих магазинов и торговых комплексов муниципального образования составляет 6075,4 кв.м. Данная торговая площадь соответствует 138,9% нормативной потребности. 

Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания – 630 мест. На сегодняшний день мощность предприятий общественного питания в «пгт Камские Поляны» – 296 мест, что составляет 47,4% от нормы. 
Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.
На сегодняшний день в МО «пгт Камские Поляны» (пгт Камские Поляны) работают предприятия бытового обслуживания проектной мощностью 31 рабочее место. Обеспеченность населения составляет 39,7% от нормы.
В настоящее время население МО «пгт Камские Поляны»  обслуживает банно-оздоровительный комплекс, рассчитанный в совокупности на 20 помывочных мест. Таким образом, обеспеченность составляет на сегодняшний день 25,6%.
Ритуальные услуги населению оказывает бюро похоронного обслуживания.
Кредитно-финансовые организации и предприятия связи

В «пгт Камские Поляны» имеются Нижнекамский межрайонный почтамт УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГПУ «Почта России», действуют 2 отделения банка, 1 нотариальная контора 2 юридические консультации, Нижнекамский районный суд.
Отделение Полиции
В «пгт Камские Поляны» имеется два участковых пункта полиции, в каждом из них работают по 2 участковых полицейских.
Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.4.
Таблица 2.3.4
Анализ обеспеченности населения муниципального образования «пгт Камские Поляны»  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

	Наименование
	Единица измерения
	Норма
	Всего необходимо по нормам
	Существующее положение на исходный год
	Обеспеченность,
%

	
	
	
	
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	место
	85% детей в возрасте 1-6 лет
	1036
	1040
	100,4

	Общеобразовательные  организации
	место
	100% детей в возрасте 7-17 лет
	1632
	1700
	104,2

	Организации дополнительного образования детей
	место
	120% школьников
	1958
	660
	33,7

	Больницы
	койка
	13,47 коек на 1000 чел.
	210
	82
	-*

	Станции СМП
	автомобиль
	1 автомобиль на 10000 чел.
	2
	2
	-*

	Медицинские организации
	посещ. в смену
	18,15 посещ. в смену на 1000 чел.
	284
	500
	176,3

	Аптеки
	объект
	1 объект на 10 тыс.чел.
	1
	7
	700,0

	Детские молочные кухни
	порц./сут.
	4 порц./сут.на 1 реб.до года
	688
	отсутствуют
	-

	Раздаточные пункты детской молочной кухни
	кв.м общ.пл.
	0,3 кв.м на 1 реб.до года
	52
	113,5
	220,0

	Дома-интернаты для престарелых
	место
	3 места на 1 тыс.чел (с 60 лет)
	10
	отсутствуют
	-

	Спортзалы общего пользования
	кв.м площади пола
	350 кв.м на 1000 чел.
	5468
	2263
	41,4

	Плоскостные сооружения
	кв.м
	1949,4 кв.м на 1000 чел.
	30457
	9513
	31,2

	Бассейны
	кв.м зерк.воды
	75 кв.м на 1000 чел.
	1172
	отсутствуют
	-

	Клубы, дома культуры
	место
	50 мест на 1000 чел.
	781
	800
	102,4

	Библиотеки
	экземпляров
	6 экземпляров на 1 жит.
	93744
	50000
	53,3

	Магазины
	кв.м торг.пл.
	280 кв.м на 1000 чел.
	4375
	6075,4
	138,9

	Химчистки
	кг в смену
	4 кг в смену на 1000 чел.
	62
	отсутствуют
	-

	Предприятие по стирке белья (фабрика –прачечная)
	кг в смену
	110 кг в смену на 1000 чел.
	1719
	отсутствуют
	-

	Бани
	помыв.место
	5 мест на 1000 чел.
	78
	20
	25,6

	Предприятия общепита
	место
	40 мест на 1000 чел.
	625
	296
	47,4

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. место
	9 раб.мест на 1000 чел.
	141
	31
	22,0

	Отделения связи
	объект
	1 объект на 9-25 тыс.жителей
	1
	1
	100,0

	Отделения, филиал банка
	объект
	0,3-0,5 объекта на 1000 чел.
	8
	2
	25,6

	Районные (городские народные суды)
	рабочее место
	1 судья на 30 тыс.чел.
	1
	1
	100,0

	Юридические консультации
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.
	2
	2
	100,0

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	1
	1
	100,0

	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 объект на 20 тыс. чел.
	1
	2
	200,0

	Гостиницы
	место
	6 мест на 1000 чел.
	94
	отсутствуют
	-

	Пункт приема вторичного сырья
	объект
	1 объект на 20 тыс.чел.
	1
	отсутствуют
	-

	Общественные уборные
	прибор
	1 прибор на 1000 чел.
	16
	отсутствуют
	-

	Полиция
	человек
	1 ОПОП на 10-12 тыс.чел.
	2
	2
	100,0


* поскольку больницы и станции скорой медицинской помощи имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность больничными учреждениями должна рассчитываться от населения района в целом.

2.3.7. Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В МО «пгт Камские Поляны» имеется три кладбища, два из которых на сегодняшний день недействующие:
- недействующее кладбище, расположенное в «пгт Камские Поляны», площадью 0,60 га на земельном участке с кадастровым номером 16:30:070602:26 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»). Заполненность кладбища – 100 %;
- недействующее кладбище, расположенное на территории муниципального образования  в «пгт Камские Поляны»  площадью 0,73 га на земельном участке с кадастровым номером 16:30:150306:12 (категория земельного участка не установлена). Заполненность кладбища – 100 %;

- действующее кладбище, территория которого располагается на двух земельных участках: на территории МО «пгт Камские Поляны» (на земельном участке с кадастровым номером 16:30:090901:169 - категория земельного участка не установлена) и Шереметьевского сельского поселения (на земельном участке с кадастровым номером 16:30:090901:470 - категория земельного участка «земли сельскохозяйственного назначения). Площадь кладбища, расположенного на территории МО «пгт Камские Поляны» составляет 4,1 га, из которых 3,82 га предусмотрены под захоронения традиционного типа, 0,28 га – под административно-бытовую и хозяйственную части. По состоянию на начало 2016 года кладбище заполнено на 67,5%. Таким образом, свободные для захоронения территории составляют 1,24 га, обеспеченность населения кладбищами составляет 33,1%.

2.4. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района, МО «пгт Камские Поляны» относится к поселениям с благоприятной оценкой территории для рекреационных целей, что связано с небольшим количеством санитарно-защитных зон и опасных природных процессов.

Сегодня Камские Поляны простираются на склонах высокой террасы берега Камы. Вся эта зона в восточном планировании переходит в лесной массив, а сам поселок обрамлен ручьем «Безымянным» на западе, а с востока – рекой «Вязовка».

Наиболее привлекательными для туристов на территории МО «пгт Камские Поляны» являются следующие объекты:

· культурно-познавательные, культурно-развлекательные объекты и достопримечательные места - Краеведческий музей, молодежный центр «Алан»;
· религиозные объекты – мечеть;
· лечебно-оздоровительные и рекреационные объекты и территории – детский лагерь мощностью 400 мест, расположенный на берегу р.Кама севернее «пгт Камские Поляны»;

· спортивные, спортивно-оздоровительные, спортивно-развлекательные объекты – ледовый дворец, спортивный комплекс «Батыр», картодром, станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Тургай».
· объекты сервиса – кафе, столовая.
2.5.  Историко-культурное наследие
Согласно Федеральному Закону  Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории МО «пгт Камские Поляны» имеются выявленные объекты археологического наследия – Камско-Полянская курганная группа, расположенная на левом берегу р. Камы, в 3-4 км к северо-западу от «пгт Камские Поляны» и в 1 км к юго-юго-западу от устья залесенного оврага в поле. 
2.6. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспортная структура МО «пгт Камские Поляны» является частью транспортной структуры Нижнекамского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.
Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.
Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках.
Автомобильные дороги и транспорт
1. По форме собственности, существующие автомобильные дороги муниципального образования «пгт Камские Поляны» представлены дорогами регионального и местного значения. 
Автомобильными дорогами регионального значения являются:

· автомобильная дорога III категории «Чистополь-Нижнекамск» протяженностью 5,55 км с асфальтобетонным покрытием, которая в настоящее время проходит по селитебной территории южной части населенного пункта, что противоречит санитарным нормам и правилам безопасности дорожного движения;

· автомобильная дорога IV категории «Объезд пгт Камские Поляны» протяженностью 3,86 км с асфальтобетонным покрытием, которая проходит непосредственно по территории «пгт Камские Поляны», обеспечивающая транспортную связь производственных и селитебных территорий, имеющая выход на магистральную дорогу регионального значения «Чистополь –Нижнекамск»;
· автомобильная дорога III категории «Камские Поляны-Шереметьевка» протяженностью 0,76 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильные дороги местного значения на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» представлены:

· автомобильной дорогой IV категории «Подъезд к промышленным площадкам в «пгт Камские Поляны» протяженностью 6,59 км с асфальтобетонным покрытием; 

· автомобильной дорогой IV категории «Подъезд к садовому обществу» протяженностью 6,92 км с цементобетонным покрытием;
· автомобильной дорогой IV категории «Подъезд к садовому обществу «Тургай» протяженностью 1,23 км с переходным покрытием;
· автомобильная дорога без категории «Подъезд к дому рыбака ПАО «Нижнекамскнефтехим» протяженностью 1,29 км с переходным покрытием.
Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения в границах муниципального образования «пгт Камские Поляны» представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Перечень автомобильных дорог муниципального образования

 «пгт Камские Поляны»
	№ п/п
	Наименование дорог
	Протяженность

(в границах поселения), км
	в том числе

	
	
	
	асфальто-бетонное
	переходное
	грунтовое

	Автодороги регионального значения
 (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов)

	1
	«Чистополь-Нижнекамск»
	5,55
	5,55
	-
	-

	2
	«Камские Поляны-Шереметьевка»
	0,76
	0,76
	-
	-

	3
	«Объезд пгт Камские Поляны»
	3,86
	3,86
	
	

	
	Всего
	10,17
	10,17
	-
	-

	Автодороги местного значения

	1
	«Подъезд к промышленным площадкам в «пгт Камские Поляны»
	6,59
	6,59
	-
	-

	2
	«Подъезд к садовому обществу»
	6,92
	6,92
	-
	-

	3
	«Подъезд к садовому обществу «Тургай»
	1,23
	-
	1,23
	-

	4
	Подъезд к дому рыбака ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	1,29
	-
	1,29
	-

	
	Всего
	16,03
	13,51
	2,52
	-

	
	ИТОГО
	26,30
	21,68
	2,52
	-


По функциональному назначению автодороги муниципального образования «пгт Камские Поляны» включают в себя дороги межрайонного и местного значения.
· Межрайонного значения является автомобильная дорога «Чистополь-Нижнекамск»;
· Местного значения считаются автодороги «Камские Поляны-Шереметьевка»,  «Объезд пгт Камские Поляны», «Подъезд к промышленным площадкам в пгт Камские Поляны», «Подъезд к садовому обществу», «Подъезд к садовому обществу «Тургай», Подъезд к дому рыбака ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Улично-дорожная сеть и транспорт


Существующая улично-дорожная сеть «пгт Камские Поляны» представлена магистральными улицами общегородского и районного значения, жилыми улицами. 
К магистральным улицам районного значения  относятся  улицы  М-II,  М-II*, обеспечивающие транспортную связь производственных и селитебных территорий, имеющие выход на дорогу регионального значения «Объезд пгт Камские Поляны», проходящую по селитебной территории «пгт Камские Поляны» и имеющую выход на магистральную дорогу регионального значения «Чистополь – Нижнекамск».

К магистральным улицам районного значения так же относится улица М-IV, проходящая по селитебным территориям и обеспечивающая транспортную связь между микрорайонами, общественным центром, выходящая на магистральную улицу общегородского значения.


Жилые улицы обеспечивают транспортную связь кварталов жилой застройки, имеют выход на магистральные улицы и дороги.


Внешними автомобильными дорогами осуществляется связь селитебной зоны поселка с производственными территориями.

 Таблица 2.6.2 

Перечень дорог в границах  пгт Камские Поляны

	Наименование
	Протяженность,км
	Направление движения (одно-, двухстороннее)
	Материал покрытия

	Магистральная дорога М II
	0,75
	двухстороннее
	асфальтобетонное

	Магистральная дорога М II*
	1,60
	двухстороннее
	асфальтобетонное

	Магистральная дорога М IV
	1,61
	двухстороннее
	асфальтобетонное

	Магистральная дорога М V
	1,09
	двухстороннее
	асфальтобетонное

	Автодорога до пляжа
	2,94
	двухстороннее
	асфальтобетонное

	Автодорога М VII
	1,25
	двухстороннее
	асфальтобетонное

	Автодорога от М IV до М III
	0,64
	двухстороннее
	асфальтобетонное

	Автодорога мкр. «Новосел»
	0,29
	двухстороннее
	грунтовое

	Автодорога мкр. «Новосел»
	0,60
	двухстороннее
	грунтовое

	Автодорога мкр. «Новосел»
	0,67
	двухстороннее
	грунтовое

	Подъезд к промышленным площадкам
	1,76
	-
	асфальтобетонное

	Внутриплощадочные автодороги
	0,87
	-
	асфальтобетонное

	Внутриплощадочные дороги
	1,30
	-
	асфальтобетонное

	Внутриплощадочные дороги
	2,62
	-
	асфальтобетонное

	Всего
	17,99
	
	


Воздушный транспорт

Воздушные транспортные связи жителей «пгт Камские Поляны» осуществляются через аэропорт международного значения «Бегишево», расположенный в 60 км от населенного пункта.

Водный транспорт

В северном  направлении от существующей жилой застройки поселка на берегу р.Кама имеются разрушенные причальные сооружения.

Трубопроводный транспорт

По территории Нижнекамского муниципального района южнее «пгт Камские Поляны» проходит магистральный продуктопровод «Нижнекамск-Казань».
Придорожный сервис

На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» имеется одна газозаправочная станция и три автозаправочные станции. В юго-западной части «пгт Камские Поляны» располагаются три станции технического обслуживания. 
Искусственные сооружения
На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» имеется мост через р.Вязовка на автодороге регионального значения «Камские Поляны-Шереметьевка», а так же мост на территории «пгт Камские Поляны»  на автодороге «М-VII».
Объекты, обслуживающие внешний транспорт

На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» для обслуживания пассажиров междугородных автобусных маршрутов имеется автовокзал «Камские Поляны» (микрорайон III). 

На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» располагается семь одноэтажных боксовых гаражей общей мощностью 3220 боксов, а так же открытые автостоянки общей мощностью 282 машино-мест.
Таблица 2.6.3

Данные по гаражам, расположенным на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

	Наименование, адрес
	Мощность
	Площадь участка, га

	СГК «Алан-Я»

РТ, Нижнекамский район, «пгт Камские Поляны», К№ 16:30:150306:5 (зем.участок)
	220 боксов
	14 335 кв.м

	ГСК «Монолит – 2»

РТ, Нижнекамский район, «пгт Камские Поляны», К№ 16:30:150304:1 (зем.участок)
	1056 боксов
	49 400 кв.м

	СГК «Алан-Я»

РТ, Нижнекамский район, « пгт Камские Поляны», К№ 16:30:150304:7 (зем.участок)
	450 боксов
	27 825 кв. м

	ИП Долматов  

РТ, Нижнекамский район, «пгт Камские Поляны», Пионерная база М III-20, К№ 16:30:150304:63 (зем.участок)
	≈288 боксов
	-

	ГСК «Нур

РТ, Нижнекамский район, «пгт Камские Поляны», К№ 16:30:150304:35 (зем.участок)
	350 боксов
	31 300 кв.м

	ГК «Монолит-1» 

РТ, Нижнекамский район, «пгт Камские Поляны», К№ 16:30:150305:47 (зем.участок)
	696 боксов
	35 737 кв.м

	ГСК «Стрела-1»

РТ, Нижнекамский район, «пгт Камские Поляны»,16:30:150309:5 (зем. участок)
	160 боксов
	11 686 кв.м.

	ИП Зайцев (открытая автостоянка)
	232 маш-мест
	15 338 кв.м.

	ИП Бадяева (открытая автостоянка)
	50 маш-мест
	1 009 кв.м.


2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение
Раздел «Водоснабжение» территории генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» разработан на основании:

· задания на проектирование;

· планировочных материалов генерального плана;

· характеристики проектируемой застройки генерального плана;

· анкетных данных, предоставленных Исполнительным комитетом «пгт Камские Поляны»;

·  «Схема водоснабжения  и водоотведения  муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на период с 2015 по 2030 год».

Раздел «Водоснабжение» выполнен в соответствии с требованиями:

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Система водоснабжения муниципального образования «пгт Камские Поляны» — централизованная, объединенная, обеспечивающая:

а) хозяйственно-питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий; 

б) хозяйственно-питьевые нужды предприятий; 

в) технологические нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества; 

г) противопожарные нужды; 

д) собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.; 

е) поливку территорий. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится ко 2-ой категории, класс трубопроводов по степени ответственности относится к 1-ой категории.

Структура водоснабжения состоит из следующих основных элементов: 

- поверхностный водозабор; 

- насосная станция подкачки речной воды (НПРВ); 

- водоочистные сооружения (ВОС); 

- резервуары чистой воды; 

- водопроводные сети. 

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения является р. Кама (водохозяйственный участок 10.01.01.015 Куйбышевского водохранилища в Республике Татарстан, Нижнекамский муниципальный район).
Речные водозаборные сооружения (далее водозабор) построены в 1990 году по проекту Куйбышевского филиала института "Гидропроект".
Водозабор расположен на левом берегу р.Кама на 4 км ниже устья р.Уратьма в районе пгт. Камские Поляны Нижнекамского района.
Речные водозаборные сооружения руслового типа для амплитуд колебания уровней воды от б до 14 м предназначены для забора воды из р.Кама и  подачи воды на водоочистную станцию с целью последующей очистки до питьевых норм. Проектная мощность водозабора - 30,2 тыс.м3/сутки, фактическая- до 3 тыс.м3/сутки.
В состав водозабора входят:
· 4 водоприемных оголовка;
· 2 самотечно-сифонных  водовода;
· 2 трубопровода питания потокообразователя насосная станция I подъема;
· камера переключений;
· камера гасителей гидравлического  удара;
· трубопровод отвода воды из камеры гасителей;
· 2 пожарных резервуара с  V = 50 м3  каждый;
· дамба с напорными водоводами и автодорогой.

Зоны санитарной охраны организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

В соответствии с разработанным проектом зон санитарной охраны (ЗСО) объектов водоснабжения:
- за центральную точку ЗСО первого пояса (строгого режима) принимается место расположения оголовков. Размеры зоны- 100 х 100 м;
-за центральную точку ЗСО второго пояса (пояс ограничений) принимается место расположения оголовков. Верхняя граница зоны  отстоит от водозабора на 115 км вверх по течению (в пределах 5-ти суточного добегания воды) и совпадает с зоной санитарной охраны первого пояса водозабора КАМАЗа (Белоус). Нижняя граница находится в 1500м ниже по течению. Боковые границы проходят по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки;
- границы третьего пояса ЗСО (пояс ограничений) вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса.
Поверхностный водозабор
Забор речной воды осуществляется через затопленный водоприёмник и самотечно-сифонные водоводы, а подача воды на очистные сооружения – с помощью насосной станции первого подъема.

На территории водозаборных сооружений расположены следующие здания и сооружения:

- затопленные водоприемники (оголовки); 

- самотечно-сифонные водоводы; 

- насосная станция подкачки речной воды (НПРВ). 

Оголовки предназначены для отбора воды из реки. Каждый из оголовков представляет собой усеченный конус с максимальным диаметром 1,02м, длиной 3,08 м, из стального листа с отверстиями диаметром 20 мм.  На конусе закреплена нержавеющая сетка с шириной щелей 3мм. Оголовки установлены на вертикальные концевые участки самотечно-сифонных водоводов высотой 4 м и крепятся на фланцах, что позволяет заменять оголовки во время эксплуатации. В плане оголовки расположены в шахматном порядке на удалении 20 м друг от друга, что уменьшает затенение при засорении и заиливании одного из оголовков. Оголовки ограждены со стороны судового хода двумя буями. Буи в темное время суток освещены сигнальными лампами, питающимися от аккумуляторов.
Самотечно-сифонные водоводы  предназначены  для доставки воды от водоприемных оголовков до насосной станции первого подъема (один водовод на два оголовка). Водоводы представляют собой стальные трубопроводы Ду800, покрытые противокоррозионной изоляцией и футерованные рейками.
Водоводы заглублены в русле на 1,5м от верха труб (для защиты от случайного якоря), а в береговой  части на 2,3 м (от промерзания). Перед входом в приемные камеры диаметр водоводов изменяется на Ду 600. Непосредственно перед приемными камерами на водоводах установлены две задвижки Ду 600 с электроприводом. Перед задвижками (в самых высоких точках водоводов) на водоводах установлены стояки, заканчивающиеся  вверху крышками на фланцах. Стояки Ду 600 предназначены  для  промывки  и  ревизии  водоводов,  стояки  Ду  250 предназначены  для  установки  датчиков  уровня  ЭРСУ-3. К стоякам подключены вакуумные насосы и циркуляционный бачок для создания разрежения в  водоводах при заполнении их водой при низких уровнях воды в реке - менее 51,0 м, а также для устранения  небольших подсосав  воздуха в водоводах.
Из водозаборной камеры насосная станция первого подъема по двум водоводам подает воду на водопроводные очистные сооружения (ВОС). 

В настоящее время правый трубопровод не эксплуатируется по причине его ветхого (аварийного) состояния. Выполнен данный трубопровод из стальных труб Д-530 общей протяженностью 7106 м. Подача 
воды от водозабора до ВОС осуществляется по  левому трубопроводу, выполненному из стальных труб Ду - 530мм и полиэтиленовых труб Д-560мм.
В 2014 году за счет средств Республиканского  бюджета был выполнен капитальный ремонт аварийного участка трубопровода протяженностью   1400м  с укладкой  полиэтиленовых  труб  Д- 560мм. Ранее эксплуатируемый участок выведен из эксплуатации, но не демонтирован. Общая протяженность левой нитки трубопровода составляет 7106м (без учета выведенного из эксплуатации участка из стальных труб 1400м), в том числе:
-от водозабора до насосной подкачки речной воды  (НПРВ)  -  4416м.
- от НПРВ до  ВОС - 2690 м.

Учет забора воды из р. Кама осуществляется прибором учета, ультразвуковым многоканальным  УРСВ «Взлет МР».
Водозабор работает в комплексе с насосной подкачки речной воды (НПРВ) и водоочистной станцией (ВОС).

Водопроводные очистные сооружения (ВОС)
Водоочистная станция имеет схему очистных сооружений с самотечным движением воды. Вода, подаваемая насосами II подъема, самотеком проходит последовательно все очистные сооружения по следующей схеме:
1. Блок-контактная камера (выделение крупнодисперсных  примесей);
2. Вихревой смеситель (смешивание воды с реагентами);
3. Осветлители коридорного типа (коагуляция);
4. Скорые фильтры (окончательное осветление воды, путем фильтрации через пористые материалы: керамзит);
5. Обеззараживание воды гипохлоритом натрия в двух точках:
первичное - перед фильтрами;
вторичное - перед резервуарами чистой воды.
Обеззараживание воды производится хлорированием воды с использованием гипохлорита натрия (NaCIO).

Первичное  обеззараживание перед  поступлением воды на очистные сооружения проводится для предотвращения бактериальных обрастаний сооружений, трубопроводов, фильтрующего материала. Вторичное обеззараживание проводится перед подачей воды в водопроводную сеть.
Из резервуаров чистой воды (РЧВ), насосами очищенная питьевая вода соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01, поступает по двум водоводам Ду 400 в распределительную сеть. РЧВ предназначены для аккумулирования и хранения воды в системе хозяйственно- питьевого и производственного водоснабжения и для сглаживания почасовой неравномерности водопотребления. Одновременно в них хранится противопожарный запас воды.
Водоочистная станция введена в эксплуатацию в 1987 году. Режим работы станции круглосуточный. Проектная полезная производительность 20 тыс.м3/сутки.

Приборы учета  поступления речной воды на ВОС и отпуска питьевой воды в распределительную сеть - отсутствуют.

Контроль качества воды осуществляется в соответствии с «Программой производственного контроля качества питьевой воды» согласованной с Территориальным отделом Роспотребнадзора Нижнекамского района и г. Нижнекамск Республики Татарстан.

Лаборатория предприятия 000 «Водоканал-КП», эксплуатирующего систему централизованного водоснабжения  пгт Камские Поляны, не имеет аккредитации, в связи с чем, показатели контроля качества воды используются для внутреннего пользования.

Дополнительно контроль качества воды осуществляется путем привлечения других лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Анализ на микробиологические показатели осуществляет ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск» по договору от 21.01.2015г. №27/6525.

Выполнение химического анализа по определению хлороформа в питьевой воде осуществляет ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамск по договору от 01.01.2015г. №02/15-У.
Распределительные сети

В настоящее время централизованная система водоснабжения полностью охватывает территорию муниципального образования «пгт Камские Поляны».

Обеспеченность муниципального образования сетями водоснабжения составляет 100%.

Городские распределительные сети водопровода проложены из труб на глубине 2,2-3,0м из различных материалов по кольцевой схеме. 
На сети водопровода установлены колодцы с запорной арматурой в количестве 193 шт, пожарные гидранты – 56 шт. Колодцы смонтированы из железобетонных колец.

Протяженность сетей централизованного водоснабжения в 2016 году составляет 57,53км. 

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 2.7.1, 2.7.2.
Таблица 2.7.1
Характеристика сетей водоснабжения муниципального образования «пгт Камские Поляны» (ООО «Водоканал-КП»)
	Диаметр, мм
	Год прокладки сети
	Протяженность, м
	Общая протяженность, м

	
	
	сталь
	чугун
	полиэт.
	

	25
	1987
	
	
	118
	118

	32
	1987
	
	
	343
	343

	
	до 2010
	
	
	43
	43

	
	2011
	
	
	57
	57

	40
	1987
	337
	
	35
	372

	
	до 2010
	
	
	890
	890

	45
	2010
	
	
	77
	77

	
	2011
	
	
	10
	10

	48
	1987
	60
	
	
	60

	50
	1982
	
	
	8
	8

	
	1987
	97
	
	33
	130

	
	1988
	138
	
	
	138

	
	1989
	202
	
	
	202

	
	до 2010
	
	
	2204
	2204

	57
	1987
	218
	
	
	218

	
	1995
	7
	
	
	7

	
	2011
	39
	
	
	39

	63
	1983
	19
	
	
	19

	
	1987
	83
	
	
	83

	
	2010
	
	
	56
	56

	
	до 2010
	
	
	712
	712

	
	2011
	
	
	274
	274

	
	2012
	
	
	41
	41

	
	2013
	
	
	247
	247

	
	2014
	95
	
	41
	136

	76
	1983
	
	
	29
	29

	
	1987
	17
	
	
	17

	
	2010
	
	
	50
	50

	89
	1987
	75
	
	
	75

	90
	2014
	
	
	120
	120

	100
	1987
	
	
	130
	130

	
	2013
	
	
	160
	160

	
	2014
	
	
	10
	10

	108
	1984
	40
	
	
	40

	
	1985
	41
	
	19
	60

	
	1986
	15
	
	
	15

	
	1987
	811
	
	
	811

	
	1991
	254
	
	11
	265

	
	до 2010
	100
	
	370
	470

	
	2011
	
	
	32
	32

	
	2013
	
	
	150
	150

	100
	
	
	
	
	

	110
	1983
	
	
	12
	12

	
	1987
	47
	
	129
	176

	
	2010
	
	
	152
	152

	
	до 2010
	
	
	515
	515

	
	2011
	
	
	16
	16

	
	2012
	
	
	298
	298

	
	2013
	
	
	39
	39

	140
	1987
	14
	
	
	14

	159
	1985
	20
	
	
	20

	
	1987
	835
	
	
	835

	
	1989
	4
	
	
	4

	
	до 2010
	
	
	148
	148

	160
	2011
	
	
	20
	20

	
	2014
	
	
	250
	250

	200
	1987
	
	
	15
	15

	
	до 2010
	67
	
	1637
	1704

	219
	1987
	42
	
	
	42

	225
	1987
	56
	
	3
	59

	
	2011
	
	
	202
	202

	
	2013
	
	
	1061
	1061

	273
	1987
	14815
	
	
	14815

	300
	
	
	
	
	

	315
	до 2010
	
	
	800
	800

	
	2011
	
	
	3485
	3485

	325
	1987
	1855
	
	
	1855

	
	до 2010
	
	
	800
	800

	426
	1987
	5380
	
	
	5380

	
	2011
	
	
	1510
	1510

	530
	1987
	7472
	
	
	7472

	560
	2014
	
	
	1400
	1400

	
	
	33255
	
	18762
	52017


Таблица 2.7.2
Характеристика сетей водоснабжения муниципального образования «пгт Камские Поляны» (ООО «УК «Индустриальный парк - Сервис»)
	Диаметр, мм
	Год прокладки сети
	Протяженность, м
	Общая протяженность, м

	
	
	сталь
	чугун
	полиэт.
	

	100
	2010
	
	
	825,6
	825,6

	200
	2011
	
	
	1225,8
	1225,8

	300
	2010
	
	
	3461,8
	3461,8

	
	
	33255
	
	18762
	52017


В период с 2008г. по 2014г. была произведена реконструкция водопроводной сети общей протяженностью 18,2 км, с заменой стальных труб на полиэтиленовые, что составило 35% от общей протяженности сетей. В настоящее время 33,8км водопроводных  сетей, выполненных из стальных труб, находятся в ветхом состоянии и требуют реконструкции (капитального ремонта). На данных водопроводных сетях имеются многочисленные следы коррозионного  износа. Арматура трубопровода  (задвижки и вентиля) в связи с длительной эксплуатацией выработала свой ресурс и не подлежит восстановлению.

В процессе эксплуатации растет число возникающих повреждений (порывов и свищей), устранение которых затруднено из-за высокой степени износа материала трубопровода.
Рост числа аварийных ситуаций на трубопроводе влечет за собой увеличение потерь воды при транспортировке, что в свою очередь увеличивает потребление электроэнергии и ведет к росту себестоимости питьевой воды.
Общий износ сетей, с учетом замененных участков, составляет- 68%. Износ аварийных участков-90% и более. Для дальнейшего снижения количества аварий и утечек на водопроводе, необходима замена сетей водопровода с максимальным износом.
Существующие технические и технологические проблемы

Основной технической и технологической проблемой, возникающей при водоснабжении муниципального образования «пгт Камские Поляны», являются:

1.  высокое удельное энергопотребление, которое обусловленное значительным дисбалансом между действующей мощностью системы и реальным потреблением воды абонентами. 

Объекты холодного водоснабжения эксплуатируются более 28 лет. Их изношенность составляет 85-90%. Установленное оборудование по своей мощности рассчитано на обслуживание населенного пункта с 40-тысячным населением. В настоящее время объекты водоснабжения загружены максимум на 12%. Высокая энергоемкость установленного оборудования обуславливает его неэффективное использование и высокую себестоимость услуг водоснабжения.

2.  высокий уровень износа объектов холодного водоснабжения и водопроводных сетей.
Основная проблема аварийности на водопроводных сетях - это большой процент физического износа. Основные причины аварий и повреждений на водопроводных сетях, как показывает практика, это: свищи, переломы, стыки, трещины, коррозия и т.д.

3. Устаревшая и не соответствующая нормативным требованиям лабораторная база лаборатории водоочистной станции.

Водозабор поселка расположен по течению р. Кама ниже г. Нижнекамск и г.Набережные Челны, где расположены крупные промышленные предприятия, в том числе и нефтехимический  комплекс. Забираемая водозабором вода требует качественной очистки и жесткого контроля. В настоящее время из-за неукомплектованности лаборатории соответствующими приборами, нет возможности  производить анализы проб по микробиологическим показателям и частично по санитарно-химическим показателям. В результате чего, контроль качества воды осуществляется путем привлечения других лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Отсутствие приборов учета воды на водоочистной станции.
Централизованная система горячего водоснабжения

В настоящее время горячее водоснабжение общественных, административно-бытовых зданий и многоэтажной застройки обеспечивается централизованно от котельной. Население, проживающее в индивидуальных домах, обеспечивается от собственных газовых и электрических водонагревателей.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения  является 000 «УК «Индустриальный парк-Сервис».
2.7.2. Канализация

Раздел «Водоотведение» генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» разработан на основании:

· задания на проектирование;

· планировочные материалы генерального плана;

· характеристика проектируемой застройки генерального плана;

· анкетных данных, предоставленных Исполнительным комитетом пгт Камские Поляны;

· «Схема водоснабжения  и водоотведения  муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на период с 2015 по 2030 год».

Раздел «Водоотведение» выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Водоотведение муниципального образования «пгт Камские Поляны» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие: 

· сбор и транспортировка сточных вод;

·  очистка поступивших сточных вод на канализационных очистных сооружениях и утилизация сточных вод.

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов зданий осуществляется по выпускам, самотеком в наружные сети бытовой канализации. В связи с неоднородностью рельефа в пониженных местах предусмотрены насосные станции (КНС) с дальнейшим отводом бытовых сточных вод в главный напорный канализационный коллектор, подающий стоки на очистные сооружения.

Вся канализируемая территория муниципального образования разделена на бассейны канализования (территории, ограниченные водоразделами), где соответственно рельефу местности проложены самотечные трубопроводы внутриквартальной сети и коллекторы. 

Трассировка коллекторов осуществлена по пониженным участкам местности, что обеспечивает прокладку присоединяемых к ним вышележащих участков на минимальной глубине.

Канализационные очистные сооружения

Канализационные очистные  сооружения (КОС) введены в эксплуатацию в 1988 году и предназначены для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод.

Проектная производительность КОС 17 тыс.м3/сут, фактическая нагрузка – до 3 тыс.м3/сут.

В состав КОС  входят следующие сооружения:
1. Узел механической очистки. 

В состав узла входят приемная камера, предназначенная для приема и смешения сточных вод, поступающих с КНС-2 и объектов нижней площадки, наклонные решетки в количестве 3-х штук, предназначенные для улавливания из сточных вод отбросов, песколовки, предназначенные для задержания песка из сточных вод.
2. Камера переключения  песколовок.
3. Блок технологических  ёмкостей. 

В состав БТЕ входят:

· распределительная камера блока емкостей, предназначенная для распределения потока сточных вод по секциям БТЕ,
·  первичные отстойники в количестве 3-х штук, предназначенные для выделения из сточных вод грубодисперсных примесей,
·  илоперегниватели в количестве 3-х штук, предназначенные для анаэробного сбраживания осадка, поступающего из первичных отстойников,
·  аэротенки в количестве 3-х штук, предназначенные для осуществления биологической очистки сточной воды от органических загрязнений,
·  аэробные минерализаторы, предназначенные для аэробного сбраживания избыточного активного ила,
· вторичные отстойники, предназначенные для отделения активного ила от очищенной воды,
· аэрационные емкости, предназначенные для насыщения сточных вод, прошедших биологическую очистку кислородом воздуха. 
4. Производственный корпус.

В состав производственного корпуса входят насос опорожнения илоперегнивателей аэробных минерализаторов, насос опорожнения аэротенков и аэрационных емкостей, насос подачи технической воды на гидроэлеватор песколовок, воздуходувка для подачи воздуха на технологические нужды ТВВО

5. Блок  фильтров.

В состав блока фильтров входят:

· Барабанные сетки БСБ 3,0 х 2,7,

· Приемный резервуар и резервуар чистой промывочной воды,
· Резервуар грязной промывной воды,

· Скорые фильтры с песчаной загрузкой.

6. Распределительная камера контактных резервуаров (РККР);
7. Входная камера (ВК);
8. Контактные резервуары (КР), предназначенные для смешивания хлорной воды со сточной и обеспечения контакта очищенных сточных вод с хлором не менее 30 мин.;
9. Насосная станция очищенных  стоков (НСОС), предназначенная для надежной и бесперебойной перекачки очищенных стоков в карьер Гидромеханизации;
10. Насосная станция хоз.фекальных стоков (НХФС), предназначенная для перекачки стоков из помещений  КОС и дренажных вод с иловых полей в аэротенк;
11. Хлораторная;
12. Иловые  поля;
13. Пескоотвал;
14. Илоотвалы (летний и зимний).
Очищенные сточные воды перекачиваются и сбрасываются в карьер Гидромеханизации. Через систему карьеров происходит попадание очищенных стоков в р.Шешма на расстоянии примерно 8 км от места сброса. Сбросный коллектор от КОС до карьера Гидромеханизации является основным, выполненный из стальных труб Д-400мм протяженностью - 2750м. Кроме этого, имеется вспомогательный сбросный коллектор от КОС до хвостохранилища,  который  выполнен из стальных  труб  Д-400мм протяженностью 260м. Прибор учета объема очищенных  сточных вод отсутствует. Определение объема производится расчетным методом.

В состав канализационных очистных сооружений входят иловые поля, которые состоят из 8 иловых площадок размером в плане каждая 18х48 м, рабочей глубиной 2,8 м, выполненные из железобетона.
Иловые поля предназначены для снижения влажности (подсушки) осадка и активного ила, поступающих из илоперегнивателей и минерализаторов, - до 70-80 %, при этом объём ила снижается в 3-8 раз.

Для эффективной работы иловых полей, подача осадка (ила) равномерно распределяется по длине иловой площадки. При заполнении одной площадки до высоты 1,5м по осадку, подача осадка (ила) переключается на другую свободную иловую площадку.
Иловые площадки своевременно разгружаются от обезвоженного осадка с отводом на илоотвал.
На территории канализационных очистных сооружений предусмотрено два илоотвала: летний и зимний.
Летний илоотвал предназначен для приема и обезвоживания  осадка и ила из илоперегнивателей и минерализаторов в летний период. Обезвоживание происходит за счет фильтрации и подсушивания.
Зимний илоотвал предназначен для приема осадка и ила из илоперегнивателей и минерализаторов в зимний период и удаления избытка влаги. Предусмотрен отвод отстоянной воды в местную канализацию по трубопроводу Ду 150 с целью обезвоживания.
Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях - отсутствует.

Водоотводящие сети (канализационные коллекторы) и сооружения на них

На территории «пгт Камские Поляны» запроектирована раздельная система канализации. Дождевые и талые воды собираются и сплавляются отдельной системой.

Отвод бытовых сточных вод муниципального образования «пгт Камские Поляны» от санитарно-технических приборов зданий осуществляется по выпускам, самотеком в наружные сети бытовой канализации.

Наружные сети бытовой канализации проложены на глубине 1,7-5,0 м из труб разных материалов диаметром 100-500 мм. Протяженность канализационных сетей муниципального образования «пгт Камские Поляны» составляет 45,328км, в том числе напорный коллектор Д-400мм (25,25км). Износ сетей составляет 70% (12км).

На сетях канализации устроены колодцы в местах присоединений, изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов. Колодцы смонтированы из сборных железобетонных элементов.
Характеристика сетей водоотведения представлена в таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3
Характеристика сетей водоотведения муниципального образования «пгт Камские Поляны»

	Диаметр, мм
	Год прокладки сети
	Протяженность, м

	
	
	керамич.
	чугун
	а/цем
	ж/бет
	сталь
	полиэтилен

	100
	1983
	
	
	20
	
	
	

	
	1987
	
	
	
	
	20
	

	
	1988
	
	
	62
	
	
	

	
	1990
	
	
	25
	
	
	

	
	1997
	
	35
	
	
	
	

	126
	1985
	
	175
	
	
	
	

	
	1988
	
	58,4
	
	
	
	

	150
	1982
	
	
	147,9
	
	
	

	
	1983
	
	
	1202,4
	
	
	

	
	1984
	
	
	48
	
	
	

	
	1985
	
	
	327
	
	
	

	
	1986
	
	
	578,5
	
	
	

	
	1987
	
	
	2296,3
	
	
	

	
	1988
	
	
	777,7
	
	
	

	
	1989
	
	
	1185,3
	
	
	

	
	1990
	
	
	464,3
	
	
	

	
	1991
	
	
	434
	
	
	

	
	1995
	
	
	319,2
	
	
	

	
	1997
	
	
	299,7
	
	
	

	200
	1982
	
	
	114,1
	
	
	

	
	1983
	
	
	548,5
	
	
	

	
	1986
	
	
	486,7
	
	
	

	
	1987
	
	
	243,5
	
	
	

	
	1988
	
	
	203,4
	
	
	

	
	1990
	
	
	218
	
	
	

	
	1991
	
	
	100,1
	
	
	

	250
	1987
	
	37
	424
	
	
	

	
	1988
	
	37
	
	
	
	

	
	1985
	
	463
	
	
	
	907

	300
	1982
	
	358
	1660
	
	
	

	
	1983
	111
	
	124,7
	
	
	

	
	1985
	
	
	252,6
	
	
	

	
	1987
	
	451
	1617,1
	
	
	

	
	1988
	
	
	96
	
	
	

	
	1991
	
	
	117,2
	
	
	

	
	1997
	
	
	194,1
	
	
	

	
	2010
	
	
	
	
	
	196

	400
	1982
	
	
	884,8
	
	
	

	
	1985
	
	
	128
	
	
	

	
	1987
	
	
	599,4
	
	
	

	
	1988
	
	
	67
	
	25270
	

	600
	1982
	
	
	55
	908
	
	

	Итого
	111
	1614,4
	16321,5
	908
	25270
	1103

	Всего
	45327,9


Сточная жидкость самотеком поступает в резервуар насосной станции (КНС-1), которая располагается на самой пониженной части канализуемой территории с учетом санитарных, гидрогеологических условий местности, возможности устройства аварийного выпуска.

С приемного резервуара КНС – 1 сточные воды перекачиваются в приемный резервуар КНС – 2, которая расположена в 1.1 км от КНС – 1и на 30 м выше по уровню. От  КНС-1 до КНС-2 проложены два стальных напорных канализационных коллектора Д-400мм. При помощи КНС – 2 сточные воды далее направляются на КОС по напорным канализационным коллекторам  (1-рабочий, 1-резервный) Д-400мм, протяженностью по 10 км каждый.
Насосная станция имеет цилиндрическую часть подземную и прямоугольную надземную. Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на два отсека. В одно из отсеков расположены приемный резервуар и помещение решеток, в другом – машинный зал. В надземной части насосной станции расположены: помещения вент.камеры, щиты управления насосами и установками, комната-мастерская, кладовая, сан.узел, душевая, гардероб.

Технические характеристики канализационных насосных станций представлены в таблицах 2.7.4, 2.7.5.

Таблица 2.7.4
	Тип и марка насоса
	Кол-во
насосов, находящихся  в работе, шт
	Кол-во
насосов, находящихся  в резерве, шт
	Производи-
тельность
(м3/ч)
	Напор
(м.в.с.)
	Мощность
(кВт)

	Насосы перекачки сточных вод

	СМ100-65-250-2
	2
	1
	100
	80
	45

	СД450/56
	
	1
	450
	56
	132

	СДС450/40
	
	2
	450
	40
	132

	Насосы перекачки дренажных вод

	СД25/14
	1
	
	25
	14
	1,8


Таблица 2.7.5
	Тип и марка насоса
	Кол-во
насосов, находящихся  в работе, шт
	Кол-во
насосов, находящихся  в резерве, шт
	Производи-
тельность
(м3/ч)
	Напор
(м.в.с.)
	Мощность
(кВт)

	Насосы перекачки сточных вод

	СД450/56
	3
	
	450
	56
	132

	СМ 200-150-500 а/4
	
	2
	400
	62
	200

	Насосы перекачки дренажных вод

	Насос дренажный ВК 5/24
	1
	
	18
	24
	8,3

	Насос гидроуплотнения
	1
	1
	45
	55
	10,7


Насосы сточных вод могут работать в автоматическом и ручном режимах. Оборудование КНС находится в удовлетворительном состоянии, но морально и физически изношены. Ведутся плановые ремонтные работы.
На территории «пгт Камские Поляны» в микрорайоне с индивидуальными жилыми строениями «Новосел» отсутствует централизованная система водоотведения.

Часть собственников земельных участков в данном микрорайоне (48) пользуется питьевой водой из системы централизованного водоснабжения как в целях хозяйственно-бытовых нужд, так и для полива садово-огородных участков.

Централизованные канализационные сети в данном микрорайоне отсутствуют. При наличии сточных вод, вывод их осуществляется в имеющийся у ряда собственников - септик. В случае необходимости, вывоз сточных вод из септиков осуществляется собственниками участков самостоятельно.

Существующие технические и технологические проблемы
Основной технической и технологической проблемой, возникающей при водоснабжении муниципального образования «пгт Камские Поляны», являются:

1. высокий уровень износа сетей водоотведения.

Канализационные коллекторы  построены более 27 лет назад. Напорные коллектора (от КНС-1 до КНС-2 и от КНС-2 до КОС) выполнены стальными трубами Д 400мм в две нитки. Протяженность участков - 11,12 км каждый (50,8% от всех канализационных сетей). Износ напорных трубопроводов составляет 90%.
2. высокие энергетические затраты на очистку воды, вызванные дисбалансом между мощностью КОС (17000 м3/сут) и объемами сточных вод, поступающих от абонентов (3000 м3/сут).

На объектах канализации установлено и действует оборудование с заложенными проектными характеристиками при фактической загруженности в 17%. Следствием такой ситуации являются завышенные финансовые расходы, так как эксплуатация и обслуживание инфраструктуры, имеющей завышенную мощность, обходится дорого.

3. качество очистки сточных вод. 
Действующие КОС запроектированы и построены по типовому проекту на основании требований нормативных документов 1974 года, которыми многие параметры очищенных стоков не нормировались, а требования к нормируемым - не были столь жесткими. Кроме того, при проектировании КОС, сброс очищенных стоков предполагался в замкнутый водоем - пруд-охладитель Татарской АЭС, не являющийся рыбохозяйственным водоемом. Сейчас сброс очищенных стоков после КОС производится в карьер Гидромеханизации, представляющий собой недостроенный пруд-охладитель. Далее сточные воды через систему карьеров на расстоянии примерно 7 км от места выпуска попадают в реку Шешма - рыбохозяйственный водоем. Соответственно ужесточились и требования к качеству очищенных стоков.

Действующая схема биологической  очистки с трудом позволяет довести качество очистки сточных вод, сбрасываемых в карьер Гидромеханизации, до требуемых нормативов, часто наблюдается превышение установленных нормативов по азоту нитратов, фосфату и другим показателям.

Приведение качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами возможно путем реконструкции  аэротенков КОС с переводом их в режим денитрификации и биологической дефосфации.

4. Устаревшая  и не соответствующая нормативным требованиям лабораторная база лаборатории водоочистной станции.

Приборное оснащение лаборатории КОС устарело и позволяет производить анализы проб на системах централизованного водоотведения только в объеме Производственной программы. Жесткие требования к очистке сточных вод, сбрасываемых в рыбохозяйственные водоемы, требуют контроля большого числа параметров стоков, которое постоянно увеличивается. Для этого необходима лаборатория с оборудованием, отвечающим современным требованиям.

5. Отсутствие приборов учета воды на КОС.
2.7.3. Санитарная очистка территории
2.7.3.1. Источники образования и места накопления отходов на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.
Твердые коммунальные отходы.
На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» источниками образования твердых коммунальных отходов преимущественно служат жилой сектор и объекты общественно-делового назначения.

На начало 2016 года объем жилого фонда муниципального образования «пгт Камские Поляны» составляет 313,235 тыс.кв.м общей площади (согласно данным, предоставленным Администрацией муниципального образования). Жилой фонд муниципального образования «пгт Камские Поляны» представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой. 

Многоквартирная жилая застройка представлена 3-х, 5-ти и 9-ти этажными жилыми домами общей площадью 308,323 тыс.кв.м. Объем индивидуального жилого фонда составляет 4,912 тыс.кв.м общей площади жилья.

По сведениям, предоставленным исполнительным комитетом муниципального образования «пгт Камские Поляны» на территории муниципального образования расположено 2 зарегистрированных садовых некоммерческих товариществ (СНТ), общей площадью 176,23 га, на которых выделено 3941 садовых участков (в том числе занятых 1785, свободных - 2156).
Сбор твердых коммунальных отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»   осуществляется на объектах сбора и накопления (контейнерные площадки), оборудованные контейнерами и бункерами для крупногабаритных отходов (КГО). В таблице 2.7.6 представлены сведения о количестве контейнеров на территории населенного пункта «пгт Камские Поляны», предоставленные исполнительным комитетом муниципального образования «пгт Камские Поляны».

Таблица 2.7.6

Сведения о наличии контейнеров на территории

населенного пункта «пгт Камские Поляны»
	№ п/п
	Номер дома
	Контейнеры

	
	
	Количество контейнеров
	Количество площадок

	Первый комплекс (микрорайон)

	1.
	1/01
	2
	-

	2.
	1/03
	2
	1

	3.
	1/04
	1
	1

	4.
	1/05
	1
	1

	5.
	1/06
	1
	1

	6.
	1/08
	9
	3

	7.
	1/09
	6
	2

	8.
	1/10
	2
	1

	9.
	1/11
	5
	1

	10.
	1/11 а
	2
	-

	11.
	1/12
	4
	-

	12.
	1/13
	2
	-

	13.
	1/13 а
	2
	-

	14.
	1/14
	3
	-

	15.
	1/15
	2
	-

	16.
	1/15 а
	1
	-

	17.
	1/16
	9
	3

	18.
	1/17
	8
	-

	19.
	1/18
	2
	-

	20.
	1/18 а
	5
	1

	21.
	1/19 а
	3
	-

	22.
	1/19 б, в
	4
	1

	23.
	1/20
	4
	1

	24.
	1/22
	6
	1

	25.
	1/37
	2
	1

	26.
	1/43
	3
	-

	27.
	1/46
	3
	1

	Второй комплекс (микрорайон)

	28.
	2/02
	2
	1

	29.
	2/03
	2
	1

	30.
	2/04
	2
	1

	31.
	2/05
	3
	1

	32.
	2/05 а
	3
	-

	33.
	2/06
	2
	-

	34.
	2/10
	4
	1

	35.
	2/11
	7
	3

	36.
	2/12
	7
	2

	37.
	2/13
	9
	3

	38.
	2/16
	6
	1

	39.
	2/30
	10
	3

	40.
	2/32
	6
	2

	41.
	2/32 а
	2
	1

	42.
	2/33
	3
	1

	43.
	2/40
	4
	1

	44.
	2/41
	5
	-

	45.
	2/42
	7
	1

	Итого
	178
	43


Всего на территории муниципального образования насчитывается 178 контейнеров для ТКО.
Вывоз ТКО осуществляется по ранее разработанным графикам, с различной периодичностью вывоза ТКО – от ежедневного вывоза до «по мере необходимости».
Промышленные  отходы.
На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» основными источниками образования промышленных отходов является промышленный сектор поселка, также включающий резидентов индустриального парка «Камские Поляны».
 Индустриальный парк «Камские Поляны» - комплекс (с единой инфраструктурой) современных, экономически эффективных производств по выпуску упаковочных материалов, сырья для текстильной промышленности, строительства, сельского хозяйства и автомобильной отрасли. Базовыми предприятиями являются ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Фирма «Термокам» (производство радиаторов охлаждения, технических узлов для машиностроительной отрасли), ООО «КамДетальПроект» (основная продукция – комплектующие для ОАО «НЕФАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «Автосбыт»), цех по переработке полимерной продукции и др. Еще одним предприятием химической отрасли является ООО «Колтех-Кама», осуществляющее деятельность по производству резинотехнических изделий.
Медицинские отходы.

Медицинское обслуживание населения в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны» осуществляется ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» на 45 коек круглосуточного пребывания больных, 37 коек дневного пребывания больных и поликлиникой на 500 посещения в смену. 

Также на территории муниципального образования с 1 января 2013 года введен в эксплуатацию Реабилитационный центр Камскополянского психоневрологического интерната медико-социальных технологий мощностью на 400 койко-мест. На территории данных учреждений образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы:

- класс А – эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО (IV-V класс опасности), включающие: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, потерявшие потребительские свойства; неисправное диагностическое оборудование, не содержащее токсичных элементов; бумага, смет от уборки территории, строительный мусор; пищевые отходы со всех подразделений ЛПУ.
- класс Б – эпидемиологически опасные отходы (III класс опасности), включающие: инфицированные и потенциально инфицированные отходы; использованные одноразовые пластиковые системы, шприцы, скальпели; использованный перевязочный материал и инструменты, загрязненные кровью или другими биологическими выделениями; живые вакцины, не пригодные к использованию.

- класс Г – токсикологически опасные отходы (I класс опасности), включающие: лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не пригодные к использованию; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование, не пригодные к использованию: медицинские термометры, люминесцентные лампы; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения; использованная рентгеновская пленка и фиксирующий раствор.

Для временного хранения отходов класса Б (одноразовые шприцы и системы) в ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» оборудовано специально выделенное помещение.

Договора на вывоз отходов класса А заключен с ООО «Мехуборка К», класса Б – ИП Андреев В.Н. и ООО «Таланид - Эко» (вывоз и обеззараживание), класса Г – ООО «Экоутилизация», ООО «Мобэко».

Проблема сбора и утилизации отходов в медицинских учреждениях представляется более острой по сравнению с проблемой обращения с промышленными отходами. Медицинские отходы Всемирной организацией здравоохранения отнесены к группе опасных, поэтому должны подвергаться специальной обработке, их сбор должен осуществляться с соблюдением ряда специфических требований и только после обеззараживания эти отходы могут считаться безопасными. 

Жидкие бытовые отходы.

Жидкие бытовые отходы (далее – ЖБО) повсеместно образуются в процессе жизнедеятельности человека и подлежат обезвреживанию специализированными организациями коммунального комплекса. К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся фекальные отходы нецентрализованной канализации.

В настоящее время на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»  микрорайоны  с секционной застройкой и общественными зданиями подключены к существующей канализационной сети. Состояние канализационных сетей удовлетворительное, степень износа составляет 75-80%. Большая часть населения, проживающего в усадебной застройке, централизованной системы канализации не имеют и пользуются выгребными ямами. 
2.7.3.2 Количество образующихся отходов

Твердые коммунальные отходы.

Жизнедеятельность населения муниципального образования «пгт Камские Поляны» связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования ТКО. 

В таблице 2.7.7 представлены сведения по расчетному количеству образовавшихся на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» ТКО.

Таблица 2.7.7

Расчетные данные о количестве ТКО, образующихся на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

(существующее положение)
	Наименование муниципального образования
	Объем твердых коммунальных отходов, т/год

	
	Численность населения
	ТКО
	КГО
	Итого от населения
	Итого от юр. лиц
	Итого

	Пгт Камские Поляны
	15624
	3718,51
	1171,80
	4890,31
	342,32
	5232,63


Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.
Промышленные отходы.

На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны», по данным АИС «Электронная экология» образуется порядка 386122,88 тонн в год промышленных отходов, в том числе:

1 класса опасности – 17,759 тонн;

2 класса опасности – 0,045 тонн;

3 класса опасности – 5,457 тонн;

4 класса опасности – 335,730 тонн;

5 класса опасности – 385763,889 тонн.
На территории муниципального образования образуются следующие виды промышленных отходов (более 10 тонн в год): отходы полиэтилена в виде пленки; отходы полипропилена и полиэтилена в виде лома, литников; лом черных металлов несортированный; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами; мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений; отходы упаковочного картона незагрязненные; отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет с территории); лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; прочие коммунальные отходы (смет с территории, не содержащий опасные компоненты в количестве токсичном для окружающей среды); отходы кухонь и предприятий общественного питания (отходы кухонь и предприятий общественного питания); стружка черных металлов несортированная незагрязненная и прочие отходы.
Медицинские отходы.
На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» образуется 58,55 т/год медицинских отходов (таблица 2.7.8).
Таблица 2.7.8
Количество образовавшихся медицинских отходов 

	Наименования медицинских учреждений 
	Объемы образования медицинских отходов, т/год

	
	Класс А
	Класс Б
	Класс Г
	Всего

	ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница»
	56,93
	1,57
	0,05
	58,55


2.7.3.3. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2014 № 893 в Республике Татарстан утверждена «Концепция обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан на период 2012-2020 годов», которой определены основные направления деятельности по обеспечению качества окружающей среды, комплексного решения технических, экологических и экономических проблем, связанных с утилизацией и переработкой отходов производства и потребления. 

Приоритетным направлением работы в области обращения с отходами является переход от захоронения отходов к использованию их в качестве вторичных ресурсов, развитие системы сортировки отходов, оптимизация размещения.

Обязательному сбору в качестве вторсырья подлежат 13 видов отходов: древесные отходы, макулатура, отходы черного металла, отходы цветного металла, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, нефтешламы, отходы полимерных материалов, отходы резинотехнических изделий, отработанные аккумуляторы, отработанный электролит, текстиль, стеклобой. 

Согласно сведений ООО «УК «Мой дом Камских Полян» техника, задействованная в уборке городских улиц, а также вывозе мусора представлена 1 мусоровозом марки «Ford», и 2 тракторами марки «Амкадор».
Твердые коммунальные отходы.

На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» расположен один полигон ТКО. Балансодержателем полигона ТКО является МКУ «Исполнительный комитет МО «пгт Камские Поляны»». Площадь полигона составляет 8,81 га. Организацией, оказывающей услуги по сбору, транспортированию и размещению ТКО является ООО «Мехуборка».

Полигоны ТКО, как комплексы сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания бытового мусора, также как и свалки отходов концентрируют значительное количество загрязняющих веществ на ограниченной территории. С этой точки зрения они создают высокую опасность для окружающей среды, являясь потенциальными объектами загрязнения большой мощности. 
На сегодняшний день ТКО и КГО с территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» вывозятся через мусоперегрузочную станцию, расположенную в поселке «пгт Камские Поляны» , на полигон ТКО г. Нижнекамска. На момент разработки Генерального плана территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» полигон ТКО пгт Камские Поляны будет введен в эксплуатацию.

Промышленные отходы.

Временное складирование и транспортировка отходов производства определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

На территории Нижней площадки ТатАЭС расположен объект по сбору и использованию отходов IV класса опасности ООО «Колтек-Кама», который занимается утилизацией старых покрышек. Отходы перерабатываются в резиновую крошку и резиновые «чипсы», служащие в качестве вторсырья для производства регенерата. Резиновая крошка также необходима при переработке нефти для сдерживания пластов воды, используется в дорожных и спортивных покрытиях.
Также на территории муниципального образования имеются илоотвал и шламоотвал ООО «Комсервис-Теплоэнергетик». Илоотвал, расположенный на территории КОС, был построен в соответствии с проектом и введен в эксплуатацию в 1991 г., предполагаемый год окончания эксплуатации – 2041 г. Площадь объекта составляет 1,2 га. Вместимость илоотвала – 9,0 тыс. т, мощность – 0,180 тыс. т в год. Территория оснащена системой сбора и очистки ливневых и дренажных вод, Имеется обваловка, экраны грунтовые, глиняные однослойные. Проводится мониторинг почвенного покрова. Иловые поля эксплуатируются согласно технологическому регламенту и соответствуют санитарно-экологическим требованиям.

Шлакоотвал расположен на территории ВОС на специально выделенной территории. Год ввода в эксплуатацию – 1987 г, предположительный год окончания эксплуатации – 2037 г. Площадь объекта составляет 0,9 га. Вместимость шлакоотвала составляет 7 тыс. т, мощность – 0,140 тыс. т. На шлакоотвале предусмотрена обваловка, отвод и сбор ливневых и дренажных вод, проводится мониторинг почвенного покрова.
Медицинские отходы.

Сбор и временное хранение медицинских отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбором медицинских отходов на территории муниципального образование «пгт Камские Поляны» занимается компания: ООО «Экоутилизация», ООО «Мобэко», ООО «Таланид-Эко», ИП Андреев, ООО «Мехуборка». 

Анатомические отходы собираются и отправляются в патологоанатомическое отделение ЛПУ, после чего производится обезвреживание в г. Нижнекамске ОАО «Нижнекамскшина».
Биологические отходы.

По данным Районного государственного ветеринарного объединения на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» скотомогильники отсутствуют.
Жидкие бытовые отходы.
На территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» на территории нижней площадки расположены канализационный очистные сооружения (КОС) мощностью 17 тыс.м3/сут., и находящиеся на балансе ООО «Комсервис-Теплоэнергетик». Фактическая мощность БОС в 2016 г. составила 1,4 тыс. м3/сут. Превышение норм качественного состава очищенных сточных вод отмечалось по содержанию нитритов, сульфатов, хлоридов, БПК. 

По причине недостатка финансовых средств, вопрос вне​дрения денитрификации и дефосфации сточных вод не решается (в течение нескольких лет намеча​лось выполнить планами природоохранных мероприятий).
2.7.4. Теплоснабжение
Муниципальное образование «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района застроено общественными и жилыми 5-9-этажными зданиями, а также индивидуальными жилыми домами. В настоящее время территория МО «пгт Камские Поляны» представлена двумя микрорайонами. 

Промышленная зона поселения находится в западном направлении от жилой застройки и ограничена территорией Индустриального парка «Камские Поляны» на «Верхней площадке» и «Пионерной базы».

В «пгт Камские Поляны» преобладает централизованное теплоснабжение. Теплоснабжающей организацией поселения является ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис», которая осуществляет генерацию (выработку) тепловой энергии и передачу тепловой энергии потребителям, подключенным к СЦТ1 «Индустриальный парк», передачу тепловой энергии потребителям, подключенным к СЦТ2 «пгт Камские Поляны» осуществляет ООО «ТеплоСервис». 

Основным источником теплоснабжения является автоматизированная модульная котельная АМК-60 с тепловой мощностью 60 МВт, находящаяся в промышленной зоне на территории Верхней площадки.

В качестве дополнительного варианта теплоснабжения при оптимистическом сценарии ввода новых строительных площадок и присоединения к системе теплоснабжения новых тепловых нагрузок рассматривается возможность пуска в эксплуатацию новой котельной АМК-18,6 на территории Индустриального парка «Камские Поляны», строительство которой на сегодняшний день приостановлено.

Система теплоснабжения «пгт Камские Поляны» – централизованная, закрытая, двухтрубная. Тепловые сети от ЦТП до потребителей проложены в 4-х трубном исполнении. Прокладка тепловых сетей выполнена в основном подземным способом из стальных труб с тепловой изоляцией из минеральной ваты. 

Отпуск тепловой энергии от котельной производится по температурному графику 115/75 ˚С до ЦТП, далее по температурному графику 95/70 ˚С от ЦТП, теплоносителем является сетевая вода.

В «пгт Камские Поляны» жилая многоэтажная застройка обеспечивается теплом от ЦТП и ИТП. 

Характеристики источников теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий (котельной, ЦТП, ИТП):

- Котельная АМК-60: количество котлов- 4; марка котлов – водогрейный «Термотехник ТТ 100»; вид топлива- природный газ; вид резервного топлива- дизельное топливо; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) – 51,6;

- ЦТП 1-1: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –6,58 ;

- ЦТП 1-2: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –6,38 ;

- ЦТП 1-3: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –3,95 ;

- ЦТП 1-4: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –4,8;

- ЦТП 1-6: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –1,81;

- ЦТП 2-1: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –4,44 ;

- ЦТП 2-2: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –3,54 ;

- ЦТП 2-3: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –3,96;

- ЦТП 2-4: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –3,27 ;

- ЦТП 2-5: вид топлива - природный газ; производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) –3,47 ;

-  ИТП: вид топлива - природный газ. 
Отопление индивидуальной жилой застройки предусмотрено от индивидуальных генераторов тепла (бытовые котлы).

2.7.5. Газоснабжение
Часть «Газоснабжение» раздела «Инженерная инфраструктура»  генерального плана МО «пгт Камские Поляны» выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 
В настоящее время «пгт  Камские Поляны» снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории Республики Татарстан. Природный газ подается на пуско - резервную котельную от ГРС «Камские Поляны». ГРС «Камские Поляны» эксплуатируется ООО «Газпромтрансгаз - Казань».
Сети газоснабжения эксплуатируются собственной газовой службой ООО «Комсервис - Теплоэнергетик».

ГРС Камские Поляны расположена в южной части «пгт Камские Поляны».  Проектная производительность ГРС –10,0 тыс.куб.м/час. Давление на выходе из ГРС – 1,2 Мпа. Схема распределения газа принята 2-х ступенчатая, с подачей газа потребителям по газопроводам двух давлений (высокого и низкого).

Протяженность газопроводов высокого давления – 11,2 км, диаметрами 325 мм.
Газоснабжение промышленных предприятий осуществляется газом высокого давления Р≤1,2 МПа, газоснабжение существующего жилого сектора осуществляется от газопроводов низкого давления после ГРП и ШРП. Снижение давления газа с Р≤1,2 МПа до низкого давления, осуществляется в следующих пунктах:

1. ГРП Камские Поляны-1

2. ГРП Камские Поляны-2 

Таблица 2.7.9

Характеристики ГРС, обслуживающих пгт. Камские Поляны
	Название ГРС
	Рпроект
	Ррасч
	Qпроект
	Qфакт
	Qрасч

	ГРС Камские Поляны
	1,2 Мпа
	1,2 МПа
	10,0 тыс.куб.м/час
	5,0 тыс.куб.м/час
	22,89 тыс.куб.м/час


Таблица 2.7.10

Потребление газа в пгт. Камские Поляны
	№

пп
	Потребители газа
	Давление Р, МПа
	Потребление Q, куб.м/ч

	1
	Камские Поляны-1
	1,19
	10769,8

	2
	Камские Поляны-2
	1,19
	10769,8


На территории I микрорайона располагается 17 жилых домов с населением 94 человека, где проложена сеть газоснабжения по ул. М-ХVIII с подключением к ГРПШ-13-2НУ1, расположенному в мкр.V.

На территории IV и VII микрорайонов расположены 6 домов с населением 21 человек для многодетных семей и 1 индивидуальный жилой дом для 4 человек, а также объекты общественного назначения. На рассматриваемой территории сети газоснабжения отсутствуют. 
V микрорайон располагается на частично застроенной территории, где располагаются 147 жилых дома индивидуальной застройки с численностью населения 625 человек, а также объекты общественного назначения. Сети газоснабжения проложены в пос. Новоселов (мкр. V).

2.7.6. Электроснабжение

Существующее положение
Сети электроснабжения МО «пгт Камские Поляны» входят в состав Нижнекамского энергорайона энергосистемы ТАТЭНЕРГО. Высшим напряжением рассматриваемой территории является 110 кВ, распределительная сеть выполнена на напряжении 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.
Электрические сети муниципального образования характеризуются  высокой концентрацией электрических нагрузок средних промышленных предприятий (индустриального парка «Камские поляны».), а также потребителей коммунально-бытового сектора, требующих высокой надежности электроснабжения. Существующая схема электрических сетей обеспечивает вторую категорию электроснабжения  потребителей.
Электроснабжение МО «пгт Камские Поляны» осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 2.7.11.
Таблица 2.7.11
	№ п/п
	Наименование ПС
	Номинальная мощность (кВА)
	Год ввода в эксплуатацию
	Напряжение подстанций (кВ)
	Объем свободной для технологического присоединения мощности на 2015 г. (кВт)
	Название

потребителя

	1
	ПС «Жилпосёлок»
	Т-1=10000
	1973
	110/35/10(6)
	0
	Индустриальный Парк «Камские Поляны»



	
	
	Т-2=16000
	1980
	
	
	пгт Камские Поляны

	2
	ПС «Атомстрой-1»
	Т-1=25000
	1982
	110/35/10(6)
	19560
	Индустриальный Парк «Камские Поляны»

	
	
	Т-2=25000
	1982
	
	
	пгт Камские Поляны

	3
	ПС «Атомстрой-2»
	Т-1=4000
	1972
	35/10(6)
	1692
	Индустриальный Парк «Камские Поляны»


Подвод энергии к ПС «Атомстрой-1» осуществляется воздушной линией ВЛ 110 кВ Нижнекамсая - Атомстрой-1 проводом марки АС-120, L=60,8км, АС-150, L=7,96км.
От линии ВЛ 110 кВ Нижнекамсая - Атомстрой-1 идет отпайка на ПС. «Жилпосёлок» проводом марки АС-185, L=1,68км.
ПС «Атомстрой-2» запитана от ПС «Жилпосёлок» со стороны 35 кВ от автотрансформатора Т1 проводом марки АС-70, L=3,8км и закольцована с трансформаторами Т1 и Т2 ПС «Атомстрой-1» по стороне 35 кВ.
Питающие линии подстанции выполнены двухцепными воздушными линиями на металлических и железобетонных опорах. От шин 10 (6) кВ вышеуказанных подстанций по кольцевой схеме получают питание трансформаторные подстанции «пгт Камские Поляны» и потребители промышленного сектора. Сети электроснабжения, выполнены воздушными линиями проводом марки А и АС.
Состояние питающих линий ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ удовлетворительное. От подстанций «Жилпосёлок» и «Атомстрой-2» питаются ТП и РП 10(6) кВ жилищного сектора, хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд и существующие промышленные предприятия МО «пгт Камские Поляны». ПС «Атомстрой-1» ориентирован на потребителей промышленной зоны Нижняя площадка «УК ИП Камские Поляны». 
Таблица 2.7.12
Характеристики трансформаторных подстанций МО «пгт Камские» Поляны на 2015 г.
	№ пп
	Диспетчерский

Номер КТП
	Напряжение, кВ
	Мощность КТП, кВА
	Резерв мощности КТП, кВА

	МО пгт Камские Поляны

	1
	№ 583
	10/0,4 кВ
	1х630
	407

	2
	№ 585
	10/0,4 кВ
	1х400
	348

	3
	№ 588
	10/0,4 кВ
	1х630
	33

	4
	№ 589
	10/0,4 кВ
	1х400
	268

	5
	№ 505
	10/0,4 кВ
	1х100
	85

	6
	№ 592
	10/0,4 кВ
	1х250
	183

	7
	№ 593
	10/0,4 кВ
	1х630
	434

	8
	№ 599
	10/0,4 кВ
	1х250
	165

	9
	№ 600
	10/0,4 кВ
	1х250
	205

	10
	№ 601
	10/0,4 кВ
	1х250
	210

	11
	№ 602
	10/0,4 кВ
	1х160
	0

	12
	№ 603
	10/0,4 кВ
	1х160
	0

	13
	№ 604
	10/0,4 кВ
	1х250
	188

	14
	№ 606
	10/0,4 кВ
	1х630
	517

	15
	№ 11
	10/0,4 кВ
	2х400
	273

	16
	№ 12
	10/0,4 кВ
	2х630
	237


	17
	№ 13
	10/0,4 кВ
	2х1000
	333

	18
	№ 14
	10/0,4 кВ
	2х630
	377

	19
	№ 15
	10/0,4 кВ
	2х630
	233

	20
	№ 16
	10/0,4 кВ
	2х630
	373

	21
	№ 17
	10/0,4 кВ
	2х400
	150

	22
	№ 18
	10/0,4 кВ
	2х630
	315

	23
	№ 19
	10/0,4 кВ
	2х630
	355

	24
	№ 21
	10/0,4 кВ
	2х630
	167

	25
	№ 23
	10/0,4 кВ
	2х630
	339

	26
	№ 24
	10/0,4 кВ
	2х630
	179

	27
	№ 25
	10/0,4 кВ
	2х400
	340

	28
	№ 26
	10/0,4 кВ
	2х400
	125

	29
	№ 27
	10/0,4 кВ
	2х1000
	675

	30
	№ 28
	10/0,4 кВ
	2х1000
	400

	31
	№ 29
	10/0,4 кВ
	2х630
	381

	32
	№ 550
	10/0,4 кВ
	-
	0

	33
	№ 552
	10/0,4 кВ
	2х630
	0

	34
	№ 555
	10/0,4 кВ
	-
	0

	35
	№ 1332
	10/0,4 кВ
	-
	408


Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94. 

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

2.7.8. Слаботочные сети
Существующее положение

Существующая система телефонизации обслуживается от ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» «пгт Камские Поляны» микрорайон II д.1. Объекты, которые входят в существующую систему связи представлены в таблице 2.7.13.

Таблица 2.7.13
	Адрес
	Наименование (тип АТС)
	Проектная емкость
	Используемая емкость
	Год установки
	Тип кабеля, МСС
	Протяженность МСС, (км)

	пгт Камские поляны 2/01
	RDLU-10
	3872
	1342
	2008
	ОПС 024 А24-7,0/1,0
	50,742


Количество телефонов в квартирах и учереждениях - 1342 телефона.

На территории МО пгт Камские Поляны расположены следующие базовые станции сотовой радиотелефонной связи:

- БС-756 стандарта GSM900/UMTS2100 («Мобильные ТелеСистемы);

- БС-817UL18 стандарта UMTS2100/LTE1800 («Мобильные ТелеСистемы);

- БС-ТТ1252 стандарта GSM-1800/UMTS2100 ( «Т2 Мобайл»);

- БС-ТТ1251 стандарта GSM-1800/UMTS2100 ( «Т2 Мобайл»);

- БС-322 стандарта GSM-1800/LTE-1800 («Твои Мобильные Технологии»);

- БС-818 стандарта GSM-900/ UMTS-2100 («Мобильные ТелеСистемы);

- БС-817 стандарта UMTS 2100 («Мобильные ТелеСистемы);

- БС-991 («СМАРТС-Казань»);

- БС-58149 стандарта GSM 900/UMTS 2100 ( «ВымпелКом»);

- БС-56792 («ВымпелКом»);

- БС-142 стандарта GSM-900/1800/UMTS 2100 («Мобильные ТелеСистемы);

- БС-489 стандарта GSM-900/1800/UMTS 2100 («Мобильные ТелеСистемы);

- БС-796 стандарта GSM 900/1800, стандарта IMT-2000/UMTS(3G) («МегаФон»);

- БС-795 стандарта GSM 900/1800, стандарта IMT-2000/UMTS(3G) («МегаФон»);

- БС-270 стандарта GSM 900/1800, стандарта IMT-2000/UMTS(3G) («МегаФон»);

- БС-3115 ( «Т2 Мобайл»).
2.8. Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. 

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

 Существующее положение

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия муниципального образования оцениваются как «средней сложности».

В таблице 2.8.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.8.1

	Месяц
	Повторяемость направлений ветра
	Количество осадков (мм)

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Октябрь
	10
	6
	4
	7
	24
	21
	17
	11
	51,9

	Ноябрь
	7
	7
	5
	9
	28
	20
	16
	8
	40,6

	Декабрь
	4
	6
	5
	11
	32
	21
	15
	6
	31,6

	Январь
	4
	7
	6
	14
	30
	18
	14
	7
	26,8

	Февраль
	6
	10
	8
	12
	26
	17
	14
	7
	20,1

	Март
	5
	7
	7
	15
	27
	19
	14
	6
	22,6


Как видно из таблицы 2.8.1 в зимний период преобладают южные и юго-западные ветра, которые составляют в среднем 28% и 19% соответственно. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»:
- эрозионные процессы;

- оползневые процессы;

- затопление;

- подтопление;
- просадочность;
- сейсмичность;

- снежные заносы.
Эрозионные процессы

К эрозионным процессам на территории муниципального образования (МО) можно отнести группу природных процессов линейной (овражной) эрозии. 

Главная причина линейной эрозии в пределах МО заключается в особенностях геологического строения и механического состава пород, в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Овражная эрозия сформировала различные морфоскульптурные формы рельефа, которые являются по сути различными стадиями оврагообразования: промоины, рытвины, овраги.

Овражная эрозия на территории МО в основном приурочена к склонам долины р.Кама и ее притокам, что обусловлено механическим составом пород слагающих склоны. Рост оврагов на склонах обусловлен интенсивным снеготаянием, а также редкими экстремальными ливневыми осадками, размывающими рыхлую толщу.
Верховья оврагов расположены в юго-восточной, южной и западной частях поселка на абсолютных отметках от 105 до 125 м, а устья открываются в долину Куйбышевского водохранилища на севере муниципальногообразования на отметках порядка 55 м. Овраги растущие, с очень болшьшим количеством отвершков, с крутыми бортами. 

Площадь распространения оврагов на территории муниципального образования составляет 16% от общей территории. Однако площадь единичного оврага составляет 0,3 км2. 
Эрозионные процессы на территории муниципального образования осложнены гравитационными (склоновыми) процессами осыпания. Осыпания характерны для крутых склонов активных оврагов.
Оползневые процессы
Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия обусловили развитие на крутых склонах в эрозионных врезах (оврагах) опасных оползневых процессов.

Причинами оползневых явлений являются крутизна склонов, наличие в разрезе слоев со слабыми прочностными характеристиками, значительная обводненность, колебания уровня подземных вод, искусственная подрезка склонов.

Затопление

Согласно ГОСТ 22.0.03-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения", под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

В пределах муниципального образования «пгт Камские Поляны» зона вероятного затопления приурочена к береговой линии Куйбышевского водохранилища при достижении уровня воды 1% обеспеченности. В соответствии с проектом «Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга» (1983 г.) зона возможного затопления Куйбышевского водохранилища 1 % обеспеченности проходит по отметке 58,7 м. Затоплению подвержены северная часть поселка (дорога и пирс), а также часть территории верхней площадки (бывшая территория ТатАЭС).

Подтопление

Согласно ГОСТ 22.0.03-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения", под подтоплением понимают повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.
Интенсивная застройка территории муниципального образования вызывает развитие процесса подтопления территории подземными водами.

Наличие переслаивающихся хорошо водопроницаемых песчаных и фильтрационно-анизатропных глинистых грунтов является основной причиной техно-природного обводнения слоев.

К техногенным причинам подтопления относятся утечки из густой сети подземных водонесущих коммуникаций (водо- и теплоснабжение, канализация, ливнеотводные коллекторы и др.), высокая плотность застройки с наличием заасфальтированных участков, что резко уменьшает естественное испарение, засыпка при вертикальной планировке естественных дрен (оврагов и балок) без учета фильтрационных свойств грунтов обратных засыпок, недостаточная организация поверхностного стока атмосферных вод.

Негативными последствиями подтопления являются:

снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, особенно обладающих просадочностью;

затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

возникновение и активизация опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим составам при их водонасыщении;

ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Просадочность
Просадочные грунты на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» развиты до глубины 9,0 м и характеризуются Ι типом грунтовых условий по просадочности, что не является препятствием для плановой застройки территории, т.к. не требуется применения особого подхода для проектирования фундаментов, однако учитывать их необходимо.
Площадная пораженность территории пгт Камские Поляны просадочными грунтами составляет около 24% от общей территории, что характеризует данный процесс как «умеренно опасный» (согласно СНиП 22-01-95).

Сейсмичность
Территория муниципального образования «пгт Камские Поляны» в тектоническом отношении расположена в восточной части Русской платформы, в пределах Татарского свода кристаллического фундамента. В непосредственной близости от участка фиксируется разлом фундамента.
Площадка приурочена к Сарайлинской седловине, разделяющей более приподнятые Северо-Татарский и Южно-Татарский своды.

Характер сейсмических проявлений на данной территории типичен для всего региона Восточно-Европейской платформы.

Причиной сейсмических явлений служат как очаги, расположенные за пределами платформы, так и местные сотрясения с очагами, находящимися в земной коре самой платформы. Удаленные очаги расположены, в основном, в пределах Альпийского складчатого пояса.

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. «Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 6-балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7-балльной зонам сейсмичности при возведении особо ответственных объектов (карта С).
Снежные заносы

Территория Муниципального образования «пгт Камские Поляны» относится к V снеговому району, согласно СП 20.13330.2011.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию района

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено МО.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия республики оцениваются как «средней сложности».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей.

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.8.2).

Таблица 2.8.2
	Категория опасности природного процесса
	чрезвычайно опасные (катастрофические)
	весьма опасные
	опасные
	умеренно опасные

	Ранг
	4
	3
	2
	1


Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории муниципального образования в числовом виде (таблица 2.8.3).

Таблица 2.8.3
	
	Опасные природные процессы

	
	Сейсмично-сть
	Подтопление
	Затопление
	Эрозионные процессы
	Просадочные
грунты
	Оползневые процессы



	Ранг
	2
	1
	1
	2
	1
	2


Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории МО «пгт Камские Поляны» -  опасные природные процессы, выявленные в муниципальном образовании, относятся к категории «умеренно» и «опасные». Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории муниципального образования «2». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории МО «пгт Камские Поляны» соответствует категории «опасные». Следовательно, требуется учитывать все опасные природные процессы, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов района, предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию МО , «пгт Камские Поляны»  может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию района. На карте также отражаются те участки территории муниципального образования , где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.
3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ» ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1. Прогноз численности населения муниципального образования «пгт Камские Поляны»
Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов Республики Татарстан и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан. 

Прогноз численности населения муниципального образования «пгт Камские Поляны» выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения выполнен на основе сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2016 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом муниципального образования «пгт Камские Поляны». 

Кроме того, учитывалась динамика численности населения муниципального образования «пгт Камские Поляны» (по данным переписи населения 2002 г., 2010г., похозяйственного учета городских и сельских поселений Нижнекамского муниципального района на начало 2005 г. и паспортов муниципального образования за 2008-2012 гг.).

Прогноз численности населения участков, предназначенных для многодетных семей, выполнялся отдельно, т.к. в этом случае возрастная структура и коэффициент семейности существенно отличаются от большинства населенных пунктов Республики Татарстан.

Численность наличного населения муниципального образования «пгт Камские Поляны» на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 16826 человек, в том числе постоянное население – 15693 человека, население многодетных семей – 1133 человека.

Численность наличного населения муниципального образования «пгт Камские Поляны» на расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) составит 17898 человек, в том числе постоянное население – 16583 человека, население многодетных семей – 1315 человек.
Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения муниципального образования 
«пгт Камские Поляны», человек
	Наименование
	2020 г.
	2035 г.

	
	Постоянное население
	Население многодетных семей
	Постоянное население
	Население многодетных семей

	МО «пгт Камские Поляны»
	15693
	1133
	16583
	1315


Таблица 3.1.2

Прогноз численности  населения детского возраста, человек

	Наименование территории
	I очередь (2020г.)
	Расчетный срок (2035г.)

	
	Всего
	в том числе в возрасте
	Всего
	в том числе в возрасте

	
	
	до 1 г.
	от 1 до 6
	от 7 до 15
	от 16 до 17
	
	до 1 г.
	от 1 до 6
	от 7 до 15
	от 16 до 17

	МО "пгт Камские Поляны"
	4098
	277
	1556
	1901
	364
	4533
	262
	1403
	2298
	570


3.2. Экономическое развитие

При определении  направления развития муниципального образования «пгт Камские Поляны» были учтены программы социально-экономического развития  Республики Татарстан, Нижнекамского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». 

В рамках утвержденной Стратегии  Нижнекамский муниципальный район, входящий в состав Камской экономической зоны, является территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация/умная плотность», «Город и ландшафты», «Город и промышленность», «Город и промышленность», «Город и наследие», «АлаБег», «Восточный меридиан», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», Строительство стратегических мостов Республики Татарстан, реализация проекта по управлению отходами в экономической зоне.

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 31.12.2008 г. № 955 «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» на территории 5 районов Республики Татарстан (Нижнекамского, Мамадышского, Елабужского, Чистопольского, Рыбно-Слободского муниципальных районов) планируется организовать туристско-оздоровительный парк «Камские Поляны».
3.2.1. Развитие промышленного производства
Мероприятия по развитию промышленного производства приведены в соответствии с разработанным и утвержденным Генеральным планом пгт Камские Поляны, со Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района, а также согласно мероприятиям, разработанным в генеральном плане муниципального образования «пгт Камские Поляны».

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды муниципального образования. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий муниципального образования. 

Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок. 
В рамках Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2017 год (утвержден постановлением Кабинета Министров РТ от 29.12.2016 №1048) намечены приоритетные инвестиционные проекты, одобренные к реализации с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот, одним из которых является  проект по модернизации промышленного комплекса по производству переработки полимеров ООО «Управляющей компании «Индустриальный парк Камские Поляны» (производство стретч-пленки мощностью 40 тыс.тонн в год (4 и 5 линии)).

 Так же в границах Индустриального парка Камские Поляны есть свободные территории, где предусматривается создание условий для развития объектов промышленного производства не выше IV класса опасности. 

На первую очередь генерального плана намечено:

- перефункционирование территории объекта пищевой промышленности ООО «Тама»  в связи с его нахождением в санитарно-защитных зонах непищевых предприятий. Новое размещение предлагается на резервной площадке, расположенной восточнее территории Индустриального парка «Камские Поляны» площадью 0,52 га. На существующей территории предприятия предусматривается создание условий для развития сельскохозяйственного производства не выше IV класса опасности;
- оптимизация производства ИП Зайнуллин Р.Г. с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны;
- оптимизация производства ИП Архипов В.А. с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны;
- оптимизация производства ООО «Камстройинвест-плюс» с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны;
- оптимизация производства ОАО «Камэнергострой» с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны.

Оптимизация объектов включает:

· уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

· внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на окружающую среду;

· сокращение территории предприятия.

Новое строительство промышленных предприятий предлагается осуществить на следующих территориях:
- территория площадью 0,38 га, расположенная восточнее территории Индустриального парка «Камские Поляны», под развитие промышленного производства не выше V класса опасности;

- территория площадью 2,69 га, расположенная восточнее территории Индустриального парка «Камские Поляны», под развитие промышленного производства не выше IV класса опасности;

- территория площадью 6,28 га, расположенная западнее микрорайона I, под развитие промышленного производства не выше IV класса опасности;

- территория площадью 8,15 га, расположенная западнее микрорайона V, под развитие промышленного производства не выше IV класса опасности;

- на территории площадью 60,27 га, расположенной на месте незавершенного строительства АЭС, под развитие промышленного производства не выше III класса опасности;
- на территории площадью 195,66 га, расположенной на месте незавершенного строительства АЭС, под развитие промышленного производства не выше III класса опасности;
- на территории площадью 73,71 га, расположенной на месте незавершенного строительства АЭС, под развитие промышленного производства не выше III класса опасности.
Мероприятия по развитию объектов промышленного производства представлены в таблице 3.2.1. 
3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны» мероприятий по развитию объектов агропромышленного комплекса не предлагается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства муниципального образования «пгт Камские Поляны»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник по

мероприятию

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (2016-2020 гг.)
	Расчет-

ный срок 

(2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения

	1
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Индустриальный парк «Камские Поляны», свободные территории под развитие промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше  IV класса опасности
	га
	171,20
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	2
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Индустриальный парк «Камские Поляны», ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Камские Поляны» (производство стретч-пленки)
	Модернизация производства (увеличение мощности)
	га
	9,64
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны», 

Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (районного)

	1
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	ООО «Тама» (производство и переработка с/х продукции, производство х/б изделии (мельница, пекарня), зернохранилище)
	Перефункциони-рование территории

(в связи с его нахождением в санитарно-защитных зонах непищевых предприятий)
	га
	0,52
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	
	
	
	Создание площадки промышленного производства не выше IV класса опасности
	
	
	
	
	
	

	2
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Площадка под развитие пищевого производства ООО «Тама»
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	0,52
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	3
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	ИП Зайнуллин (производство ворот, дверей)
	Оптимизация производства
	га
	0,55
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	4
	МО «пгт Камские Поляны», 
	ИП Архипов В.А.
	Оптимизация производства
	га
	0,30
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	5
	МО «пгт Камские Поляны»
	ООО «Камстройинвест-плюс»
	Оптимизация производства
	га
	0,18
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	6
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	ОАО «Камэнергострой»
	Оптимизация производства
	га
	1,66
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	8
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Площадка под развитие промышленного производства не выше IV класса опасности
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	2,69
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	9
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Площадка под развитие пищевого производства не выше V класса опасности
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	0,38
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	10
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Площадка под развитие промышленного производства не выше IV класса опасности
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	6,28
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	11
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Площадка под развитие промышленного производства не выше IV класса опасности
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	8,15
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	12
	МО «пгт Камские Поляны», на территории АЭС
	Площадка под развитие промышленного производства не выше III класса опасности
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	195,66
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	13
	МО «пгт Камские Поляны», на территории АЭС
	Площадка под развитие промышленного производства не выше III класса опасности
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	60,27
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	14
	МО «пгт Камские Поляны», на территории АЭС
	Площадка под развитие промышленного производства не выше III класса опасности
	Территория промышленности, т.е. новое строительство
	га
	-
	73,71
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»


3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны», Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.
3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны» предлагается размещение площадок под новое жилищное строительство как в границах «пгт Камские Поляны», так и на территориях за пределами существующей границы. 

Территории, намеченные для освоения в границах населенного пункта «пгт Камские Поляны»  находятся в северной части (микрорайон IV), в юго-восточной части (микрорайон III), в северо-западной части (микрорайон I). На данных территориях генеральным планом предлагаются к размещению площадки под новое жилищное строительство для многодетных семей.  В южной части проектом предлагается  завершение освоения микрорайона V.

В соответствии с мероприятиями по развитию жилищной инфраструктуры «пгт Камские Поляны», предусмотренные в разработанном и утвержденном ранее проекте планировки территории на площадках под новое жилищное строительство предлагается разместить индивидуальную жилую застройку, в том числе жилую застройку, планируемую для предоставления многодетным семьям в мкр. IV, VII. 

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские поляны» в границы «пгт Камские Поляны» включаются: территория, расположенная к северо-востоку от существующей границы населенного пункта (микрорайон VII); территория, расположенная к югу от существующей границы населенного пункта (расширение микрорайона V). 

На первую очередь реализации генерального плана намечено освоение следующих жилищных площадок:

- завершение освоения микрорайона I. На данной территории проектом предлагается строительство индивидуальной жилой застройки для многодетных семей. Новое жилищное строительство данного микрорайона ориентировочно составит 4,68 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда (39 участков);

- завершение освоения микрорайона II.  Проектом предусмотрено строительство многоквартирной жилой застройки. Новое жилищное строительство в микрорайоне II ориентировочно составит 30,37 тыс.кв.м общей площади многоквартирного жилого фонда;

- освоение территории микрорайона III. Новое жилищное строительство в  мкр. III ориентировочно составит 0,92 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда;

- формирование нового жилого микрорайона IV, расположенного в северной части «пгт Камские Поляны». На данной территории проектом предусмотрено  строительство индивидуальной жилой  застройки для проживания многодетных семей и остального населения «пгт Камские Поляны». Объем нового жилищное строительство в микрорайоне  IV ориентировочно составит 9,32 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда, в том числе: для проживания многодетных семей – 0,96 тыс.кв.м (8 участков), для остального населения «пгт Камские Поляны»   - 8,36 тыс.кв.м  (70 участков);

- освоение микрорайона V. Планируется  размещение индивидуальной жилой застройки для проживания многодетных семей и остального населения «пгт Камские Поляны».   Объем  нового жилищного строительства в микрорайоне V ориентировочно составит 30,13 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда, в том числе: для многодетных семей – 19,08 тыс.кв.м (159 участков), для остального населения  –«пгт Камские Поляны»    11,05 тыс.кв.м (84 участка). 

Объем нового жилищного строительства на первую очередь реализации генерального плана составит 75,30 тыс.кв.м общей площади жилой застройки, в том числе:

- индивидуальной жилой застройки – 44,93 тыс.кв.м.

- многоквартирной жилой застройки– 30,37 тыс.кв.м.

На расчетный срок реализации генерального плана предлагается:

- завершение освоения территории микрорайона III .Объем нового жилищного строительства данного микрорайона ориентировочно составит 26,99 тыс.кв.м общей площади многоквартирной жилой застройки;

- завершение освоения микрорайона V. Проектом предлагается размещение площадок под индивидуальную жилую застройку. Объем нового жилищного строительства в микрорайоне V  ориентировочно составит 4,32 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда (36 участков);

- формирование нового жилого микрорайона VII, расположенного в северо-западной части «пгт Камские Поляны». Проектом предлагается размещения индивидуальной жилой застройки для многодетных семей и остального населения. Объем нового жилищного строительства в микрорайоне VII ориентировочно составит 11,64 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда, в том числе: для многодетных семей – 3,36 тыс.кв.м (28 участков), для остального населения «пгт Камские Поляны» -8,28 тыс.кв.м (69 участков).

Объем нового жилищного строительства за расчетный срок реализации генерального плана составит 42,99 тыс.кв.м общей площади жилой застройки, в том числе:

- индивидуальной жилой застройки– 16,00 тыс.кв.м.

- многоквартирной жилой застройки – 26,99 тыс.кв.м.

Согласно прогнозу, проведенному в рамках разработки генерального плана, в 2020г. обеспеченность населения муниципального образования «пгт Камские Поляны»  жильем составит 23,1 кв.м общей площади на 1 жителя, а в 2035 г. достигнет 24,1 кв.м. на 1 человека. 

К 2035 году общий объем жилого фонда муниципального образования «пгт Камские Поляны» увеличится до 431,52 тыс.кв.м, т.е. возрастет в 1,8 раз (за период реализации генерального плана объем нового жилищного строительства составит 118,29 тыс.кв.м). За период реализации генерального плана необходимо ежегодно вводить в среднем 5,9 тыс.кв.м. общей площади жилья.                                                                             

Таблица 3.3.1
Движение жилого фонда (тыс.кв. м)
	 
	2016 – 2020 гг.
	2021 - 2035 гг.

	Общая площадь на начало этапа - всего, в т.ч.: 
	313,23
	388,53

	- усадебная
	4,91
	49,84

	- многоэтажная
	308,32
	338,69

	Новое строительство – всего, в т.ч.:
	75,30
	42,99

	- усадебное 
	44,93
	16,00

	- многоэтажное
	30,37
	26,99

	Общая площадь на конец этапа – всего, в т.ч.:
	388,53
	431,52

	- усадебная 
	49,84
	65,84

	- многоэтажная
	338,69
	365,68


Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.). 

Таблица 3.3.2
Развитие  жилищной инфраструктуры муниципального образования «пгт Камские Поляны»
	Вид застройки        
	Этаж- ность
	Существующее положение (2016 г.)
	Первая очередь (2016-2020 гг.)
	Расчетный срок (2021-2035 гг.)

	
	
	
	
	

	
	
	Террито-рия, га 
	Коли- чество домов
	Общ.жил. площадь (кв.м)
	Население (чел.)
	Террито-рия, га 
	Коли- чество домов
	Общ.жил. площадь (кв.м)
	Население (чел.)
	Террито-рия, га 
	Коли-чество домов
	Общ.жил. площадь (кв.м)
	Население (чел.)

	Микрорайон I

	всего:
	19,0
	-
	163722
	8276
	21,74
	-
	168402
	7447
	21,74
	-
	168402
	7144

	многоквартирная
	3
	16,98
	3
	2983
	151
	16,98
	3
	2983
	132
	16,98
	3
	2983
	126

	многоквартирная
	5
	
	12
	82657
	4178
	
	12
	82657
	3651
	
	12
	82657
	3498

	многоквартирная
	9
	
	17
	78082
	3947
	
	17
	78082
	3449
	
	17
	78082
	3305

	индивидуальная для многодетных семей
	1-2
	2,04
	-
	-
	-
	4,76
	39
	4680,0
	215
	4,76
	39
	4680
	215

	Микрорайон II

	всего:
	14,70
	-
	144601
	7309
	18,57
	-
	174969
	7729
	18,57
	-
	174969
	7406

	многоквартирная
	5
	14,70
	8
	54532
	2757
	18,57
	8
	84900
	3750
	18,57
	8
	84900
	3593

	многоквартирная
	8
	
	1
	7275
	368
	
	1
	7275
	321
	
	1
	7275
	308

	многоквартирная
	9
	
	14
	82794
	4185
	
	14
	82794
	3657
	
	14
	82794
	3504

	Микрорайон III

	всего:
	0,95
	-
	-
	-
	1,45
	-
	920
	25
	4,89
	-
	27914
	1174

	многоквартирная
	5
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	3,44
	-
	26994
	1143

	индивидуальная
	1-2
	0,95
	-
	-
	-
	1,45
	7
	920
	25
	1,45
	9
	920
	32

	Микрорайон IV

	всего:
	0,48
	1
	120
	4
	10,3
	-
	9320
	289
	10,3
	-
	9360
	289

	индивидуальная
	1-2
	0,48
	1
	120
	4
	9,14
	70
	8360
	245
	9,14
	70
	8400
	245

	индивидуальная для многодетных семей
	1-2
	-
	-
	-
	-
	1,16
	8
	960,0
	44
	1,16
	8
	960
	44

	Микрорайон V

	всего:
	15,06
	-
	4792
	168
	36,88
	-
	34920
	1337
	42,47
	-
	39240
	1490

	индивидуальная
	1-2
	15,06
	48
	4792
	168
	17,82
	132
	15840
	462
	22,67
	168
	20160
	588

	индивидуальная для многодетных семей
	1-2
	-
	-
	-
	-
	19,06
	159
	19080
	875
	19,80
	164
	19080
	902

	Микрорайон VII

	всего:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,32
	-
	11640
	396

	индивидуальная
	1-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,41
	69
	8280
	242

	индивидуальная для многодетных семей
	1-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,91
	28
	3360
	154

	ИТОГО
	50,21
	-
	313235
	15757
	88,94
	-
	388531
	16826
	110,29
	-
	431524
	17898

	многоквартирная
	31,68
	-
	308323
	15586
	35,55
	-
	338691
	14962
	38,99
	-
	365684
	15478

	индивидуальная
	16,49
	49
	4912
	172
	28,41
	209
	25120
	732
	40,67
	316
	37760
	1106

	индивидуальная для многодетных семей
	2,04
	-
	-
	-
	24,98
	206
	24720
	1133
	30,63
	239
	28080
	1315


Таблица 3.3.3
Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны»

	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (2016-2020 гг.)
	Расчетный срок (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения)

	1
	пгт Камские Поляны
	жилой фонд 
	новое строительство
	тыс.кв.м
	-
	75,30
	+
	
	Генеральный план пгт Камские Поляны, Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	
	
	
	
	
	-
	42,99
	
	+
	


3.4. Развитие системы обслуживания населения
3.4.1. Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития муниципального образования, способствующего принципиальному улучшению жизни населения.

Одной из основных целей генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение необходимого комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами.

Некоторые мероприятия по развитию системы обслуживания в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны» определены с учетом  мероприятий, предусмотренных в разработанных ранее проектах планировки:

- проект планировки территории индивидуальной жилой застройки, планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. I пгт Камские Поляны;

- проект планировки территории индивидуальной жилой застройки, в том числе планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. IV, VII пгт Камские Поляны;

- проект планировки территории жилищного строительства, в том числе планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. V, VI пгт Камские Поляны (в проекте генерального плана учтена часть проекта планировки – микрорайон V).

Также некоторые мероприятия по развитию системы обслуживания  приняты согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района. 
Следует отметить, что расчет потребности в объектах социально-культурного обслуживания был выполнен с учетом населения многодетных семей.
Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3.

Образовательные организации

В связи с размещением  площадок нового жилищного строительства на территории муниципального образования и увеличения потребности населения в объектах обслуживания мероприятиями генерального плана предлагается строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Предлагаемые к освоению площадки жилищного строительства находятся в значительном отдалении от существующих детских дошкольных учреждений, тогда как радиус обслуживания населения детскими садами составляет при многоэтажной застройке 300 метров, при 1-2-этажной застройке 500 метров. В связи с этим, генеральным планом предложено строительство детских дошкольных учреждений в новых жилых районах общей вместимостью 160 мест.

По нормативам среднее образование должно охватывать 100% детей в возрасте 7-17 лет. Необходимое новое строительство общеобразовательных школ к расчетному сроку реализации генерального плана, что составит 1186 мест.
Таким образом, на первую очередь предусмотрено строительство:

- двух детских садов на 55 мест каждый в застраиваемом микрорайоне V;

- общеобразовательной школы на 1100 учащихся в застраиваемом микрорайоне V;

- детского сада на 25 мест совмещенного с начальной школой на 50 мест в новом жилом микрорайоне IV.

На расчетный срок:

- детского сада на 25 мест, совмещенного с начальной школой на 40 мест в новом жилом микрорайоне VII.

Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района предлагается реконструкция средней общеобразовательной школы №2 проектной мощностью 920 мест.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года, генеральным планом предусматривается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №1.

Организации дополнительного образования детей
Для обеспечения населения муниципального образования «пгт Камские Поляны»  организациями дополнительного образования генеральным планом предлагается организация кружков детского творчества в составе культурно-досуговых центров и при общеобразовательных школах на первую очередь общей мощностью 2081 место, на расчетный срок общей мощностью 723 места.
Медицинские организации

Больницы. Для обеспечения населения муниципального образования больницами необходима 241 койка к концу расчетного срока реализации генерального плана. Таким образом, для полного обеспечения населения по нормативам дополнительно необходимо больниц на 160 коек. Генеральным планом на первую очередь, в соответствии с ранее разработанным генеральным планом «пгт Камские Поляны» и со Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района, предлагается реконструкция существующей Камскополянской районной больницы с увеличением ее мощности до 242 коек.

Поликлиники. Согласно нормативам, потребность в новом строительстве поликлинических учреждений за период реализации генерального плана отсутствует. 

В связи с размещением  площадок нового жилищного строительства (микрорайон V и VII), которые находятся на удалении от существующей жилой застройки, на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» мероприятиями генерального плана предлагается:

- в микрорайоне V строительство общественного центра, в составе которого будет размещаться офис врача общей практики на 27 посещений в смену и аптека (на первую очередь);

- в микрорайоне VII предполагается строительство административно-делового центра, в составе которого будет размещаться офис врача общей практики на 7 посещений в смену, раздаточный пункт детской молочной кухни и аптека (на расчетный срок).

Станция скорой медицинской помощи. Действующая станция скорой медицинской помощи в «пгт Камские Поляны» требует обновления парка  автомобилей.

Детская молочная кухня. Расчетная емкость предприятий детской молочной кухни для прогнозируемого населения «пгт Камские Поляны" к концу расчетного срока  составит 1048 порций в сутки. В поселке существует детская молочная кухня мощностью на 1000 порций в сутки, которая с 2008 года не функционирует. 

Генеральным планом предлагается возобновление работы существующей молочной кухни, а так же ее реконструкция и расширение. Расширение сети раздаточных пунктов молочной кухни возможно за счет размещения необходимых площадей на первых этажах во вновь строящихся жилых домах.

Культурно - досуговые объекты

Существующей мощности клубов в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны» недостаточно для обеспечения потребности населения местами в культурно - досуговых учреждениях. 

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны» предложены следующие мероприятия для расширения сети культурно-досуговых учреждений:

· в микрорайоне IV предлагается строительство культурно-досугового центра, в состав которого войдет библиотека мощность 45340 экземпляров книжного фонда и прочие объекты культуры и досуга;

· в микрорайоне V предлагается строительство культурно-спортивного комплекса, в составе которого войдет клуб мощностью на 50 мест и библиотека мощностью 9548 экземпляров книжного фонда;

· в микрорайоне VII предлагается строительство культурно-досугового центра, в состав которого войдет клуб мощностью на 45 мест. Библиотека мощностью 2500 экземпляров книжного фонда предлагается к размещению при начальной школе.

В микрорайоне I и III генеральным планом предложены территории под размещение объектов торговли и обслуживания.
Так же в генеральном плане предлагается размещение концертно-выставочного зала в микрорайоне VI. 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны», в соответствии с ранее разработанным генеральным планом «пгт Камские Поляны» и Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района, на расчетный срок на территории новой жилой застройки предлагается строительство спортивного комплекса в микрорайоне II, на базе спортивного комплекса планируется размещение: спортзалов общей площадью 180,3 кв.м (зал для подготовительных занятий 162 кв.м площади пола, тренажерный зал 18,3 кв.м площади пола), бассейнов общей площадью 620 кв.м зеркала воды (бассейн 25х16 м, бассейн для тренировок 20х8 м, детская ванная 10х6 м), зрительских трибун на 50 мест и буфета на 40 пос.мест.
Также генеральным планом предусматривается размещение:

В микрорайоне IV:

-спортивного комплекса  в состав которого войдут спортзалы общей площадью пола 2232 кв.м;

- плоскостные сооружения общей площадью 2400 кв.м (на первую очередь);
В микрорайоне V:
- культурно-спортивного комплекса, в состав которого войдут спортзалы общей площадью пола 1152 кв.м , плоскостные сооружения общей площадью 2400 кв.м (на первую очередь); 

- размещение плоскостных сооружений при общеобразовательной школе общей площадью 6000 кв.м;
В микрорайоне VII:
- спортивно-оздоровительного комплекса, в составе которого войдут спортзалы общей площадью пола 437 кв.м и плоскостные сооружения общей площадью 2400 кв.м (на вторую очередь). 
Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района предусматривается реконструкция футбольного поля аграрного колледжа в «пгт Камские Поляны» (на первую очередь).
Административно-деловые объекты

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны» предлагается размещение административно-деловых центров в микрорайоне V и VII. 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Объекты торговли. Обеспеченность предприятиями торговли на сегодняшний день составляет более 100% от нормативной потребности и на расчетный срок, дополнительного размещения объектов торговли не  требуется.

Однако, в соответствии с разработанными ранее проектами планировок, генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны»  предлагается размещение новых объектов торговли и бытового обслуживания на вновь осваиваемых территориях. 

В микрорайоне III генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны»   предусмотрена  территория под размещение крупного торгового центра. Так же в микрорайоне II предлагается размещение крупного объекта торговли. 

Предприятия общественного питания. Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны» предлагается разместить предприятия общественного питания в составе крупных объектов торговли, культурно-досуговых и культурно-спортивных центров. Так же размещение предприятий общественного питания предполагается в составе объектов туристско-оздоровительного парка «Камские Поляны».
Предприятия бытового обслуживания. В настоящее время бытовое обслуживание практически полностью осуществляется малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями. Размещение предприятий бытового обслуживания предполагается в составе объектов торговли и бытового обслуживания, размещаемых в районах новой жилой застройки, а так же в составе крупных объектов торговли. 

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны»  предусматривается размещение предприятий бытового обслуживания мощностью 130 рабочих места в «пгт Камские Поляны» к концу расчетного срока реализации генерального плана.

В соответствии с нормативами для обслуживания населения на расчетный срок реализации генерального плана  понадобится химчисток на 72 кг белья в смену, прачечных – на 1970 кг белья в смену. Размещение предприятия по стирке и химической стирке одежды возможно на территории торгового центра в микрорайоне III.

Кредитно-финансовые учреждения

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны»   предусматривается размещение отделения связи и отделения банка в составе общественного центра в микрорайоне V (на первую очередь), четырех отделений банков в составе объектов торговли и бытового обслуживания в микрорайонах I и II (на первую очередь), отделения связи в составе административного центра в микрорайоне VII (на расчетный срок).

Участковый пункт полиции
Генеральным планом в «пгт Камские Поляны» на первую очередь предусматривается размещение участкового пункта полиции в составе общественного центра в микрорайоне V.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания муниципального образования «пгт Камские Поляны» (для наличного населения)
	Наименование
	Единица измерения
	Норма
	Потребность для сельского поселения
	Существую-щее сохраняемое
	Потребное новое строительство
	Предлагаемое новое строительство/
увеличение мощности объектов к 2035 г.
	Обеспеченность (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % 

	
	
	
	1 очередь  (2020г.)
	Расч. cрок  (2035г.)
	
	1 очередь (2016г.-2020г.)
	Расч.срок (2021г.-2035г.)
	Всего к 2035г.
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	место
	85% детей в возрасте 1-6 лет 
	1323
	1193
	1 040
	283
	0
	153
	1 200
	1011

	Общеобразовательные  организации
	место
	100% детей 7-17 лет
	2284
	2886
	1 700
	584
	602
	1 186
	2 890
	100

	Организации дополнительного образования детей
	место
	120% от школьников
	2741
	3464
	660
	2 081
	723
	2 804
	3 464
	100

	Больницы
	койка 
	13,47 коек на 1000 чел.
	227
	241
	82
	145
	14
	159
	242
	03

	Станции СМП
	автомобиль
	1 автомобиль на 10000 чел.
	3
	3
	2
	1
	0
	1
	3
	03

	Лечебно-профилактические медицинские организации
	посещ./см.
	18,15 посещ. в смену на 1000 чел.
	305
	325
	500
	0
	0
	0
	534
	1642

	Аптеки
	объект
	1 объект на 10 тыс.чел.
	2
	2
	7
	0
	0
	0
	9
	5032

	Детские молочные кухни
	порц./сут.
	4 порц./сут.на 1 реб.до года
	1 108
	1 048
	0
	1 108
	0
	1 048
	1 050
	100

	Раздаточные пункты детской молочной кухни
	кв.м.общ.пл. 
	0,3 кв.м на 1 реб.до года
	83
	79
	114
	0
	0
	0
	114
	1442

	Спортивные залы
	кв.м. площади пола
	350 кв.м. на 1000 чел.
	5889
	6264
	2 263
	3 626
	375
	4 001
	6 264
	100

	Плоскостные сооружения
	кв.м.
	1949,4 кв.м. на 1000 чел.
	32801
	34890
	9 513
	23 288
	2 090
	25 377
	34 913
	100

	Бассейны
	кв.м. зерк. в.
	75 кв.м. на 1000 чел.
	1262
	1342
	0
	1 262
	80
	1 342
	620
	463

	Клубы, Дома культуры
	место
	50 мест на 1000 чел.
	841
	895
	800
	41
	54
	95
	895
	100

	Библиотеки
	ед.хранения
	6 экземпляров на 1 жит.
	100956
	107388
	50 000,0
	50 956
	6 432
	57 388
	107 388
	100

	Магазины 
	кв.м.торг.пл.
	300 кв.м. на 1000 чел.
	5048
	5369
	6 075
	0
	0
	0
	9 641
	1802

	Химчистки
	кг в смену
	4 кг в смену на 1000 чел.
	67
	72
	0
	67
	4
	72
	72
	100

	Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная)
	кг в смену
	110 кг в смену на 1000 чел.
	1851
	1 969
	0
	1 851
	118
	1 969
	1 970
	100

	Бани
	мест
	5 мест на 1000 чел.
	151
	161
	20
	131
	10
	141
	90
	56

	Предприятия общепита
	место
	40 мест на 1000 чел.
	673
	716
	296
	377
	43
	420
	716
	100

	Предприятия  бытового обслуживания
	раб. место
	9 раб.мест на 1000 чел.
	151
	161
	31
	120
	10
	130
	161
	100

	Отделения связи
	объект
	1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей
	3
	3
	1
	2
	0
	2
	3
	100

	Отделения, филиал банка
	объект
	0,3-0,5 объекта на 1000 чел.
	8
	9
	2
	6
	1
	7
	9
	100

	Районные (городские народные суды)
	рабочее место
	1 судья на 30 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	100

	Юридические консультации
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	100

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	100

	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 объект на 20 тыс. чел.
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	3002

	Гостиницы
	мест
	6 мест на 1000 чел.
	101
	107
	0
	101
	6
	107
	107
	100

	Пункт приема вторичного сырья
	объект
	1 объект на 20 тыс.чел.
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	100

	Полиция
	человек
	1 ОПОП на 10-12 тыс.чел.
	2
	2
	1
	1
	0
	1
	2
	100

	Общественные уборные
	прибор
	1 прибор на 1000 чел.
	8
	8
	0
	8
	0
	8
	8
	100


1 показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов

2 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

3 поскольку больницы, СМП и бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом

Таблица 3.4.2
Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания  муниципального образования «пгт Камские Поляны» (для постоянного населения)
	Наименование
	Единица измерения
	Норма
	Потребность для муниципального образования
	Существу-ющее сохраняемое
	Потребное новое строительство

	
	
	
	1 очередь  (2020г.)
	Расч. cрок  (2035г.)
	
	1 очередь (2016г.-2020г.)
	Расч. срок (2021г.-2035г.)

	Дошкольные образовательные организации
	место
	85% детей в возрасте 1-6 лет 
	1106
	986
	1 040
	66
	0

	Общеобразовательные  организации
	место
	100% детей 7-17 лет
	1901
	2383
	1 700
	201
	482

	Организации дополнительного образования детей
	место
	120% от школьников
	2281
	2860
	660
	1 621
	579

	Больницы
	койка 
	13,47 коек на 1000 чел.
	211
	223
	82
	129
	12

	Станции СМП
	автомобиль
	1 автомобиль на 10000 чел.
	3
	3
	2
	1
	0

	Лечебно-профилактические медицинские организации
	посещ./см.
	18,15 посещ. в смену на 1000 чел.
	285
	301
	500
	0
	0

	Аптеки
	объект
	1 объект на 10 тыс.чел.
	1
	1
	7
	0
	0

	Детские молочные кухни
	порц./сут.
	4 порц./сут.на 1 реб.до года
	944
	876
	0
	944
	0

	Раздаточные пункты детской молочной кухни
	кв.м.общ.пл. 
	0,3 кв.м на 1 реб.до года
	71
	66
	114
	0
	0

	Спортивные залы
	кв.м. площади пола
	350 кв.м. на 1000 чел.
	5493
	5804
	2 263
	3 230
	312

	Плоскостные сооружения
	кв.м.
	1949,4 кв.м. на 1000 чел.
	30592
	32327
	9 513
	21 079
	1 735

	Бассейны
	кв.м. зерк. в.
	75 кв.м. на 1000 чел.
	1177
	1244
	0
	1 177
	67

	Клубы, Дома культуры
	место
	80 мест на 1000 чел.
	785
	829
	800
	0
	45

	Библиотеки
	ед.хранения
	6 экземпляров на 1 жит.
	94158
	99498
	50 000,0
	44 158
	5 340

	Магазины 
	кв.м.торг.пл.
	300 кв.м. на 1000 чел.
	4708
	4975
	6 075
	0
	0

	Химчистки
	кг в смену
	4 кг в смену на 1000 чел.
	63
	72
	0
	63
	9

	Предприятие по стирке белья (фабрика –прачечная)
	кг в смену
	110 кг в смену на 1000 чел.
	1726
	1 824
	0
	1 726
	98

	Бани
	мест
	5 мест на 1000 чел.
	78
	83
	20
	58
	4

	Предприятия общепита
	место
	40 мест на 1000 чел.
	628
	663
	296
	332
	36

	Предприятия  бытового обслуживания
	раб. место
	5 раб.мест на 1000 чел.
	141
	149
	31
	110
	8

	Отделения связи
	объект
	1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей
	1
	1
	1
	0
	0

	Отделения, филиал банка
	объект
	0,3-0,5 объекта на 1000 чел.
	8
	8
	2
	6
	0

	Районные (городские народные суды)
	рабочее место
	1 судья на 30 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0
	0

	Юридические консультации
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.
	1
	1
	0
	1
	0

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	1
	1
	0
	1
	0

	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 объект на 20 тыс. чел.
	1
	1
	2
	0
	0

	Гостиницы
	мест
	6 мест на 1000 чел.
	94
	99
	0
	94
	5

	Пункт приема вторичного сырья
	объект
	1 объект на 20 тыс.чел.
	1
	1
	0
	1
	0

	Полиция
	человек
	1 ОПОП на 10-12 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0
	0

	Общественные уборные
	прибор
	1 прибор на 1000 чел.
	8
	8
	0
	8
	0


Таблица 3.4.3
Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания  муниципального образования «пгт Камские Поляны» (для многодетных семей)

	Наименование
	Единица измерения
	Норма
	Потребность для муниципального образования
	Потребное новое строительство

	
	
	
	1 очередь 

(2020г.)
	Расч. Срок 

 (2035г.)
	1 очередь

(2016г.-2020г.)
	Расч.срок

(2021г.-2035г.)

	Дошкольные образовательные организации
	место
	85% детей в возрасте 1-6 лет 
	217
	207
	217
	0

	Общеобразовательные  организации
	место
	100% детей 7-17 лет
	395
	515
	395
	120

	Организации дополнительного образования детей
	место
	120% от школьников
	474
	618
	474
	144

	Больницы
	койка 
	13,47 коек на 1000 чел.
	15
	18
	15
	2

	Станции СМП
	автомобиль
	1 автомобиль на 10000 чел.
	1
	1
	1
	0

	Лечебно-профилактические медицинские организации
	посещ./см.
	18,15 посещ. в смену на 1000 чел.
	21
	24
	21
	3

	Аптеки
	объект
	1 объект на 10 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0

	Детские молочные кухни
	порц./сут.
	4 порц./сут.на 1 реб.до года
	164
	172
	164
	8

	Раздаточные пункты детской молочной кухни
	кв.м.общ.пл. 
	0,3 кв.м на 1 реб.до года
	12
	13
	12
	1

	Спортивные залы
	кв.м. площади пола
	350 кв.м. на 1000 чел.
	397
	460
	397
	64

	Плоскостные сооружения
	кв.м.
	1949,4 кв.м. на 1000 чел.
	2209
	2563
	2 209
	355

	Бассейны
	кв.м. зерк. в.
	75 кв.м. на 1000 чел.
	0
	0
	0
	0

	Клубы, Дома культуры
	место
	80 мест на 1000 чел.
	57
	66
	57
	9

	Библиотеки
	ед.хранения
	6 экземпляров на 1 жит.
	6798
	7890
	6 798
	1 092

	Магазины 
	кв.м.торг.пл.
	300 кв.м. на 1000 чел.
	340
	395
	340
	55

	Химчистки
	кг в смену
	4 кг в смену на 1000 чел.
	5
	5
	5
	1

	Предприятие по стирке белья (фабрика –прачечная)
	кг в смену
	110 кг в смену на 1000 чел.
	125
	145
	125
	20

	Бани
	мест
	5 мест на 1000 чел.
	6
	7
	6
	1

	Предприятия общепита
	место
	40 мест на 1000 чел.
	45
	53
	45
	7

	Предприятия  бытового обслуживания
	раб. место
	5 раб.мест на 1000 чел.
	10
	12
	10
	2

	Отделения связи
	объект
	1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей
	1
	1
	1
	0

	Отделения, филиал банка
	объект
	0,3-0,5 объекта на 1000 чел.
	1
	1
	1
	0

	Районные (городские народные суды)
	рабочее место
	1 судья на 30 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0

	Юридические консультации
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0

	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 объект на 20 тыс. чел.
	1
	1
	1
	0

	Гостиницы
	мест
	6 мест на 1000 чел.
	7
	8
	7
	1

	Пункт приема вторичного сырья
	объект
	1 объект на 20 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0

	Полиция
	человек
	1 ОПОП на 10-12 тыс.чел.
	1
	1
	0
	0

	Общественные уборные
	прибор
	1 прибор на 1000 чел.
	8
	8
	8
	0


Таблица 3.4.4
Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны»  
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (2016 -2020 гг.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ федерального значения

	Полиция

	1
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Участковый пункт полиции в составе общественного центра
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения

	Плоскостные сооружения

	1
	пгт Камские Поляны
	Футбольное поле аграрного колледжа
	реконструкция
	кв.м
	6400
	-
	+
	
	СТП Нижнекамского МР

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	Образовательные организации

	1
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	55
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	2
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	55
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	3
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1100
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	4
	пгт Камские Поляны (IV мкр.)
	Детский сад совмещенный с начальной школой
	новое строительство
	мест/

учащихся
	-
	25/50
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны», ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	5
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Детский сад совмещенный с начальной школой
	новое строительство
	мест/

учащихся
	-
	25/40
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	6
	пгт Камские Поляны (II мкр.)
	Общеобразовательная школа №2
	реконструкция
	учащихся
	920
	-
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	7
	пгт Камские Поляны (I мкр.)
	Общеобразовательная школа № 1»
	капитальный ремонт
	учащихся
	780
	-
	+
	
	Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года

	8
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Центр детского творчества в составе культурно-досугового центра
	новое строительство
	мест
	-
	300
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	9
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-досугового центра
	новое строительство
	мест
	-
	42
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	10
	пгт Камские Поляны 

(VII мкр.)
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-досугового центра
	новое строительство
	мест
	-
	57
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	11
	пгт Камские Поляны 

(V мкр.)
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-спортивного центра
	новое строительство
	мест
	-
	131
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	12
	пгт Камские Поляны 

(VI мкр.)
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-досугового центра
	новое строительство
	мест
	-
	400
	
	+
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	13
	пгт Камские Поляны 
	Кружки детского творчества при школах
	новое строительство
	мест
	-
	1151
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	
	
	
	
	
	
	723
	
	+
	

	Медицинские организации

	1
	пгт Камские Поляны
	Камскополянская районная больница
	капитальный ремонт/ реконструкция с увеличением мощности.  Строительство пищеблока
	коек
	82
	160
	+
	
	Генеральный план

пгт Камские Поляны, СТП Нижнекамского МР

	2
	пгт Камские Поляны
	Станция скорой медицинской помощи
	обновление автомобилей
	машин
	2
	-
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	3
	пгт Камские Поляны
	Детская молочная кухня
	возобновление деятельности с увеличением мощности
	порций в сутки
	1000
	50
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	4
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Офис врача общей практики 
	новое строительство
	посещений в смену
	-
	27
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	5
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Офис врача общей практики 
	новое строительство
	посещений в смену
	-
	7
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	6
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Аптека
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	7
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Аптека
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	Объекты культуры и искусства

	1
	пгт Камские Поляны (IV мкр.)
	Концертно-выставочный зал
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	2
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Культурно-досуговый центр
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	3
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Библиотека в составе культурно-досугового центра
	новое строительство
	экземпляров
	-
	45340
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	4
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Клуб в составе культурно-досугового центра
	новое строительство
	мест
	-
	45
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	5
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Библиотека при школе
	новое строительство
	экземпляров
	-
	2500
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	6
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Клуб в составе культурно-спортивного комплекса
	новое строительство
	мест
	-
	50
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	7
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Библиотека в составе культурно-спортивного комплекса
	новое строительство
	экземпляров
	-
	9548
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	Спортивные залы

	1
	пгт Камские Поляны
	Стадион
	новое строительство
	кв.м
	-
	12200
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	2
	пгт Камские Поляны (II мкр.)
	Спортивные залы в составе спортивного комплекса
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	180,3
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	3
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Спортивные залы в составе спортивного комплекса
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	2232
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	4
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Спортивные залы в составе спортивного-оздоровительного комплекса
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	437
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	5
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Спортивные залы в составе культурно-спортивного комплекса
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	1152
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	Бассейны

	1
	пгт Камские Поляны (II мкр.)
	Бассейн в составе спортивного комплекса
	новое строительство
	кв.м зеркала воды
	-
	620
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	Плоскостные сооружения

	1
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Плоскостное сооружение
	новое строительство
	кв.м
	-
	2400
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	2
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Плоскостное сооружение
	новое строительство
	кв.м
	-
	2400
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	3
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Плоскостное сооружение
	новое строительство
	кв.м
	-
	2400
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	4
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Плоскостные сооружения при школе
	новое строительство
	кв.м
	-
	6000
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения)

	Предприятия бытового обслуживания

	1
	пгт Камские Поляны
	Предприятия бытового обслуживания
	новое строительство
	мест
	-
	120
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	
	
	
	
	
	-
	10
	
	+
	

	2
	пгт Камские Поляны
	Химчистка
	новое строительство
	кг в смену
	-
	72
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	3
	пгт Камские Поляны
	Прачечная
	новое строительство
	кг в смену
	-
	1970
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	4
	пгт Камские Поляны
	Общественные уборные
	новое строительство
	прибор
	-
	8
	+
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	Предприятия общественного питания

	1
	пгт Камские Поляны
	Предприятия общественного питания (кафе)
	новое строительство
	посад.мест
	-
	275
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	
	
	
	
	
	-
	43
	
	+
	

	2
	пгт Камские Поляны 

(II мкр.)
	Предприятия общественного питания залы в составе спортивного комплекса
	новое строительство
	посад.мест
	-
	40
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	3
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Предприятия общественного питания в составе культурно-досугового центра
	новое строительство
	посад.мест
	-
	50
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	4
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Предприятия общественного питания в составе культурно-спортивного центра
	новое строительство
	посад.мест
	-
	12
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	Предприятия торговли

	1
	пгт Камские Поляны 

(I мкр.)
	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	400
	+
	
	ПП территории мкр.I  пгт Камские Поляны

	2
	пгт Камские Поляны 

(III мкр.)
	Торговый комплекс
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	2000
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	3
	пгт Камские Поляны 

(IV мкр.)
	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	86
	+
	
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	4
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	60
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	5
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин)
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	100
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	6
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин)
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	200
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	7
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Объект торговли и бытового обслуживания (общепоселкового значения)
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	150
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	8
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин)
	новое строительство
	кв.м торг.пл
	-
	120
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	9
	пгт Камские Поляны 

(II мкр.)
	Объект торговли
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	10
	пгт Камские Поляны 

(III мкр.)
	Торгово-развлекательный центр
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	11
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Объект торговли
	новое строительство
	кв.м.торг.пл
	-
	150
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	12
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Объект торговли и общественного питания 
	новое строительство
	кв.м.торг.пл
	-
	300
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	Кредитно-финансовые объекты

	1
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Отделение связи в составе общественного центра
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	2
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Отделение связи в составе административного центра
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны

	3
	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Отделение банка в составе общественного центра
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	
	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны

	4
	пгт Камские Поляны (I и II мкр)
	Отделения банков в составе объектов торговли и бытового обслуживания
	новое строительство
	объект
	-
	4
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	Административные объекты

	1
	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Административный центр
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны


3.4.2. Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

При нормативе 0,24 га на 1000 жителей
 необходимая потребность населения муниципального образования «пгт Камские Поляны» в кладбищах традиционного захоронения к 2020г. для наличного населения составит 4,04 га, к 2035 г. –  4,30 га. Таким образом, к расчетному сроку генерального плана, согласно расчетам, дополнительно понадобится 2,73 га под кладбища традиционного захоронения

В муниципальном образовании «пгт Камские Поляны» располагаются два недействующих кладбища: кладбище на земельном участке с кадастровым номером 16:30:070602:26 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»), кладбище на земельном участке с кадастровым номером 16:30:150306:12 (категория земельного участка не установлена). 

Действующее кладбище располагается на двух земельных участках: на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» (на земельном участке с кадастровым номером 16:30:090901:169 - категория земельного участка не установлена) и Шереметьевского сельского поселения (на земельном участке с кадастровым номером 16:30:090901:470 - категория земельного участка «земли сельскохозяйственного назначения). 

Часть территории кладбища, которая расположена на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны», составляет 5,1 га, где свободные для захоронения территории составляют 1,57 га. Часть территории кладбища, которая расположена на территории Шереметьевского сельского поселения, составляет 6,12 га. 

Генеральным планом МО  «пгт Камские Поляны», на первую очередь предусмотрен перевод земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:090901:169 (категория земельного участка не установлена), 16:30:070602:26 (категория земельного участка не установлена) в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Генеральным планом  на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» размещение новых кладбищ не предусматривается.  Однако захоронение предполагается на части кладбища, расположенном на территории Шереметьевского сельского поселении на земельном участке с кадастровым номером 16:30:090901:470.

Таблица 3.4.5
Кладбища, земельные участки которых требуют перевода из одной категории в другую

	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь земельного участка по кадастру, га
	Планируемая категория
	Планируемое разрешенное использование

	
	
	по классификатору
	по документу
	
	
	

	16:30:090901:169
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	4,1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Ритуальная деятельность

	16:30:070602:26
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	0,87
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Ритуальная деятельность


Таблица 3.4.6
Перечень мероприятий по развитию объектов коммунального обслуживания (кладбищ) в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Сущест-вующая
	Дополни-тельная
	I очередь (2016- 2020 гг.)
	Расчетный срок (2021  - 2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения)

	1
	МО «пгт Камские Поляны»
	Кладбище на земельном участке с кадастровым номером 16:30:090901:169
	Перевод земельного участка с неустановленной категорией в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»
	га
	4,1
	-
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	
	МО «пгт Камские Поляны»
	Кладбище на земельном участке с кадастровым номером 16:30:070602:26
	Перевод земельного участка с неустановленной категорией в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»
	га
	0,87
	-
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»


3.5. Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Главное предназначение туристско-рекреационной инфраструктуры - удовлетворение потребностей граждан и гостей республики в туристско-рекреационных услугах путем создания современной, высокоэффективной и конкурентоспособной индустрии отдыха.

Схемой территориального планирования Республики предполагается развитие материальной базы республиканского туризма и предлагается организация Камской многопрофильной туристско-рекреационной зоны регионального значения с центрами в г. Чистополь и пгт  Камские Поляны, охватывающая части территорий Чистопольского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Елабужского, Нижнекамского районов, где предполагается развитие различных видов туризма (культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, экологического, водного, круизного, пешеходного, велосипедного, сельского, развлекательного и других). Полицентричность данной зоны обусловлена объединением в ней исторического города Чистополь и центром планируемого Туристско-оздоровительного парка «Камские Поляны» пгт Камские Поляны.

На территории Камской зоны предлагаются территории наибольшей концентрации туристических потоков и размещения объектов обслуживания, в частности на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» Туристско-оздоровительного парка «Камские Поляны». На территории парка предполагается развитие лечебно-оздоровительного, экологического, развлекательного, семейного, водного, круизного, охотничьего, рыболовного и других видов туризма.
Туристско-оздоровительный парк «Камские Поляны» планируется организовать на территории 5 районов Республики Татарстан (Нижнекамского, Мамадышского, Елабужского, Чистопольского, Рыбно-Слободского муниципальных районов).

На территории туристско-оздоровительного парка предполагается разместить санаторно-оздоровительный комплекс с использованием имеющихся инженерных коммуникаций, энергетических сетей, ландшафтных достопримечательностей; тематический парк, как центр организации детского и семейного досуга в рамках типовой инфраструктуры аналогичных парков; зеленую стоянку в непосредственной близости от пгт Камские Поляны, предусматривающую комплексное предложение пляжного отдыха; рыбное хозяйство с гостевыми домами («Рыбацкая деревня»), используя инженерные сооружения бывшей атомной электростанции (дамба и причальная стенка, сформированные каналы). На этой же базе предполагается создание яхт-центра с соответствующей инфраструктурой; кемпингов  для туристов и многое другое.

Генеральным планом на территории «пгт Камские Поляны» предлагается размещение следующих объектов туризма: 

- вдоль р.Вязовка предлагается размещение гостиничного комплекса;
- вблизи мкр.IV предлагается разместить центр спортивно-развлекательной зоны, административный центр, спортивный комплекс, стадион. Так же в данной зоне предлагается к размещению парк аттракционов, лыжные и санные спуски, велосипедные и снегоходные маршруты.

- вблизи мкр.VII предлагается разместить санаторно-курортную зону и пункт приема и обслуживания туристов.

Одним из условий удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе является наличие оборудованных пляжей. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» и другой справочной информации был осуществлен расчет необходимых территорий пляжей общего пользования для местного населения.

Таблица 3.5.1

Необходимые площади территории пляжей для местного населения 

«пгт Камские Поляны» на расчетный срок (на 2035 год)

	Наименование 

территории
	Коэффициент одновременной загрузки пляжей
	Численность населения, чел.
	Норма терри-тории пляжа, м2/чел
	Необходимый размер территории пляжа, га

	пгт Камские Поляны
	0,2
	17898
	8
	2,86


Согласно проведенным расчетам на 2035 год потребность в пляжных территориях составит 2,86 га.
Развитие туристско-рекреационной системы Нижнекамского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами и локальными центрами. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать туристические маршруты различного тематического направления. 

По территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» будут проходить следующие туристические маршруты:
· культурно-ландшафтный маршрут «Нижнекамское кольцо»»;
· экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа»».
В стратегии социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года в пгт Камские Поляны предусматривается благоустройство парка Победы и Сквера молодежи в «пгт Камские Поляны».
С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории водных объектов, расположенных на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»  с созданием общественных рекреационных зон, а именно реки Кама, прудов и озер, расположенных на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» .
Развитие рекреационных территорий в генеральном плане муниципального образования «пгт Камские Поляны»  также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений и благоустройству существующих родников как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей. 

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования,  создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников). 

Таблица 3.5.2
Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в муниципальном образовании «пгт Камские Поляны»

	№ п/п
	Населенный пункт, местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (2016-2020 гг.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	Мероприятия регионального значения

	1
	МО «пгт Камские Поляны»
	Разработка проекта Камской многопрофильной  туристско-рекреационной зоны
	разработка проекта
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Нижнекамского МР

	2
	МО «пгт Камские Поляны»
	Разработка проекта развития туристско-оздоровительного парка «Камские Поляны»
	разработка проекта
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Нижнекамского МР

	3
	МО «пгт Камские Поляны»
	Участок Туристско-оздоровительного парка «Камские Поляны»
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	СТП РТ, СТП Нижнекамского МР

	4
	пгт Камские Поляны
	Центр спортивно-развлекательной зоны
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	5
	пгт Камские Поляны
	Спортивный комплекс
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	6
	пгт Камские Поляны
	Административный центр
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	7
	пгт Камские Поляны
	Гостиничный комплекс
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	8
	пгт Камские Поляны
	Санаторно-курортная зона
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	9
	пгт Камские Поляны
	Пункт приема и обслуживания туристов
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	10
	пгт Камские Поляны
	Лыжные и санные спуски, велосипедные и снегоходные маршруты
	новое строительство
	-
	-
	-
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	11
	пгт Камские Поляны
	Парк аттракционов
	новое строительство
	объект
	-
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»

	Мероприятия местного (районного) значения

	1
	МО «пгт Камские Поляны»
	Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа»
	Организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Нижнекамского МР

	2
	МО «пгт Камские Поляны»
	Культурно-ландшафтный маршрут

«Нижнекамское кольцо»
	Организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Нижнекамского МР

	Мероприятия местного (поселенческого) значения

	1
	пгт Камские Поляны
	Парк победы
	Благоустройство
	-
	-
	-
	+
	+
	Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского МР  РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года

	2
	пгт Камские Поляны
	Сквер молодежи
	Благоустройство
	-
	-
	-
	+
	+
	Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского МР  РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года

	3
	МО «пгт Камские Поляны»
	Река Кама, озера, пруды
	Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон
	-
	-
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	4
	МО «пгт Камские Поляны»
	Пляж
	Благоустройство
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»

	5
	МО «пгт Камские Поляны»
	Озеленение
	Организация системы зеленых насаждений
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камские Поляны»


3.6. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «пгт Камские Поляны»

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры муниципального образования пгт «Камские Поляны»» в составе Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района является развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия экономическому росту за счет формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоростей движения, устранению «узких» мест транспортной сети и снижения транспортной дискриминации населения,  повышения мобильности и деловой активности за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, для обеспечения транспортной доступности к объектам социальной защиты и местам приложения труда.

Перспективная сеть автомобильных дорог будет формироваться из автомобильных дорог регионального и местного значений.
Внешний транспорт
Автомобильные дороги

Внешние транспортные связи пгт Камские Поляны осуществляются автомобильным транспортом по автодорогам регионального значения «Чистополь-Нижнекамск» (имеющую выход на автомагистраль федерального значения М-7 «Волга») и «Камские Поляны-Шереметьевка».
В рамках «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» в Республике предполагается реализация флагманского проекта пространственного развития – экозона «Волжско-Камский поток» (зона активного развития прибрежных территорий). Это межотраслевой проект регионального масштаба, создающий комплексное видение развития водных пространств и прибрежных ландшафтов муниципальных районов, расположенных вдоль рек Волги, Камы, Вятки и Белой.

Основным элементом транспортного каркаса экозоны станет дорога «Чистый путь» (Казань - Алексеевское - Чистополь - Камские Поляны - Нижнекамск), которая свяжет две крупнейшие агломерации региона и обеспечит комфортный доступ жителей больших городов к живописным ландшафтам и рекреационной инфраструктуре водного фронта рек Камы и Волги.

Таким образом, в рамках проекта «Чистый путь» предлагается реконструкция автодороги «Чистополь-Нижнекамск» с доведением ее до II категории.
Автодорога регионального значения «Обход пгт Камские Поляны» в настоящее время проходит по селитебной территории южной части населенного пункта, что противоречит санитарным нормам и правилам безопасности дорожного движения.

Генеральным планом, предусмотрена реконструкция участка автодороги регионального значения «Обход пгт Камские Поляны» и перевод данной автодороги в улично-дорожную сеть «пгт Камские Поляны», что позволит исключить негативное воздействие транзитного автотранспорта на селитебные территории населенного пункта.

По функциональному назначению автодороги муниципального образования «пгт Камские Поляны» будут включать в себя дороги межрайонного и местного значения:
- автомобильная дорога регионального значения «Объезд пгт Камские Поляны», проходящая через населенный пункт Камские Поляны будет являться автомобильной дорогой местного назначения. Данная автодорога располагается на селитебной территории населенного пункта и перейдет в магистральные улицы общегородского значения (М III и М II).

- автомобильная дорога регионального значения «Чистополь-Нижнекамск» остается автодорогой межрайонного назначения;
- автомобильная дорога регионального значения «Камские Поляны-Шереметьевка» остается автодорогой местного назначения;

- автомобильные дороги местного значения «Подъезд к промышленным площадкам в «пгт Камские Поляны», «Подъезд к садовому обществу», «Подъезд к садовому обществу «Тургай», Подъезд к дому рыбака ПАО «Нижнекамскнефтехим» остаются автодорогами местного назначения.

Пгт Камские Поляны будет являться базовым населенным пунктом Туристко-оздоровительного парка «Камские Поляны», резко возрастут пассажирские транспортные потоки через населенный пункт.

Воздушный транспорт

Воздушные транспортные связи жителей «пгт Камские Поляны» осуществляется через аэропорт международного значения «Бегишево», расположенный в 60 км от населенного пункта. 

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция – ст.Заинск Куйбышевской железной дороги, расположена в 60 км от пгт Камские Поляны.

Водный транспорт

Недостатком транспортно-коммуникационной системы «пгт Камские Поляны» является отсутствие водных путей сообщения с другими населенными пунктами, имеющими грузовые и пассажирские перевозки по водным артериям Республики Татарстан.

Улично-дорожная сеть населенного пункта

В проекте генерального плана предусмотрено дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры «пгт Камские Поляны». 

Основу транспортной структуры поселка в соответствии с генеральным планом составят магистральные улицы общегородского и районного значения: продольные магистрали М-II, М-II*, М-IV, М-VI, М-VII и две поперечные – М-II,  М-III.

Магистрали М-II, М-VI, М-VII являются въездными магистралями в населенный пункт со стороны автодороги регионального значения «Чистополь-Нижнекамск».

Проектируемые магистрали М – IV и  М – VI являются главными улицами поселка. Вдоль магистрали М – IV  расположен общественный центр «пгт Камские Поляны».

Вдоль магистрали М – VII будут  расположены объекты  Туристско-оздоровительного парка «Камские Поляны». 

Все остальные улицы поселка классифицируются как жилые улицы, по которым осуществляется транспортная связь (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов. 

Пропуск грузового движения в производственной зоне поселка осуществляется по автодорогам в пределах данной зоны, имеющих выход на магистральные улицы М-II, M-III и автодорогу регионального значения «Чистополь-Нижнекамск».

Учитывая значительную удаленность проектируемых жилых районов от существующего Центрального жилого района, общественного центра поселка, от мест приложения труда, генеральным планом предлагается организация автобусных маршрутов общественного транспорта по магистральным улицам «пгт Камские Поляны».

Объекты транспортной инфраструктуры

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камские Поляны» предлагается размещение автотранспортного предприятия в западной части поселка на территории Индустриального парка «Камские Поляны» (площадь территории 5,8 га).

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. №1071) расчетное количество машино-мест определяется в зависимости от категории жилого фонда по уровню комфорта (табл.61 п.5.2), которое следует принимать на расчетный срок 
Расчет парковочных мест необходимо произвести только для жителей многоквартирных жилых домов. Парковочные места для индивидуальных и блокированных домов предусмотрены к размещению на территориях приусадебных и приквартирных участков.
Согласно нормативу, для населения многоквартирных жилых домов «пгт Камские Поляны» потребность в парковочных местах составит 6948 машино-мест, в том числе 695 машино-места для инвалидов (10% от общего количества).

Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 процентов парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий населенных пунктов.

Проектом генерального плана, сохраняются существующие боксовые гаражи общей мощностью на 3220 гаражей, а так же открытые автостоянки общей мощностью 282 машино-места.

Таким образом, необходимое дополнительное количество гаражей для хранения автотранспортных средств граждан, проживающих в многоэтажной застройке составит 3446 машино-места.

Размещение двух многоэтажных гаражей (на 500 машино-мест каждый) проектом предлагается на территории формируемой зоны транспортной инфраструктуры в микрорайоне I вдоль магистрали М-II*, так же размещение гаражей возможно на территории санитарно-защитной зоны от существующих гаражных комплексов. 
Проектом также предлагается размещение открытых стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей на 235 машино-мест в микрорайоне I.

Так же на территории Туристко-оздоровительного парка «Камские Поляны» в центре спортивно-развлекательной зоны и на территории санаторно-курортной зоны предлагается размещение многоуровневых паркингов. 
Таблица 3.6.1
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (2016-2020 гг.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения

	Автомобильные дороги

	1
	МО «пгт Камские Поляны»
	«Чистополь-Нижнекамск»
	Реконструкция (с доведением до II  категории)
	км
	3,86
	-
	+
	
	СТП Нижнекамского МР, Стратегия СЭР РТ до 2030 года

	2
	МО «пгт Камские Поляны»
	«Объезд пгт Камские Поляны»
	Реконструкция (перевод в улично-дорожную сеть населенного пункта)
	км
	3,86
	-
	+
	
	Генеральный план

пгт Камские Поляны

	МЕРОПРИЯТИЯ местного значения

	Автомобильные дороги

	1
	МО «пгт Камские Поляны»
	«Подъезд к садовому обществу «Тургай»
	Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия)
	км
	1,23
	-
	+
	
	Генеральный план

пгт Камские Поляны

	2
	МО «пгт Камские Поляны»
	Подъезд к дому рыбака ПАО «Нижнекамскнефте-хим»
	Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия)
	км
	1,29
	-
	
	+
	Генеральный план

пгт Камские Поляны

	Улично-дорожная сеть в границах населенного пункта

	1
	пгт Камские Поляны
	Главная улица, 

Улицы в жилой застройке
	Капитальный ремонт
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план

пгт Камские Поляны

	2
	пгт Камские Поляны
	Улицы в жилой застройке
	Новое строительство
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план

пгт Камские Поляны

	Автобусные маршруты

	1
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Автобусные маршруты общественного транспорта
	Дополнительная организация
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план

пгт Камские Поляны

	Объекты транспортной инфраструктуры

	1
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Автостоянки, многоуровневые паркинги
	Новое строительство
	-
	-
	-
	+
	
	Генеральный план

пгт Камские Поляны

	2
	МО «пгт Камские Поляны», пгт Камские Поляны
	Автотранспортное предприятие 
	Новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	+
	Генеральный план

пгт Камские Поляны


3.7. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов муниципального образования «пгт Камские Поляны»

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков. 
В 2010 году был выполнен Генеральный план пгт Камские Поляны, утвержденный Решением Совета муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 27.05.2010г. №19. В соответствии с действующим законодательством, утвержденные границы территории населенного пункта упомянутого генерального плана были приняты как существующие границы разрабатываемого генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны».

Проектом генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны» предусматривается изменение границы населенного пункта Камские Поляны. 

Перечень земельных участков и их частей с указанием категорий земель, которые предполагаются к включению в границы населенного пункта и к исключению из границ населенного пункта, входящих в состав муниципального образования «пгт Камские Поляны», с предложением их планируемого использования представлен в таблице 3.7.1.

Основанием для включения и исключения земельных участков согласно таблице 3.7.1, является Письмо главы муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан вх.№14324 от 31.10.2017 г.
Также предполагается включение в границу населенных пунктов земель, не поставленных на кадастровый учет, но являющихся неотъемлемым структурным элементом земельных участков и планировочно связанных с ними (таблица 3.7.1).
Таблица 3.7.1

Перечень земельных участков и их частей, включаемых в границу и исключаемых из границы  населенного пункта
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь земельного участка по кадастру, га
	Площадь включаемого/ исключаемого земельного участка, га
	Планируемая категория
	Планируемое разрешенное использование*
	Основание для включения/ исключения земельных участков

	
	
	по классификатору
	по документу
	
	
	
	
	

	пгт Камские Поляны

	Включаемые земельные участки

	По обращению Совета муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района

	16:30:090901:99
	Категория не установлена
	-
	-
	23,3006
	23,3006
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	16:30:090901:163
	Категория не установлена
	-
	-
	4,0668
	4,0668
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	16:30:090901:164
	Категория не установлена
	-
	-
	0,1816
	0,1816
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	-
	-
	-
	-
	0,0053
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	Неотъемлемый структурный элемент включаемых земельных участков 

	Всего к включению
	
	
	
	
	27,5543
	
	
	

	Исключаемые земельные участки

	Часть ЗУ 16:30:090901:6
	Земли сельскохозяйствен-ного назначения
	Для сельскохозяйствен-ного производства
	Для сельскохозяйствен-ного производства
	451,1000
	66,5007
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйствен-ное использование
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	Часть ЗУ 16:30:090901:479
	Земли сельскохозяйствен-ного назначения
	Для сельскохозяйствен-ного производства
	Для сельскохозяйствен-ного производства
	0,6457
	0,1920
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйствен-ное использование
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	16:30:090901:383
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	-
	Для размещения теплотрассы
	0,3986
	0,3986
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	Часть ЗУ 16:30:090901:110
	Категория не установлена
	-
	-
	6,0048
	5,3022
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйствен-ное использование
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	16:30:090901:197
	Категория не установлена
	-
	-
	0,0014
	0,0014
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	16:30:090901:198
	Категория не установлена
	-
	-
	0,0014
	0,0014
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	16:30:090901:199
	Категория не установлена
	-
	-
	0,0014
	0,0014
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	16:30:090901:200
	Категория не установлена
	-
	-
	0,0014
	0,0014
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание
	Письмо главы МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ вх.№14324 от 31.10.2017 г.

	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	-
	-
	-
	-
	0,0376
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйствен-ное использование
	Неотъемлемый структурный элемент включаемых земельных участков 

	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	-
	-
	-
	-
	0,7328
	Земли лесного фонда
	Охрана природных территорий
	Исключение лесного фонда из границ н.п.

	Всего к исключению
	
	
	
	
	73,1319
	
	
	


* в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
Таблица 3.7.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, га

	Наименование н.п.
	Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов в соответствии с утвержденным генеральным планом
	Земли, предлагаемые к исключению из существующих границ населенных пунктов
	Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенных пунктов
	Формирование проектных границ населенных пунктов

	
	
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. поставленные на кадастровый учет
	Земли сельскохозяйственного назначения,

 поставленные на кадастровый учет
	Земли, с неустановленной категорией,

 поставленные на кадастровый учет
	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	Земли, с неустановленной категорией, 

поставленные на кадастровый учет
	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	Земли в пределах проектных границ населенных пунктов
	Земли, предлагаемые к исключению из 

существующей границы территории населенных

 пунктов
	Земли, предлагаемые к включению в проектные

 границы и требующие  перевода

 в земли населенных пунктов

	пгт Камские Поляны
	882,14
	0,40
	66,69
	5,31
	0,73
	27,54
	0,005
	836,56
	73,13
	27,55


Таблица 3.7.3
Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «пгт Камские Поляны»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (2016-2020 гг.)
	Расчетный срок 

(2020-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения)

	1
	пгт Камские Поляны
	территория населенного пункта
	исключение из границы населенного пункта земельных участков с категорией земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, с неустановленной категорией земель и земель, не поставленных на кадастровый учет 
	га
	73,13
	-
	+
	+
	Генеральный план пгт Камские Поляны

	2
	пгт Камские Поляны
	территория населенного пункта
	включение в границу и перевод земельных участков с неустановленной категорией земель и земель, не поставленных на кадастровый учет в категорию земли населенных пунктов
	га
	-
	27,55
	+
	+
	Генеральный план пгт Камские Поляны


3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Раздел «Инженерная инфраструктура» генерального плана «Муниципального образования пгт Камские поляны» разработана на основании утвержденных (решение Совета  муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан №23 от 29.12.2016 г.) проектов планировки: «Проекта планировки индивидуальной жилой застройки, планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. I пгт Камские Поляны», «Проекта планировки индивидуальной жилой застройки, в том числе планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. IV, VII пгт Камские Поляны», «Проекта планировки территории жилищного строительства, в том числе планируемой для предоставления многодетным семьям в мкр. V, VI пгт Камские Поляны».
3.8.1. Водоснабжение

Расчетные расходы воды

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений, для приготовления горячей воды, на собственные нужды ВОС. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1
	№ п/п
	Степень благоустройства жилых домов
	[image: image7.png]


, л/сут

	1
	Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	250

	2
	Тоже с местными водонагревателями
	190

	3
	Тоже без ванн
	140

	4
	Дома с водопользованием из водоразборных колонок
	40


Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012  в зависимости от числа жителей и этажности застройки. 

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Объем воды, поступившей в сеть в 2015г., составил 612,49 тыс. куб.м. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2016г. представлен в таблице 3.8.3. 
Таблица 3.8.2

Расчетный объем водопотребления

	№ пп
	Наименование сельских поселений и населенных пунктов
	Коммунальный сектор

Число жителей

Среднесуточ.расход, м3/сут
	Qмах, м3/сут
	Неучтенные расходы, м3/сут
	Полив, м3/сут
	Пожаротушение, м3/сут
	Итого, м3/сут

	
	
	(1)
	(2 )
	(3)
	(4)
	Qср, м3/сут
	
	
	
	
	

	
	1 очередь реализации генерального плана (2020г.)

	1
	пгт Камские Поляны
	-
	2500

475,0
	14326
2005,6
	-
	16826
2480,6
	2976,8
	248,1
	1177,8
	432,0
	4834,7

	
	Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.)

	1
	пгт Камские Поляны
	-
	2500

475,0
	15398
2155,7
	-
	17898
2630,7
	3156,9
	263,1
	1252,9
	432,0
	5104,8


Таблица 3.8.3

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2015г.

	1.
	Водоподготовка
	тыс. куб. м 
	816,1

	1.1
	Объем воды из источников водоснабжения: 
	тыс. куб. м 
	816,1

	1.1.1
	из поверхностных источников 
	тыс. куб. м 
	816,1

	1.1.2
	из подземных источников 
	тыс. куб. м 
	0,00

	1.2
	Объем питьевой воды, поданной в сеть 
	тыс. куб. м
	761,4

	2.
	Транспортировка питьевой воды 
	
	

	2.1
	Объем воды, поступившей в сеть: 
	тыс. куб. м
	761,4

	2.1.1
	из собственных источников 
	тыс. куб. м 
	761,4

	2.1.2
	от других операторов 
	тыс. куб. м 
	

	2.2
	Потери воды 
	тыс. куб. м
	113,4

	2.3
	Потребление на собственные нужды 
	тыс. куб. м
	90,21

	2.4
	Объем воды, отпущенной из сети: 
	тыс. куб. м
	612,49

	3.
	Отпуск питьевой воды 
	тыс. куб. м
	

	3.1
	Объем воды, отпущенной абонентам: 
	тыс. куб. м
	612,49

	3.1.1
	На нужды холодного водоснабжения (по приборам учета) 
	тыс. куб. м
	395,69

	3.1.2
	Для приготовления горячей воды (по приборам учета)
	тыс. куб. м
	216,8

	3.2
	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета 
	%
	100

	3.3
	По категориям потребителей 
	тыс. куб. м
	612,49

	3.3.1
	Населению 
	тыс. куб. м
	305,00

	3.3.2
	Бюджетным потребителям 
	тыс. куб. м
	40,04

	3.3.3
	Прочим потребителям, в том числе для приготовления горячей воды
	тыс. куб. м
	267,44

	4.
	Удельное потребление воды населением 
	куб. м в мес.
	1,9

	5.
	Объем отпущенной воды на 1 человека 
	л/сут
	62,47


Потребные напоры
В соответствии со СП 31.13330.2012 и проектируемой этажностью зданий, минимальные свободные напоры в сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении принимаются равными:

для одноэтажной застройки – 10м;

для двухэтажной застройки – 14м;

для трехэтажной застройки – 18м и т.д. 

на последующие этажи добавлять по 4м.

Проектное решение
Установленная общая 
производительность водозабора составляет 30,2 тыс.м3/сутки. Среднесуточный  среднегодовой  объем поднимаемой воды по муниципальному  образованию  пгт Камские Поляны в 2015г составил 2,47 тыс. м3/сутки. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что загрузка водозабора очень низкая всего 7-8% от своих производственных мощностей.

Поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения пгт Камские Поляны нет, и существует резерв 92-93%. Недозагруженность является причиной неэффективной работы оборудования водозабора.

Генеральным планом предлагается развитие сетей централизованного водоснабжения муниципального образования «пгт Камские Поляны», подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также обеспечение необходимого качества услуг по водоснабжению с проведением комплекса мероприятий:
1. Замена сетей водоснабжения, выполненных из стальных труб, находящихся в ветхом состоянии;
2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, согласно Государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 апреля 2014 г. N 289 ");

3. Замена технологического оборудования на объектах холодного водоснабжения в связи с его высокой энергоемкостью;
4. Переоснащение и модернизация лаборатории на водоочистной станции, а также ее аккредитация;

5. Установка приборов учета на водоочистной станции для учета о поступлении речной воды на очистку и отпуске в распределительную сеть;

6. Реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов водопроводного хозяйства;
7. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

8. Мероприятия, направленные на снижение потерь воды из водопроводной сети в результате аварий, скрытых утечек и др.
В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство и под «второе жилье», улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:
· Водоснабжение территории мкр.I пгт Камские Поляны, согласно техническим условиям на технологическое подсоединение, предлагается осуществить от водопроводного колодца ГВ-64. От водопроводного колодца предлагается проложить закольцованный водовод Д110мм.
· Водоснабжение территорий мкр.IV и мкр.VII пгт Камские Поляны, согласно техническим условиям на технологическое подсоединение, предлагается осуществить от водопроводного колодца ГВ-24. Учитывая рельеф местности, предусмотреть строительство водопроводной насосной станции.
· Водоснабжение территории мкр.V и мкр.VI пгт Камские Поляны предлагается осуществить от водопроводных колодцев ГВ-51 и ГВ-57.
· Строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий 
· Устройство системы автономного водоснабжения (бурение артезианских скважин) на предлагаемых территориях с малой плотностью застройки из-за сложности рельефа. Необходимость в повысительных насосных станциях, их количество, а также их местоположение, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.
Схема сетей и сооружений водоснабжения муниципального образования «пгт Камские Поляны» представлена на графическом материале (лист №6,7).
Мероприятия по охране окружающей среды

На территории первого пояса зоны подземного источника и площадки водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.8.2. Канализация

Расчетные расходы воды
При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.8.4.
Таблица 3.8.4
Удельные нормы водоотведения

	№ п/п
	Степень благоустройства жилых домов
	[image: image8.png]


, л/сут

	1
	Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	250

	2
	Тоже с местными водонагревателями
	190

	3
	Тоже без ванн
	140

	4
	Дома с водопользованием из водоразборных колонок
	25


Объем воды, поступившей на очистку в 2013г., составил 550,14 тыс. куб.м. Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2013г. представлен в таблице 3.8.5.
Результаты расчетов на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.6.

Таблица 3.8.5.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2013г.

	1.
	Прием сточных вод
	тыс. куб. м 
	550,14

	1.1
	Принятых у абонентов (реализация потребителям)
	тыс. куб. м 
	545,72

	1.2
	Технологические нужды предприятия
	тыс. куб. м 
	

	1.3
	Хозяйственные нужды предприятия
	тыс. куб. м 
	4,42

	1.4
	Неорганизованный приток сточных вод
	тыс. куб. м 
	

	2.
	Прием сточных вод по категориям абонентов
	тыс. куб. м
	541,3

	
	Население
	тыс. куб. м
	451,28

	
	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м
	55,72

	
	Прочие
	тыс. куб. м 
	34,30

	3.
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	тыс. куб. м
	550,14

	3.1.
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. куб. м
	0,550

	3.2.
	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
	тыс. куб. м
	


Таблица 3.8.6
Расчетное водоотведение населением

	№ пп
	Наименование сельских поселений и населенных пунктов
	Коммунальный сектор

Число жителей

Среднесуточ.расход, м3/сут
	Qмах, м3/сут
	Неучтенные расходы, м3/сут
	Итого, м3/сут

	
	
	(1)
	(2 )
	(3)
	(4)
	Qср, м3/сут
	
	
	

	
	1 очередь реализации генерального плана (2025г.)

	1
	пгт Камские Поляны
	-
	2500

475,0
	14326
2005,6
	-
	16826
2480,6
	2976,8
	124,1
	3100,9

	
	Расчетный срок реализации генерального плана (2040г.)

	1
	пгт Камские Поляны
	-
	2500

475,0
	15398
2155,7
	-
	17898
2630,7
	3156,9
	131,6
	3288,5


Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.2.1 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное решение

Проектная производительность КОС составляет 17 тыс.м3/сутки. Фактический объем стоков, поступающих на очистные сооружения в 2015г составил 1,4тыс. м3/сутки. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что дефицитов производственных мощностей системы водоотведения пгт Камские Поляны нет, и существует резерв 92-93%. Недозагруженность является причиной неэффективной работы оборудования водозабора.

Генеральным планом предлагается развитие сетей централизованного водоотведения муниципального образования «пгт Камские Поляны», подключение новых потребителей к централизованным системам водоотведения, а также обеспечение необходимого качества услуг по водоотведению с проведением комплекса мероприятий:
1. Замена сетей водоотведения, находящихся в ветхом состоянии;

2. Строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения;
3. Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений;

4. Замена технологического оборудования на объектах водоотведения в связи с его высокой энергоемкостью;

5. Переоснащение и модернизация лаборатории на канализационных очистных сооружениях, а также ее аккредитация;

6. Установка приборов учета на канализационных очистных сооружениях;

7. Реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов водопроводного хозяйства;

8. реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство и под «второе жилье», улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:
· Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории мкр.I пгт Камские Поляны предлагается системой самотечных коллекторов прокладываемых по главным улицам застройки, с последующим сбросом в канализационный колодец ГК-111,
· Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории мкр.IV и мкр.VII пгт Камские Поляны предлагается системой самотечно-напорных на существующие очистные сооружения с подсоединением в КНС,
· Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории мкр.V и мкр.VI пгт Камские Поляны предлагается системой самотечных коллекторов прокладываемых по главным улицам застройки. Собранные стоки предлагается направлять в канализационный колодец ГК-27. 

· Устройство системы автономной канализации на предлагаемых территориях с малой плотностью застройки из-за сложности рельефа. Собранные сточные воды предлагается вывозить на очистные сооружения канализации.
Схема сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации муниципального образования «пгт Камские Поляны» представлена на графическом материале (лист №6,7).
3.8.3. Санитарная очистка территории

В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность по обращению с ТКО должна осуществляться региональными операторами и операторами по обращению с ТКО.

Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Деятельность регионального оператора осуществляется в соответствии с региональной программой и территориальной схемой обращения с отходами в зоне деятельности, определенной территориальной схемой.
Согласно территориальной схемы в области обращения с отходами на территории Республики Татарстан выделяется 2 зоны деятельности регионального оператора: «Восточная» и «Западная». Муниципальное образование «пгт Камские Поляны», как и весь Нижнекамский муниципальный район входит в «Восточную» зону деятельности регионального оператора. 

3.8.3.1 Количество образующихся твердых коммунальных отходов

В таблице 3.8.8 представлены сведения по расчетному количеству образующихся на территории м.о. «пгт Камские Поляны» ТКО на первую очередь и расчетный срок развития территории.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Таблица 3.8.8
Расчетные данные о количестве ТКО, образующихся на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» 

	Наименование муниципального образования
	Объем твердых коммунальных отходов, т/год

	
	Численность населения
	ТКО
	КГО
	Итого от населения
	Итого от юр. лиц
	Итого

	Пгт Камские Поляны
 (первая очередь)
	16826
	4167,19
	1313,19
	5480,38
	383,63
	5864,01

	Пгт Камские Поляны
 (расчетный срок)
	17898
	4945,41
	1558,43
	6503,84
	455,26
	6959,10


3.8.3.2 Места накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

Очистка территории муниципального образования от твердых коммунальных отходов предлагается путем сбора ТКО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Места расположения контейнерных площадок и специальных площадок для крупногабаритных отходов предлагается согласовать с органами ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске (Нижнекамский ТО) совместно с представителями Исполнительного комитета муниципального образования «пгт Камские Поляны».

В настоящее время на территории муниципального образования действуют Правила благоустройства территории муниципального образования «пгт Камские Поляны», утв. Решением Совета муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 02.09.2013 г. № 22. 
В целях соблюдения требований санитарного законодательства площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук (п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88).
На территории частных домовладений места расположения контейнерных площадок и контейнеров должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращён до 8-10 метров (п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88).

Предлагается оборудовать контейнерные площадки в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТКО, с учетом дальности подноса не более 100 метров. Периодичность вывоза ТКО из мусорных контейнеров должна быть 1 раз в день в теплое время года и 1 раз в два-три дня – в холодное.
Для сбора и хранения крупногабаритных отходов должны оборудоваться специальные площадки с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов, должен быть свободный подъезд для погрузки отходов. Рекомендуется совместное расположение площадок для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. 

Площадка должна быть с водонепроницаемым покрытием, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов высотой не менее 1600 мм с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22 сентября 1999 г. № 302 «Об утверждении нормативно-технических документов по санитарной очистке территорий населенных мест Республики Татарстан»).

Места и подъезды, где установлены контейнеры, должны быть освещены. Вывоз отходов в несанкционированные места категорически запрещается.

Число контейнеров, подлежащих расстановке на территории муниципального образования определяется по формуле:

Бкон= (Пгод*t*K1/(365*V))*1,05,

где:

Пгод – годовое накопление ТКО на территории, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (1,25);

V – вместимость контейнера, м3 (1,1 м3).

При расчете количества контейнеров необходимо учитывать коэффициент числа контейнеров, находящихся в ремонте и резерве (1,05). 

В таблице 3.8.9 приведено необходимое количество контейнеров для территории муниципального образования на первую очередь и расчетный срок.

Таблица 3.8.9
Количество контейнеров для жилой застройки 
	Наименование
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Количество контейнеров, шт
	Количество контейнеров, шт

	
	(в том числе для раздельного сбора*), шт

	пгт Камские Поляны
	230 (115*)
	274 (137*)


Сбор ТКО обеспечивается региональным оператором в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО Республики Татарстан, и региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО Республики Татарстан, и осуществляется в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами обращения с ТКО. Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

С целью увеличения количества извлекаемого утильсырья целесообразно внедрение раздельного сбора ТКО. Для этого предлагается разместить на контейнерных площадках, расположенных в жилом фонде, маркированные контейнеры для сбора отходов вторичного использования.

При раздельном сборе ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации, перечень которых определяется уполномоченным органом. Раздельный сбор ТКО может осуществляться по упрощенной дуальной схеме, т.е. в контейнеры двух видов (для утильных и не утильных морфологических компонентов). В этом случае реализации упрощенной (дуальной) схемы раздельного сбора ТКО сухие морфологические компоненты ТКО, подлежащие утилизации (за исключением органических (пищевых) отходов), размещаются в одном контейнере с желтой цветовой индикацией. Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, размещаются в контейнере с серой цветовой индикацией. 

Раздельный сбор ТКО по упрощенной схеме имеет существенные преимущества перед раздельным сбором по морфологическим компонентам:

- меньшие транспортные расходы на вывоз отходов;

- меньше количество накопительных емкостей.

Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры в антивандальном исполнении, маркированными оранжевым цветом, а также исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде. 

Также согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 г. № 181 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан» сбор опасных ТКО осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором. 

Для предотвращения загрязнения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами рекомендуем устанавливать урны емкостью не менее 30 литров. У подъездов многоквартирных домов, у входа в административные и общественные здания, помещения, объектов торговли и сферы услуг должны устанавливаться урны не менее одной штуки. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 метров на оживленных и 100 метров – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта. Очистка урн должна производится систематически по мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

На объектах с обособленной территорией (рынки, парки, пляжи, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологической станцией, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару в местах, не отведенных для этих целей.
3.8.3.3 Размещение объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны»

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683) вывоз твёрдых коммунальных отходов предлагается осуществлять через мусороперегрузочную станцию (расположенную в 255 м юго-западнее существующей пожарной части пгт Камские Поляны) на проектируемый межмуниципальный полигон ТКО. Строительство нового полигона предусмотрено на территории Елабужского муниципального района. 

До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Елабужском муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории муниципального образования будут вывозиться на полигон ТКО пгт Камские Поляны.
Кроме того, согласно Территориальной схемы на территории муниципального образования необходимо размещение двух стационарных пунктов приема вторичного сырья. Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» табл. 10.4, Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением КМ РТ от 27 декабря 2013 г. N 1071) табл. 27, а также Санитарным правилам по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января 1982 г. N 2524-82) п. 20 стационарные отдельно стоящие приемные пункты вторичного сырья и опасных отходов от населения следует размещать на расстоянии не менее 20 м от жилых и общественных зданий и не менее 50 м от зданий лечебно-профилактических, детских дошкольных организаций и школ, изолируя их полосой зеленых насаждений с устройством подъездных путей для автотранспорта.

Оборудование приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения на территории рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

3.8.3.4 Расчет необходимого количества единиц спецтехники для вывоза отходов, в том числе ТКО

Для расчета количества собирающих и транспортных мусоровозов применялась методика
, изложенная в справочнике «Твердые бытовые отходы». Число мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО на МПС, а затем с МПС к месту утилизации, обезвреживания и размещения определялось по формуле:

М = Пгод / (365 • Псут • Кисп)

где:

Пгод _ количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением транспортных и собирающих мусоровозов, м3; 

Псут – суточная производительность одного собирающего или транспортного мусоровоза, м3; 

Кисп – коэффициент использования (принимается 0,7-0,8).

Годовой объем, образуемых ТКО на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» составляет на 1 очередь 46087,72 м3/год, на расчетный срок – 54694,54 м3/год.

Суточную производительность мусоровозов определяли по формуле:

Псут = Р x Е,

где:

Р – число рейсов в сутки, совершаемое каждым мусоровозом;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс каждым транспортным или собирающим мусоровозом, м3;

Число рейсов каждого мусоровоза определяют по формуле:

Р = [Т - (Тпз + Т0)] / (Тпог + Траз + 2Тпрб),

где:

Т - продолжительность смены, час (принимается 12 часов)
;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час (принимается 0,5 ч);

Т0 – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час (принимается 0,5 ч);

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час (принимается 0,33 ч);

Траз – продолжительность разгрузки, включая переезды и маневрирование, час (принимается 0,33 ч);

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно, час (для Нижнекамского муниципального района рассчитано - 1).

На основании вышеприведенной формулы расчета единиц спецтехники, значений дальности транспортирования ТКО (логистических схем) для муниципального образования «пгт Камские Поляны» необходимо 2 собирающих мусоровоза на первую очередь и 3 – на расчетный срок. После завершения строительство межмуниципального полигона ТКО в Елабужском муниципальном районе потребуется 1 транспортный мусоровоз для транспортирования мусора с МПС до ММП ТКО.

3.8.3.5 Удаление уличного смета

В соответствии с законом Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ, а также Санитарными правилами содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88) для территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» должна быть разработана Генеральная схема санитарной очистки населенного пункта, в которой будут отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории, а также определяться необходимые количества уборочной техники.

Механизированная уборка городских и сельских территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций района. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

На поверхности дорог постоянно образуется уличный смет, включающий: выпадающие из атмосферы пылеватые частицы; продукты стирания дорог и покрышек; просыпь перевозимых насыпных материалов; мусор (окурки, обертки и пр.); листья, песок, применяемый в зимний период и т.п.

Предлагается проведение следующих работ по уборке улиц и скверов: 

1. Подметание и полив проезжей части магистральных улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специализированных уборочных машин. 

2. Подметание тротуаров и дорожек в парках и скверах. 

3. Полив тротуаров, дорожек в парках и скверах. 

Удалённый уличный смёт предлагается отвозить на полигон ТКО для насыпи изолирующего слоя.

3.8.3.6 Очистка улиц от снега

Проектом намечается очистка улиц от снега и сколотого льда с вывозом из районов застройки на прилегающую не застроенную территорию или специально отведённую площадку. На территории муниципального образования нет типовых снежных свалок, места вывоза и временного складирования снега и сколотого льда согласовываются с администрацией муниципального образования. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан» для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений следует предусматривать специализированные сооружения - снегоприемные пункты.

Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации. Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с Методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега отраслевого дорожного методического документа ОДМ 218.5.001-2008, Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, утвержденными 28.12.2005 федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО»), а также нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

· обеспечения оперативности работ по вывозке снега;

· минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

· объемов снега, подлежащего вывозу;

· пропускной способности канализационных коллекторов и мощности очистных сооружений;

· обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Размещение "сухих" снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов, на поверхности ледяного покрова и водосборной территории водного объекта, а также над подземными инженерными сетями не допускается. Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 метров.

Участок, отведенный под "сухую" снегосвалку, должен иметь: твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт. Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей.

Территории снегосвалки в летнее время допускается использовать для организации стоянки (парковки) автотранспорта или для иных целей.

3.8.4. Теплоснабжение
Для всех централизованных источников тепла, а также для отопления индивидуальной застройки – основным видом топлива является природный газ.
В МО пгт Камские Поляны на сегодняшний день имеется 1 действующий теплоисточник, охватывающий в зоне своего действия всех потребителей тепловой энергии населенного пункта (за исключением зон с индивидуальной усадебной застройкой) – котельная АМК-60 МВт.

При разработке мероприятий по развитию системы теплоснабжения учитывалась, разработанная для пгт Камские Поляны, «Схема теплоснабжения».

Согласно данной схемы предлагается использовать для целей теплоснабжения существующие мощности котельной АМК-60 МВт, при этом данная котельная должна покрывать подключенные на сегодняшний день, а также перспективные тепловые нагрузки.

Кроме того, для расчетных условий развития схемы теплоснабжения населенного пункта дополнительно рассматривается резервный вариант с подключением 2-го теплоисточника – новой АМК-18,6 МВт к сетям СЦТ2 в качестве пиковой котельной для покрытия дефицита тепловой мощности в режимах работы, близких к расчетным условиям, а также для выработки тепловой энергии в неотопительный период.

Поскольку котельная АМК-18,6 МВт проектировалась для обеспечения тепловой энергией рыборазводческого комплекса, непосредственно прилегающего к котельной, присоединение к ней нагрузок Индустриального парка, либо потребителей жилой зоны, неизбежно предполагает корректировку рабочего проекта с заменой насосного и электросилового оборудования на более мощное, учитывая значительно более удаленное расположение объекта от потребителей и изменяющиеся режимы отпуска тепла.

По варианту присоединения котельной АМК-18,6 МВт к действующим сетям теплоснабжения схемой теплоснабжения предлагается строительство тепловых сетей на участке от АМК-18,6 до магистрального участка существующих сетей СЦТ2 с врезкой в существующий трубопровод Д500 между МТК-7 и МТК-14, установкой запорно-регулирующей арматуры в месте врезки.

Диаметр прокладываемого трубопровода 2*426 мм, протяженность нового участка – 0,33 км в 2-трубном исполнении, способ прокладки – надземный на низких опорах, теплоизоляция – ППУ, в 1 месте необходимо выполнить прокладку под автодорогой.

Окончательные показатели трассы трубопровода, способов прокладки, места врезки и типа теплоизоляции, способов компенсации подлежат уточнению на этапе проектирования на основании рабочего проекта, прошедшего соответствующие согласования. 

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки в МО п.г.т. Камские Поляны планируется подключение вновь строящихся объектов к существующим сетям.

Также предлагается реконструкция ветхих участков тепловых сетей.

Для присоединения к системе теплоснабжения проектируемых объектов жилищного строительства, административного назначения, социального обслуживания населения, прочих потребителей в микрорайонах 1, 2 и 3 предполагается прокладка внутриквартальных участков тепловых сетей от существующих магистралей до объектовых ИТП по 2-трубной схеме.
Тем не менее, эффективная работа система теплоснабжения зависит от ряда мероприятий:
- снижение производственных затрат;
- выполнение энергосберегающих и природоохранных мероприятий;
- повышение надежности и безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств;
- обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции, модернизации оборудования;
- внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта;
- эффективных и безопасных методов организации производства и труда;
- повышение квалификации персонала, распространение передовых методов производства.

Для эффективной работы системы теплоснабжения и обеспечения заданных параметров теплоносителя (150 – 70 0С) на ЦТП и ИТП, в связи с увеличением тепловой нагрузки (с учетом строительства объектов культурно-развлекательного центра), необходимо выполнить следующие мероприятия:
- реконструкция тепловой сети от источников тепла до всех ЦТП заменив существующие трубопроводы в тепловой изоляции из минераловатных плит на трубы в ППУ-изоляции;
- модернизация существующих ЦТП, используя современное оборудование, системы автоматизации и диспетчеризации.
Расчет тепловых нагрузок

Исходными данными для расчета тепловых нагрузок являются:

· Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус 310 С.

· Средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха 80 С и менее (отопительный период)– минус 5,20 С.

· Отопительный период для городов и поселков Республики Татарстан составляет 209 суток (данные СП 131.13330.2012  «Строительная климатология»).

Расчетные расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой и общественно-административной застройки определены по удельным расходам тепла и аналогам ранее разработанных проектов в соответствии с эскизом застройки и экспликации проектируемых зданий и сооружений.

Значение удельных показателей расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2, общей площади квартир q0 (Вт/м2) по периодам развития и этажности здания приняты из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий».

Данные по расходам тепла сведены в таблицы.
Таблица 3.8.10
Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий, МВт

	№


	Застройка
	Существующее положение
	Первая очередь 2020 г
	Расчетный срок 2035 г.

	`1


	Микрорайон I:
- многоквартирная (3 этажа)

- многоквартирная (5 этажей)

- многоквартирная (9 этажей)

- индивидуальная для многодетных семей
	0,27

5,7

4,84

-
	0,27

5,7

4,84

0,43
	0,27

5,7

4,84

0,43



	
	Микрорайон II:

- многоквартирная (5 этажей)

- многоквартирная (8 этажей)

- многоквартирная (9 этажей)
	3,76

0,45

5,13
	5,85

0,45

5,13
	5,85

0,45

5,13

	
	Микрорайон III:

- многоквартирная (5 этажей)

- индивидуальная
	-

-
	-

0,085
	1,8

0,085

	
	Микрорайон IV:

- индивидуальная 

- индивидуальная для многодетных семей
	0,011

-
	0,77

0,088
	0,776

0,088

	
	Микрорайон V:

- индивидуальная 

- индивидуальная для многодетных семей
	0,44

-
	1,46

1,76
	1,86

1,76

	
	Микрорайон VII:

- индивидуальная 

- индивидуальная для многодетных семей
	-

-
	-

-
	0,76
0,31

	
	ИТОГО:

- индивидуальная 

- многоквартирная
- индивидуальная для многодетных семей
	0,45

19,11

-
	2,32

20,99

2,28
	3,48

22,67

2,59


Таблица 3.8.11

Часовые расходы тепла объектов общественного назначения, мВт

	Наименование объекта
	Единицы измерения
	Мощность
	Первая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	
	
	
	Qот, МВт
	Qв, МВт
	Qгвс, МВт
	Qобщ, МВт
	Qот, МВт
	Qв, МВт
	Qгвс, МВт
	Qобщ, МВт

	Микрорайон I

	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания
	кв. м
	400
	0,052
	0,0046
	0,0003
	0,0569
	
	
	
	

	Микрорайон II

	Предприятия общественного питания залы в составе спортивного комплекса
	посад. мест
	40
	0,035
	0,006
	0,049
	0,09
	
	
	
	

	Бассейн в составе спортивного комплекса
	кв.м зеркала воды
	620
	0,088
	0,0105
	0,014
	0,1125
	
	
	
	

	Микрорайон III

	Торговый комплекс 
	кв.м торг. площади
	2000
	0,182
	0,022
	0,0044
	0,2084
	
	
	
	

	Микрорайон IV

	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания 
	кв.м торг. площади
	86
	0,016
	0,0022
	0,00062
	0,01882
	
	
	
	

	Предприятия общественного питания в составе культурно-досугового центра
	посад. мест
	50
	0,035
	0,006
	0,049
	0,09
	
	
	
	

	Спортивные залы в составе спортивного комплекса
	кв. м пл. пола
	2232
	0,182
	0,022
	0,0532
	0,2572
	
	
	
	

	Культурно-досуговый центр
	кв. м
	2300
	0,209
	0,025
	0,0027
	0,2367
	
	
	
	

	Детский сад, совмещенный с начальной школой 
	мест/учащихся
	25/50
	0,092
	0,0085
	0,0097
	0,1102
	
	
	
	

	Микрорайон V

	Детский сад 
	мест
	55
	0,075
	0,009
	0,002
	0,086
	
	
	
	

	Детский сад
	мест
	55
	0,075
	0,009
	0,002
	0,086
	
	
	
	

	Объект торговли и бытового обслуживания
	кв. м
	150
	0,035
	0,004
	0,0001
	0,0391
	
	
	
	

	Объект торговли и бытового обслуживания, в том числе:
	кв. м
	950
	0,086
	0,010
	0,0013
	0,0973
	
	
	
	

	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин)
	кв. м
	120
	0,027
	0,003
	0,0001
	0,0301
	
	
	
	

	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин)
	кв.м. торг. площади
	100
	0,023
	0,0027
	0,0001
	0,0258
	
	
	
	

	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин)
	кв.м. торг. площади
	200
	0,050
	0,006
	0,0001
	0,0561
	
	
	
	

	Культурно-спортивный комплекс
	кв. м
	2000
	0,182
	0,022
	0,0532
	0,2572
	
	
	
	

	Общественный центр
	кв. м
	1320
	0,120
	0,014
	0,0007
	0,1347
	
	
	
	

	Общеобразовательная школа (13938 кв. м полезной площади)
	учащихся
	1100 
	1,267
	0,152
	0,0024
	1,4214
	
	
	
	

	Микрорайон VI

	Культурно-досуговый центр
	кв. м
	2300
	
	
	
	
	0,209
	0,025
	0,0027
	0,2367

	Микрорайон VII

	Детский сад (25 мест), совмещенный с начальной школой (40 мест)
	кв.м.
	780
	
	
	
	
	0,092
	0,0085
	0,0097
	0,1102

	Общественный центр
	кв.м.
	600
	
	
	
	
	0,084
	0,0066
	0,005
	0,0956

	МО пгт Камские Поляны

	Предприятия бытового обслуживания 
	мест
	120
	0,144
	0,024
	0,006
	0,174
	
	
	
	

	Предприятия бытового обслуживания
	мест
	10
	
	
	
	
	0,012
	0,002
	0,0005
	0,0145

	Предприятия общественного питания 
	посад. мест
	275
	0,2015
	0,0377
	0,3055
	0,5447
	
	
	
	

	Предприятия общественного питания 
	посад. мест
	43
	
	
	
	
	0,031
	0,0058
	0,047
	0,0838

	Центр спортивно-развлекательной зоны 
	(общая площадь застройки) кв.м
	34036,03
	
	
	
	
	0,2706
	0,038
	0,0015
	0,3101

	Спортивный комплекс 
	кв. м
	3000
	0,343
	0,0329
	0,084
	0,4599
	
	
	
	

	Административный центр 
	(общая площадь застройки) кв.м
	10596,7 
	
	
	
	
	0,0428
	0,006
	0,005
	0,0538

	Гостиничный комплекс 
	кв.м.
	4700
	
	
	
	
	0,688
	0,0515
	0,594
	1,3335

	Санаторно-курортная зона 
	кв.м.
	3000
	
	
	
	
	0,343
	0,0329
	0,084
	0,4599

	Пункт приема и обслуживания туристов 
	кв.м.
	600
	
	
	
	
	0,084
	0,0066
	0,005
	0,0956

	Итого
	3,5195
	0,4331
	0,64042
	4,59302
	1,8564
	0,1829
	0,7544
	2,7937

	Всего
	7,38672


Таким образом, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:
I. Проектное предложение (вариант №1 – в соответствии с разработанной «Схемой теплоснабжения пгт Камские Поляны»):

Генеральным планом «пгт Камские Поляны предлагается»:

1. Для индивидуальной жилой застройки отопление и горячее водоснабжение предлагается принять от собственных генераторов тепла: бытовых котлов и газовых проточных водонагревателей или от двухконтурных котлов. 
2. Достройка, подключение и запуск котельной АМК-18,6 к магистральным сетям СЦТ2 для пикового режима работы теплоисточника параллельно с основной котельной АМК-60 в периоды наиболее низких температур наружного воздуха. 
3. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, согласно Государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 апреля 2014 г. N 289 ");
4. Строительство тепловых сетей для отопления и сетей горячего водоснабжения административных и общественно-деловых застроек от котельной АМК-60 и АМК-18.6, таблица 3.8.12.
5. Строительство центральных тепловых пунктов для обеспечения присоединения установок к тепловой сети, их работоспособность, управления режимами теплопотребления, преобразования и регулирования параметров теплоносителя, таблица 3.8.13.
Таблица 3.8.12
Строительство тепловых сетей для административных и общественно-деловых застроек
	Наименование населенного пункта
	Наименование объекта
	Первая очередь (2016-2020 гг.)
	Расчетный срок (2021-2035 гг.)

	пгт Камские Поляны (V мкр.)
	Детский сад на 55 мест 
	+
	

	
	Детский сад на 55 мест 
	+
	

	
	Общеобразовательная школа на 1100 мест
	+
	

	
	Объект торговли и общественного питания на 300 кв.м торг.пл.
	+
	

	
	Общественный центр
	+
	

	
	Культурно-спортивный комплекс
	+
	

	
	Спортивный комплекс
	+
	

	пгт Камские Поляны (II мкр.)
	Бассейн в составе спортивного комплекса
	
	+

	
	Объект торговли
	
	+

	пгт Камские Поляны (IV мкр.)
	Детский сад совмещенный с начальной школой на 25/50 мест
	+
	

	
	Концертно-выставочный зал
	
	+

	
	Культурно-досуговый центр
	+
	

	
	Спортивный комплекс
	+
	

	пгт Камские Поляны (VII мкр.)
	Детский сад совмещенный с начальной школой на 25/40 мест
	
	+

	
	Административный центр
	
	+

	
	Административно-деловой центр
	
	+

	
	Культурно-досуговый центр
	+
	

	пгт Камские Поляны (III мкр.)
	Торгово-равзлекательный центр
	
	+

	
	Торговый комплекс на 2000 кв.м торг. пл
	+
	

	пгт Камские Поляны 
	Предприятие бытового обслуживания на 120 мест
	+
	

	
	Предприятие общественного питания (кафе) на 275 посад. мест
	+
	

	
	Предприятие общественного питания (кафе) на 43 посад. мест
	
	+

	
	Центр спортивно-развлекательной зоны
	
	+

	
	Спортивный комплекс
	
	+

	
	Административный центр
	
	+

	
	Гостиничный комплекс
	
	+

	
	Санаторно-курортная зона
	
	+


Таблица 3.8.13
Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории следующих проектных застроек
	Наименование объекта
	Номер ЦТП

	Бассейн в составе спортивного комплекса
	ЦТП 2-6

	Торговый комплекс на 2000 кв.м торг. пл
	ЦТП 3-1

	Центр спортивно-развлекательной зоны, административный центр
	ЦТП 4-1

	Гостиничный комплекс
	ЦТП 4-2

	Детский сад
	ЦТП 5-1

	Общеобразовательная школа на 1100 мест
	ЦТП 5-2

	Детский сад совмещенный с начальной школой на 25/40 мест
	ЦТП 7-1

	Санаторно-курортная зона
	ЦТП 7-2


Учитывая изложенное, в качестве дополнительного (резервного) варианта развития схемы теплоснабжения «пгт Камские Поляны» при оптимистическом сценарии ввода новых строительных площадей и присоединении к системе теплоснабжения новых тепловых нагрузок рассматривается возможность пуска в эксплуатацию новой котельной АМК-18,6 на территории «Индустриального парка», строительство которой на сегодняшний день заморожено. 
В соответствии с данным потенциально дефицитным сценарием теплового баланса «пгт Камские Поляны» в целях организации надежного и качественного снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей рекомендуется осуществить достройку и ввод в эксплуатацию котельной АМК-18,6 МВт.
Подключение котельной АМК-18,6 к магистральным сетям СЦТ2 для пикового режима работы теплоисточника параллельно с основной котельной АМК-60 в периоды наиболее низких температур наружного воздуха. 
Зона действия котельной АМК-60 не изменяется.
II. Проектное предложение (вариант №2 – согласно разработанных проектам планировки территорий):

Микрорайон I. В соответствии с расчетами потребность в тепле территории мкр. I «пгт Камские Поляны» составит:

Общая 0,8133 МВт (0,6993 Гкал/час), в том числе:
· на отопление 0,633 МВт (0,544 Гкал/час);

· на вентиляцию 0,017 МВт (0,0146 Гкал/час); 

· на горячее водоснабжение 0,1633 МВт (0,14 Гкал/час).
Для отопления и горячего водоснабжения объекта торговли и бытового обслуживания общегородского значения и здания общественного назначения площадью 250 кв.м. предлагается устройство котельной №11 с установкой газового котла типа ROSSEN 500 кВт.

Таблица 3.8.14
	Номер котельной


	I очередь
	Расчетный срок

	
	Qот, МВт

(Гкал/

час)
	Qв, МВт

(Гкал/час)
	Qгв, МВт

(Гкал/час)
	Qобщ, МВт

(Гкал/

час)
	Qот,

МВт

(Гкал/

час)
	Qв,

МВт

(Гкал/

час)
	Qгв,

МВт

(Гкал/

час)
	Qобщ, МВт

(Гкал/

час)

	Котельная №11 
	0,441

(0,379)
	0,017

(0,0146)
	0,0013

(0,0011)
	0,4593

(0,3949)
	
	
	
	


Микрорайон V. Потребность в тепле территории мкр. V «пгт Камские Поляны» составит: 
Общая 5,3343 МВт (4,49 Гкал/час), в том числе:

· на отопление 4,579 МВт (3,937 Гкал/час);

· на вентиляцию 0,5492 МВт (0,472 Гкал/час); 

· на горячее водоснабжение 0,2061 МВт (0,177 Гкал/час).

На первую очередь (в том числе):

Суммарный расход тепла составит 1,1017 МВт (0,947 Гкал/час), в том числе: 

- на отопление 0,931 МВт (0,801 Гкал/час);

- на вентиляцию 0,1107 МВт (0,095 Гкал/час);

- на горячее водоснабжение 0,06 МВт (0,052 Гкал/час).

Для отопления и горячего водоснабжения жилой застройки усадебного типа территории мкр. V «пгт Камские Поляны» предлагается использовать двухконтурный газовый котел типа NevaLux – 8230 мощностью до 30кВт.

Для оснащения котельных №3 и №5 предлагается использовать котлы типа КВа-0,1 в количестве 2 штук в каждой. Для оснащения котельной №4 предлагается использовать котел типа КВа-0,3 (RS-D-300) в количестве 2 штук. 
Таблица 3.8.15
	Номер котельной
	I очередь
	Расчетный срок

	
	Qот, МВт

(Гкал/

час)
	Qв, МВт

(Гкал/ час)
	Qгв, МВт

(Гкал/ час)
	Qобщ, МВт

(Гкал/

час)
	Qот,

МВт

(Гкал/

час)
	Qв,

МВт

(Гкал/

час)
	Qгв,

МВт

(Гкал/

час)
	Qобщ, МВт

(Гкал/

час)

	Котельная №3
	0,075

(0,064)
	0,009

(0,0077)
	0,002

(0,0017)
	0,086

(0,074)
	
	
	
	

	Котельная№4 
	0,258

(0,222)
	0,031

(0,027)
	0,0004

(0,0003)
	0,2894

(0,249)
	
	
	
	

	Котельная №5 
	0,075

(0,065)
	0,009

(0,0077)
	0,002

(0,0017)
	0,086

(0,074)
	
	
	
	


Микрорайоны IV и VII. Потребность в тепле территории мкр.IV и мкр.VII  «пгт Камские Поляны» составит: 

Общая 3,522 МВт (3,028 Гкал/час), в том числе:

· на отопление 2,5021 МВт (2,1514 Гкал/час);

· на вентиляцию 0,226 МВт (0,194 Гкал/час); 

· на горячее водоснабжение 0,7939 МВт (0,6826 Гкал/час).

На первую очередь (в том числе):

Суммарный расход тепла составит 3,3162 МВт (2,8514 Гкал/час), в том числе: 

- на отопление 2,3261 МВт (2,000 Гкал/час);

- на вентиляцию 0,2109МВт (0,1813 Гкал/час);

- на горячее водоснабжение 0,7792 МВт (0,67 Гкал/час).

Для отопления и горячего водоснабжения жилой застройки усадебного типа территории мкр.IV и мкр.VII «пгт Камские Поляны» предлагается использовать двухконтурный газовый котел типа NevaLux – 8230 мощностью до 30кВт.

Для оснащения котельных № 1 и №2 предлагается использовать котлы типа Protherm Гризли 130 KLO в количестве 2 штук в каждой.

Таблица 3.8.16
	Номер котельной
	I очередь
	Расчетный срок

	
	Qот, МВт

(Гкал/

час)
	Qв, МВт

(Гкал/час)
	Qгв, МВт

(Гкал/час)
	Qобщ, МВт

(Гкал/

час)
	Qот,

МВт

(Гкал/

час)
	Qв,

МВт

(Гкал/

час)
	Qгв,

МВт

(Гкал/

час)
	Qобщ, МВт

(Гкал/

час)

	Котельная №1 
	0,092

(0,079)
	0,0085

(0,007)
	0,0097

(0,0083)
	0,1102

(0,0948)
	
	
	
	

	Котельная  №2
	
	
	
	
	0,092

(0,079)
	0,0085

(0,007)
	0,0097

(0,0083)
	0,1102

(0,0948)


Основным видом топлива для котельных является природный газ, в качестве аварийного – жидкое. Для хранения аварийного топлива необходимо предусмотреть склад жидкого топлива, в объеме 3-х суточного запаса.
Температурный график тепловых сетей 115-70 С.
3.8.5. Газоснабжение
В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа нм3/год на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003 в зависимости от степени благоустройства.
Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) представлены в таблице 3.8.17.
Таблица 3.8.17
Расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения

	Вид застройки
	Существующее положение
	Первая очередь 2020 г
	Расчетный срок 2035 г

	
	Год. расход газа тыс. нм3/год
	Год. расход газа тыс. нм3/год
	Год. расход газа тыс. нм3/год

	пгт. Камские Поляны 
	3437,28
	3701,72
	3937,56


В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.
Генпланом МО «пгт Камские Поляны» (схема газоснабжения) не предусматривается строительство новых ГРС.
Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП. Замена ГРП, ШРП не требуется. 
В качестве проектируемых ГРП, предлагается использовать шкафные и блочные газорегуляторные пункты, выпускаемые отечественными производителями и имеющие разрешения Ростехнадзора на применение и сертификаты соответствия Госстандарта России.

Данным проектом предусматривается прокладка разводящих газопроводов и устройств ГРП для площадок новой застройки. 

Схемой реконструкции и перспективного развития газораспределительных сетей до 2030 года предусматривается строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давлений для обеспечения новых площадок строительства.
В качестве основного топлива для всех источников тепла принят природный газ.
Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.
Микрорайон I:

Ранее разработанным проектом планировки территории  предусматривается строительство жилых домов усадебной застройки с установкой в кухнях газовых плит и индивидуальных нагревателей для горячего водоснабжения и отопления.

Газоснабжение оставшихся жилых домов территории мкр.I «пгт Камские Поляны», не обеспеченных существующей схемой газоснабжения, предлагается подключить к уже проложенной сети газопровода.
Проектируемый газопровод низкого давления предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 80 по ГОСТ Р 50838-2009.
Средняя глубина заложения подземных газопроводов с учётом развязки с другими подземными коммуникациями принята ~ 1,6 м.

При пересечении газопроводами автомобильных дорог, прокладку их предлагается производить в футлярах методом наклонно-направленного бурения.
Микрорайон V:

Ранее разработанным проектом планировки территории  «пгт Камские Поляны» предусматривается строительство жилых домов этажностью до 3 этажей с установкой в кухнях газовых плит и индивидуальных нагревателей для горячего водоснабжения и отопления.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов 5 и 9 этажей предлагается строительство котельных.

Согласно раздела «Теплоснабжение» суммарная тепловая нагрузка на проектируемую застройку составит ориентировочно 5,2218 МВт (4,49 Гкал/час).
Теплоснабжение, горячее водоснабжение индивидуальной жилой и общественной застройки предлагается осуществлять от индивидуальных котлов.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест и детского сада на 140 мест предлагается строительство новой котельной мощностью 1,7 мВт с расходом газа 216 м3/час.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения детских садов на 120 мест предлагается строительство новой котельной мощностью 0,25 мВт с расходом газа 7,07 м3/час.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения общеобразовательной школы на 162 учащихся предлагается строительство новой котельной мощностью 31кВт с расходом газа 1,8 м3/час.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирной застройки предлагается строительство котельной мощностью 7,7 мВт с расходом газа 432 м3/час.
Газоснабжение жилых домов территории мкр. V предлагается от АГРС н.п.Камские Поляны со снижением давления до среднего и низкого в ГРПШ, располагаемых в кварталах
Микрорайон IV и VII :

Ранее разработанным проектом планировки территории мкр.IV и мкр.VII предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с установкой в кухнях газовых плит и индивидуальных нагревателей для горячего водоснабжения и отопления.
Согласно раздела «Теплоснабжение» суммарная тепловая нагрузка на проектируемую застройку составит ориентировочно 3,522 МВт (3,028 Гкал/час).

Теплоснабжение, горячее водоснабжение жилой и общественной застройки предлагается осуществлять от индивидуальных котлов.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения детского сада на 25 мест, совмещенного с начальной школой на 40 мест предлагается строительство новой котельной №1 мощностью 0,11 мВт с расходом газа 310 м3/час. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения спортивно-оздоровительного комплекса предлагается строительство котельной №2 с аналогичной мощностью.
Основным видом топлива для котельной принят природный газ, в качестве аварийного предлагается жидкое топливо.
Газоснабжение жилых домов на территории мкр.IV и мкр.VII предлагается от АГРС «пгт Камские Поляны» со снижением давления до среднего и низкого в ГРПШ, располагаемых в кварталах.
Проектируемые газопроводы среднего и низкого давлений предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 80 по ГОСТ Р 50838-2009.
Средняя глубина заложения подземных газопроводов с учётом развязки с другими подземными коммуникациями принята ~ 1,6 м.

При пересечении газопроводами автомобильных дорог, прокладку их предлагается производить в футлярах методом наклонно-направленного бурения.

Котельная и трассы газопроводов представлены на графическом материале.
Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП. Замена ГРП, ШРП не требуется. 
Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий. 
3.8.6. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытового сектора
Электрические нагрузки по генеральному плану коммунально-бытового сектора (КБС) Муниципального образования «пгт Камские Поляны» определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”. 

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, таблица 2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс. кВт ч/чел. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электронагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94 табл. 2.4.3 «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки».

Р уд. = 15,0 Вт/м2 , для 1-2 этажной застройки (усадебная застройка);

Р уд. = 15,8 Вт/м2 , для 3-5 этажной застройки (секционная застройка);

Р уд. = 16,3 Вт/м2 , для 5-и и более этажей застройки (секционная застройка);

Годовое электропотребление, расчетная мощность, расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.8.18.
Расчет электрических нагрузок административно-бытового сектора

Расчетные электрические нагрузки административно-бытового сектора были приняты по проектам электропотребления этих зданий. Расчетная мощность общественных зданий рассчитана согласно РД 34.20.185-94, таблица 24. "Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий". Расчет электрических нагрузок предприятий производится по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующим аналогам, которые данным проектом не учитывались.

Годовое электропотребление, расчетная мощность, расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.8.19.

Показания электропотребления, трансформаторные мощности, прирост на расчетные сроки  представлены в таблице 3.8.20.
Таблица 3.8.18
Годовое электропотребление, расчетная мощность, 

расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора
	Вид застройки
	Существующее положение
	Первая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА

	Микрорайон I

	многоквартирная
	216,53
	49,10
	52,23
	216,53
	49,10
	52,23
	362,88
	49,10
	52,23

	многоквартирная
	5999,36
	1360,40
	1447,23
	5999,36
	1360,40
	1447,23
	10074,24
	1360,40
	1447,23

	многоквартирная
	6512,56
	1476,77
	1571,03
	6512,56
	1476,77
	1571,03
	9518,40
	1476,77
	1571,03

	индивидуальная для многодетных семей
	0,00
	0,00
	0,00
	322,50
	73,13
	77,79
	619,20
	73,13
	77,79

	Микрорайон II

	многоквартирная
	3958,02
	897,51
	954,79
	6162,14
	1397,31
	1486,50
	6162,14
	1397,31
	1486,50

	многоквартирная
	606,77
	137,59
	146,37
	606,77
	137,59
	146,37
	606,77
	137,59
	146,37

	многоквартирная
	6905,57
	1565,89
	1665,84
	6905,57
	1565,89
	1665,84
	6905,57
	1565,89
	1665,84

	Микрорайон III

	многоквартирная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1959,27
	444,28
	472,63

	индивидуальная
	0,00
	0,00
	0,00
	66,77
	15,14
	16,11
	66,77
	15,14
	16,11

	Микрорайон IV

	индивидуальная
	11,52
	1,88
	1,99
	576,08
	130,63
	138,96
	578,81
	131,25
	139,63

	индивидуальная для многодетных семей
	0,00
	0,00
	0,00
	66,15
	15,00
	15,96
	66,15
	15,00
	15,96

	Микрорайон V

	индивидуальная
	330,22
	74,88
	79,65
	1091,48
	247,50
	263,30
	1389,15
	315,00
	335,11

	индивидуальная для многодетных семей
	0,00
	0,00
	0,00
	1314,75
	298,13
	317,15
	1314,75
	298,13
	317,15

	Микрорайон VII

	индивидуальная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	570,57
	129,38
	137,63

	индивидуальная для многодетных семей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	231,53
	52,50
	55,85

	Итого
	24540,55
	5564,02
	5919,13
	29840,66
	6766,59
	7198,47
	40426,20
	7460,87
	7937,06


Таблица 3.8.19
Расчет электрических нагрузок проектируемого административно-бытового сектора по этапам застройки

	Источник мероприятия по объекту
	Наименование объекта
	Первая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	
	
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА

	МО пгт Камские Поляны

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Стадион (12200 кв.м)
	-
	-
	-
	2905,31
	658,80
	700,85

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Предприятия бытового обслуживания (120 мест)
	132,30
	30,00
	31,91
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Предприятия бытового обслуживания (10 мест)
	-
	-
	-
	11,025
	2,50
	2,66

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Химчистка (72 кг в смену)
	23,81
	5,40
	5,74
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Прачечная (1970 кг в смену)
	651,58
	147,75
	157,18
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Предприятия общественного питания (кафе, 275 посад.места)
	1042,97
	236,50
	251,60
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Предприятия общественного питания (кафе, 43 посад.места)
	-
	-
	-
	163,08
	36,98
	39,34

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Центр спортивно-развлекательной зоны
	-
	-
	-
	34522,74
	7828,29
	8327,96

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Спортивный комплекс
	-
	-
	-
	10054,31
	2279,89
	2425,41

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Административный центр
	-
	-
	-
	2523,49
	572,22
	608,74

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Гостиничный комплекс
	-
	-
	-
	16621,22
	3768,99
	4009,56

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Санаторно-курортная зона
	-
	-
	-
	44546,84
	10101,33
	10746,09

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Пункт приема и обслуживания туристов
	-
	-
	-
	2189,87
	496,57
	528,27

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Парк аттракционов
	-
	-
	-
	67338,02
	15269,39
	16244,04

	Микрорайон I

	ПП территории мкр.I пгт Камские Поляны
	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания (400 кв.м.торг.пл.)
	441,00
	100,00
	106,38
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Отделения банков в составе объектов торговли и бытового обслуживания (2 шт.)
	47,63
	10,80
	11,49
	-
	-
	-

	Микрорайон II

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Спортивные залы в составе спортивного комплекса (кв.м площади пола 180,3)
	365,77
	82,94
	88,23
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Предприятия общественного питания залы в составе спортивного комплекса (40 посад.мест)
	151,70
	34,40
	36,60
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Объект торговли
	-
	-
	-
	101,43
	23,00
	24,47

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Торгово-развлекательный центр
	-
	-
	-
	101,43
	23,00
	24,47

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Отделения банков в составе объектов торговли и бытового обслуживания (2 шт.)
	47,63
	10,80
	11,49
	-
	-
	-

	Микрорайон III

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Торговый комплекс (2000 кв.м.торг.пл.)
	2205,00
	500,00
	531,91
	-
	-
	-

	Микрорайон IV

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания (86 кв.м.торг.пл.)
	94,82
	21,50
	22,87
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Предприятия общественного питания в составе культурно-досугового центра (50 посад.мест)
	229,32
	52,00
	55,32
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Спортивные залы в составе спортивного комплекса (кв.м площади пола 2232)
	2263,92
	513,36
	546,13
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Культурно-досуговый центр
	23,81
	5,40
	5,74
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-досугового центра (42 места)
	85,20
	19,32
	20,55
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Центр детского творчества в составе культурно-досугового центра (300 мест)
	608,58
	138,00
	146,81
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны», ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Детский сад, совмещенный с начальной школой (25 мест)
	50,72
	11,50
	12,23
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Библиотека в составе культурно-досугового центра (45340 экземпляров)
	11,91
	2,70
	2,87
	-
	-
	-

	Микрорайон V

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Детский сад (55 мест)
	278,93
	63,25
	67,29
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Детский сад (55 мест)
	278,93
	63,25
	67,29
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-спортивного центра (131 место)
	31,18
	7,07
	7,52
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Офис врача общей практики (27 посещ.в смену)
	74,09
	16,80
	17,87
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Аптека
	23,81
	5,40
	5,74
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Клуб в составе культурно-спортивного комплекса (50 мест)
	11,91
	2,70
	2,87
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Библиотека в составе культурно-спортивного комплекса (9548 экземп.)
	23,81
	5,40
	5,74
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Спортивные залы в составе культурно-спортивного комплекса (кв.м площади пола 1152)
	1168,47
	264,96
	281,87
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Предприятия общественного питания в составе культурно-спортивного центра (посад.мест 12)
	45,51
	10,32
	10,98
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин, 100 кв.м.торг.пл.)
	70,56
	16,00
	17,02
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин, 200 кв.м.торг.пл.)
	141,12
	32,00
	34,04
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Объект торговли и бытового обслуживания (общепоселкового значения, 150 кв.м.торг.пл.)
	105,84
	24,00
	25,53
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Объект торговли и бытового обслуживания (магазин, 120 кв.м.торг.пл.)
	84,67
	19,20
	20,43
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Отделение связи в составе общественного центра
	19,85
	4,50
	4,79
	-
	-
	-

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Отделение банка в составе общественного центра
	23,81
	5,40
	5,74
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Общеобразовательная школа
	328,63
	74,52
	79,28
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Объект торговли (150 кв.м.торг.пл)
	105,84
	24,00
	25,53
	-
	-
	-

	Генеральный план

МО «пгт Камские Поляны»
	Объект торговли и общественного питания (300 кв.м.торг.пл)
	330,75
	75,00
	79,79
	-
	-
	-

	Микрорайон VI

	ПП территории мкр. V, VI пгт Камские Поляны
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-досугового центра (400 мест)
	-
	-
	-
	95,26
	21,60
	22,98

	Микрорайон VII

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Детский сад совмещенный с начальной школой (25 мест)
	-
	-
	-
	131,86
	29,90
	31,81

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Объекты дополнительного образования в составе культурно-досугового центра (57 мест)
	-
	-
	-
	13,80
	3,13
	3,33

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Офис врача общей практики (7 посещ.в смену)
	-
	-
	-
	8,25
	1,87
	1,99

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Аптека
	-
	-
	-
	14,11
	3,20
	3,40

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Клуб в составе культурно-досугового центра (45 мест)
	-
	-
	-
	10,72
	2,43
	2,59

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Библиотека при школе (2500 экземпляров)
	-
	-
	-
	23,81
	5,40
	5,74

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Спортивные залы в составе спортивного-оздоровительного комплекса (кв.м площади пола 437)
	-
	-
	-
	443,25
	100,51
	106,93

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Предприятия торговли в составе объекта торговли и бытового обслуживания (60 кв.м.торг.пл)
	-
	-
	-
	66,15
	15,00
	15,96

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Отделение связи в составе административного центра
	-
	-
	-
	14,29
	3,24
	3,45

	ПП территории мкр. IV, VII пгт Камские Поляны
	Административный центр (1113,47 кв.м)
	-
	-
	-
	23,81
	5,40
	5,74

	Итого (с учетом Коэффициенты несовпадения максимумов)
	11625,38
	2636,14
	2804,37
	181924,09
	41252,63
	43885,78


Таблица 3.8.20
Сводная таблица 

электрических нагрузок по этапам расчетного срока генерального плана
	Вид застройки
	Существующее положение
	Первая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА

	Коммунально-бытовой сектор
	24540,55
	5564,02
	5919,13
	29840,66
	6766,59
	7198,47
	40426,20
	7460,87
	7937,06

	Административно-бытовой сектор
	-
	-
	-
	11625,38
	2636,14
	2804,37
	181924,09
	41252,63
	43885,78

	Итого:
	24540,55
	5564,02
	5919,13
	41466,04
	9402,73
	10002,84
	222350,29
	48713,50
	51822,84


Проектное предложение
В настоящее время и до расчетного срока реализации генерального плана МО «пгт Камские Поляны» прогнозируется значительный рост потребления электроэнергии.
Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий и надежной работы энергосистемы в целом, проектом предлагается:

- строительство электрической подстанции ПС «Камские Поляны» 110/35/10 кВ;

- строительство линии электропередачи ВЛ 110 кВ Камские Поляны-Каргали 1, 2 цепь;

- строительство линии электропередачи ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-1 – Камские Поляны 1,2 цеп., Нижнекамская – Камские Поляны 1, 2 цепь;

- перекладка линий электропередач 10 кВ, пересекающих проектные территории, согласно карте сетей электроснабжения;

- строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью: 1 очередь - 10002,84 кВА, 2 очередь - 51822,84 кВА, запитав их сетями 10 кВ от проектной подстанции ПС «Камские Поляны»;

- предусмотреть реконструкцию существующих сетей КЛ, ВЛ 0,4; 10 кВ и ТП; КТП по мере износа;
- оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- телемеханизация подстанций;

- монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

3.8.7. Слаботочные сети
Проектное решение
Телефонизация 

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи
Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования. 

Проектом предлагается:

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ОАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.
Коэффициент семейности для жилого района муниципального образования пгт Камские Поляны – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории приведено в таблице 3.8.21.
Таблица 3.8.21
	
	Существующее количество телефонов
	Проектное количество телефонов на 2020 г.
	Проектное количество телефонов на 2035 г.

	Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку
	1074
	1544
	2154

	Телеф. нагрузка на предприятия бытового обслуживания
	268
	386
	539

	Общее кол-во телефонов
	1342
	1930
	2693


Радиофикация 

Для радиофикации «пгт Камские Поляны» следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта. 

Телевидение 

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации.
В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».
Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.  
Наряду с цифровым телевидением население муниципального образования имеет возможность приема аналогового телевидения.
3.9. Мероприятия инженерной подготовки территории
Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест. 
Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами

В границах муниципального образования рекомендуются мероприятия по приостановке роста оврага: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна оврага и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. 

В целях благоустройства планируемой территории, отвода дождевых и талых вод с территории МО «пгт Камские Поляны», улучшения ее общих и санитарных условий, мерой борьбы по размыву склонов существующих оврагов и склонов речных террас проектом рекомендуется организация поверхностного стока и устройство сети водостоков. В соответствии с СП 32.13330 применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Подробно организация стока ливневых вод рассмотрена в разделе «Организация поверхностного стока». 

Так же следует отметить, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.
Проектом предусмотрено расширение «пгт Камские Поляны» (микрорайон VI и микрорайон VII в южном и северо-восточном направлении соответственно) в направлении возможного роста оврагов. Во избежание размыва склонов и образованию новых оврагов подлежит сохранению естественная растительность (в восточной части МО «пгт Камские Поляны»). ).

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных эрозионным  процессам, приведены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Мероприятия по борьбе с овражной эрозией

	№

п/п
	Местоположение
	Опасные природные

процессы
	Мероприятия

	1
	Камские Поляны
	Овражная эрозия


	Приостановка роста оврагов, устройство нагорных канав, укрепление дна оврага и откосов, защитное озеленение. Засыпка промоин и рытвин.


Мероприятия по борьбе с затоплением и подтоплением

Для защиты от возможного затопления водами Куйбышевского водохранилища территорий, предполагаемых к использованию проектом предлагается сооружение дамб обвалования.

Для осуществления контроля над процессом подтопления на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» необходима организация кондиционного мониторинга за уровнем подземных вод, чтобы на основании получаемых данных разрабатывать мероприятия по приостановлению процесса подтопления, а местами и по искусственному понижению УПВ. 

Гидрогеологические условия территории можно охарактеризовать как «средней сложности».

Областью разгрузки четвертичного водоносного горизонта являются местные базисы эрозии - овраги и лишь частично - долина р. Кама. Подземные воды коренных отложений разгружаются в долине р. Кама и, частично, - в коренных склонах долины и оврагах. 

По данным справочной информации  ОАО «КАМТИСИЗ» (2007г.), по инженерно-геологической оценке территории «пгт Камские Поляны», уровни подземных вод на глубинах от 0,5 до более 20м, являются сезонными средне-минимальными.

Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонным, железобетонным конструкциям, алюминиевым кабелям; они обладают низкой коррозийной активностью к свинцовой оболочке кабеля. 

На территории поселка выделены три подтапливаемые зоны: 

- в северной части территории в районе центра спортивно-развлекательной зоны;

- в юго-восточной части на территории V микрорайона;

- в юго-западной части в районе водно-очистной станции.
Также возможно подтопление проектных территорий в северной части поселения, прилегающей к Куйбышевскому водохранилищу.
Учитывая высокое стояние и колебание уровня грунтовых вод, осушение поселковой территории намечается путем устройства закрытых дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, организацией поверхностного стока и благоустройства территории. Проектом предлагается систематический дренаж предназначенный для осушения сравнительно больших территорий с высоким уровнем горизонта подземных вод. 

Дренажная система состоит из отдельных дрен-осушителей, и отводящего коллектора, сбрасывающего собранные чистые дренажные воды в Вязовский овраг,а далее - в ручей Вязовка или в существующую ливневую канализацию.

Размеры дренируемых площадей требуют уточнения на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических изысканий.

Гидрологические особенности территории будут уточняться и детализироваться на последующих стадиях проектирования. Особое внимание следует обратить на прогноз подъема уровня грунтовых вод в период подъема уровня в реке Кама.
Мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления приведены в таблице 3.9.2
Таблица 3.9.2

	№

п/п
	Местоположение
	Опасные природные

процессы
	Мероприятия

	1
	Камские Поляны
	Затопление
	Строительство дамбы обвалования

	
	
	Подтопление
	Подсыпка территорий до незатопляемых отметок, дренаж и осушение, организация поверхностного стока


Мероприятия инженерной защиты от склоновых процессов

В случае проявления склоновых процессов на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны» может быть использован один из способов борьбы с опасным природным процессом. В первую очередь необходимо избегать увеличения нагрузки на осыпаемые склоны. В случае близкого расположения от поверхности грунтовых вод необходимо произвести обезвоживание оползней. Для этого используется открытый или закрытый дренаж. Отвод вод в тыльной части оползня производится устройством ливневых водоотводов открытого типа. Можно также изменить крутизну склона, произвести террасирование склона. При этом необходимо постоянно вести наблюдение за осыпаемыми склонами с использованием приборов. 

Посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав на поверхности осыпаемых склонов также будет являться профилактическим средством для стабилизации опасного процесса. 

Для закрепления осыпаемых склонов рекомендуется сооружать гравийные контрбанкеты у основания склонов. 

Рекомендуемые мероприятия по борьбе со склоновыми процессами занесены в таблицу 3.9.3.

Таблица 3.9.3
Мероприятия по борьбе со склоновыми процессами

	№

п/п
	Местоположение
	Опасные природные

процессы
	Мероприятия

	1
	Камские Поляны
	Склоновые процессы
	Отвод вод, террасирование склона, посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав на поверхности осыпаемых склонов, сооружение контрбанкетов у основания склона


Мероприятия по устранению просадочности грунтов

По данным справочной информации  ОАО «КАМТИСИЗ» (2007г.),  участки развития просадочных грунтов с I типом грунтовых условий по просадочности развиты в центральной части (между руслами ручьев Безымянный и Вязовка, охватывает I и II микрорайон)  и юго-западной части поселка (между двумя ветвями оврага Безымянный, охватывает промышленную зону и продолжается в направлении к вершинам оврага).
При освоении площадки под строительство устранение просадочных свойств  грунтов достигается:

а) в пределах верхней зоны просадки или ее части уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим закреплением;

б) в пределах всей просадочной толщи – глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания, в том числе с глубинными взрывами, химическим или термическим закреплением.
Условия строительства в сейсмоопасных районах
Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. «Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 6-балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7-балльной зонам сейсмичности при возведении особо ответственных объектов (карта С). Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответствующими конструктивными решениями.
В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах", интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%-ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С). 

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту В или С при соответствующем обосновании.

Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.
Согласно Картам сейсмического районирования России ОСР-2015-В и ОСР-2015-С, территория муниципального образования попадает в зону сейсмичности в 6 и 7 баллов соответсвенно. 

Таким образом, на территории муниципального образования при строительстве пониженного и нормального уровня, учитывая п 6.12.1 СНиП 2.02.01-83, в районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом СП 14.13330.
Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

Мероприятия по защите от снежных заносов на территории Муниципального образования «пгт Камские Поляны» рекомендуется предусмотреть на участках дорог широтного направления.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;


- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;


- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;


- освещение дорог в темное время суток.


Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.


К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы.


К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.


Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.


По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:


- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;


- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);


- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).


Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.


Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.


Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.4.

Таблица 3.9.4
Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

	Расчетный объем снегоприноса, м3/м
	Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м
	Ширина разрыва между лесонасаждениями, м
	Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м

	10-25
	15-25
	-
	4

	50
	30
	-
	9

	75
	40
	-
	12

	100
	50
	-
	14

	125
	60
	-
	17

	150
	65
	-
	19

	200
	70
	-
	22

	250
	50
	50
	2×14


При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д. Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели. 

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.
Мероприятия по организации поверхностного стока

Жилая застройка «пгт Камские Поляны» расположена в пределах II надпойменной террасы, имеющей сильно-выраженный рельеф со значительным понижением в сторону поймы р. Кама.

Поселок занимает среднее плато II надпойменной террасы между двумя мощными возвышенностями – горой Лысой на северо-западе поселка и горой Вязовкой на востоке.

Большая часть территории имеет равнинный характер с незначительным повышением рельефа, с абс. отметками 120-160 м, круто обрывающейся к р.Кама. Разница в высотных отметках южной и северной границ поселка составляет 70 м. 

Центральная часть плато имеет водораздел и некоторое понижение к югу. С юга селитебные территории ограничены трассой нефтепродуктопровода (этиленопровод) и коридором энергетических и транспортных коммуникаций.

К широкой пойме р. Кама поселок раскрывается системой террас, спусков и зеленых пространств, расположенных по склонам и складкам рельефа. Эти пространства имеют уклоны от 5 до 20%.

Большая часть пойменных участков долины р. Кама затапливаются паводковыми водами. Паводковое затопление территории водами р. Кама достигает абсолютной отметки 59,3 м. Территории, имеющие отметки рельефа 60 и более метров (например, в районе планируемого центра спортивно-развлекательной зоны) можно использовать для строительства.

Организация поверхностного стока, учитывая наличие эрозионных и оползневых процессов на рассматриваемой территории, имеет существенное значение.

В настоящее время водосточная сеть на территории поселка в целом не организована. Лишь небольшая часть поселка обеспечена ливневой канализацией закрытого типа. Она располагается вдоль магистральных улиц: М-II, М-II (вдоль промышленной зоны в западной части поселка), М-III, М-IV и М-V. Существующая сеть ливневой канализации находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. 

Неорганизованная сеть ливневых стоков на территории поселка приводит к затоплению низких мест, подтоплению подвальных помещений, затоплению  улиц, нарушению движения пешеходов и транспорта.

Схема организации поверхностного стока запланирована с учетом организации рельефа и назначения используемой территории.

Планирование водосточной сети поселка включает в себя установление бассейнов стока и определение трасс главных коллекторов.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях поселка (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть планируемой дождевой канализации. 

Очистные сооружения следует принимать в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. 

Для улавливания плавающего мусора в головной части сооружения должны устанавливаться съемные решетки или другое оборудование, позволяющее механизировать удаление накопленного мусора. 

Влекомые и взвешенные твердые частицы должны задерживаться в осадочной части очистного сооружения (СН 496-77).

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории секционной застройки - закрытой системой. 

На территории жилых кварталов с индивидуальной застройкой и территориях зеленых насаждений (в парках, садах и скверах) должны быть предусмотрены лотки для сбора и удаления поверхностных вод. 

Минимальный продольный уклон принимается 0,005 (0,5%) по дну лотков.

На перекрестках улиц и на въездах в кварталы укладываются переездные мостики или прокладываются водопропускные трубы. 

На территории районов с коттеджной застройкой лотки перекрываются декоративными решетками.

С территории секционной застройки отвод дождевых и талых вод запланирован сетью закрытых водостоков. Плановое расположение проектируемых закрытых водостоков принято с условием, что длина свободного пробега по улице до первого водоприемного колодца не должна превышать при продольном уклоне 0,004 - 150 м, а при уклонах 0,005 и более - 300 м (СНиП 2.07.01-89*).

Глубина заложения водостоков должна быть не менее глубины промерзания грунта равной 1,8-2,0 м.

Главные коллекторы закрытой системы водоотвода, обеспечивающих отвод поверхностных вод, намечается проложить по улицам М-VII (в восточной части поселка), в центре спортивно-развлекательной зоны, по двум улицам III-го микрорайона, а также в южной части поселка, на территории V-го микрорайона. 

Общая протяженность предлагаемой закрытой водосточной сети составит – 5800 м.

Общая протяженность предлагаемой открытой водосточной сети на расчетный срок составит – 3470м.

Для ориентировочных расчетов расход дождевых вод определен по формуле (СН 496-77):

Q = qуд F K2, где:

qуд - удельный расход дождевых вод, л/с с 1 га;

F – площадь стока,га;

K2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора.

Q = 1,5 х 847,2 х 0,95 = 1207,26 л/с 

Используя естественный уклон территории, сброс ливневых вод с расчетным расходом дождевых вод в количестве Q = 1207,26 л/сек, формируемых с территории поселка, производится в главные коллекторы бассейнов, а из них, после предварительной очистки, в ручей Неизвестный и ручей Вязовка.

В связи с возросшими требованиями к охране водоемов настоящим проектом предлагается схема очистки поверхностного стока в объеме не менее 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок промпредприятий с обязательным размещением локальных очистных сооружений на их территории (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.) 

Изменение концентрации взвешенных веществ в дождевом стоке изменяется в процессе выпадения дождя. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя.

Проектом намечается на устьевых участках водостоков очистка первых наиболее загрязненных порций дождевых вод в резервуарах – отстойниках, оборудованных решетками и устройствами для сбора всплывающих нефтепродуктов. Перед резервуаром – отстойником устраивается колодец – делитель, направляющий первые, наиболее загрязненные, порции стока в резервуар на очистку, а последующую, условно чистую, часть стока в водоприемник. Поступление первых порций дождевого стока в резервуар – отстойник прекращается, когда вода, выпавшая в начале дождя в наиболее удаленных частях бассейна стока, стечет к расчетному створу, т.е. в момент достижения максимального расхода стока.

Ориентировочно емкость каждого резервуара – отстойника варьирует в пределах 2000 – 4000 м3.

Среднегодовые объемы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения Wд , м3 с 1га определены по формуле (СН 496-77):

Wд= 2,5 Нж К3, где:

Нж – среднегодовое количество дождевых осадков, мм;

К3 – коэффициент, учитывающий объем дождевых вод, направляемых на очистные сооружения.

Wд= 2,5 х 361,1 х 0,75 = 677,0625 м3 с 1 га.

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистное сооружение Wт, м3 с 1га, определяется по формуле:

Wт= 8 НΕλ К4, где:

НΕλ  - средний слой весеннего стока, мм;

К4 –коэффициент, учитывающий объем талых вод, направляемых на очистное сооружение.

Wт = 8х115х0,3 = 276 м3 с 1га

Среднегодовое количество моечных вод м3 с 1га определяем по формуле:

Wм = 1,2 W/м, где:

W/м  - количество воды, л, затрачиваемой в год на поливку и мойку 1м2 дорог и тротуаров. Для приближенных расчетов объем моечных вод принимаем 200 м3 с 1га в год.

Wм = 1,2х200= 240 м3 с 1га 
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 =Wд + Wт +Wм  
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 =677,06 м3 + 276 м3 + 240 м3 =1193,06 м3 
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+ F

_______  = V

    365

F – площадь территории, га ( =847,2 га) 

Ориентировочно, из расчета приема наиболее загрязненной части поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий, объем сточных вод определяется в количестве:

1193,06х847,2

—————   = 2769,21 м3 в сутки 

      365

Исходя из рельефа местности, предлагаются 3 резервуара-отстойника. На последующих стадиях проектирования емкость резервуаров отстойников на устьевых участках водостоков должна быть уточнена. 
4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 4.1

Баланс использования территории муниципального образования 
«пгт Камские Поляны»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Исходный год
	Расчетный срок

	
	
	га
	%
	га 
	%

	1
	Общая площадь в границах муниципального образования "пгт Камские Поляны"
	2384,11
	100,00
	2384,11
	100,00

	 
	В том числе территории:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Общая площадь в границах пгт Камские Поляны, в том числе:
	882,14
	37,00
	836,56
	35,09

	1.1.1
	Территория жилой застройки, в том числе:
	50,21
	2,11
	110,29
	4,63

	 
	- усадебная застройка
	18,53
	0,78
	73,78
	3,09

	 
	- многоквартирная застройка
	31,68
	1,33
	38,99
	1,64

	1.1.2
	Территория общественно-деловой застройки
	29,41
	1,23
	52,17
	2,19

	1.1.3
	Территории объектов производственной и коммунально-складской инфраструктуры
	198,87
	8,34
	214,19
	8,98

	1.1.4
	Территории объектов инженерной инфраструктуры
	6,59
	0,28
	7,50
	0,31

	1.1.5
	Территории транспортной инфраструктуры, в том числе:
	42,14
	1,77
	177,23
	7,43

	 
	- территории объектов транспортной инфраструктуры
	22,97
	0,96
	34,10
	1,43

	 
	- дороги
	19,17
	0,80
	143,13
	6,00

	1.1.6
	Территории сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища)
	116,07
	4,87
	-
	-

	1.1.7
	Земли лесного фонда
	0,69
	0,03
	0,00
	0,00

	1.1.8
	Природные территории, в том числе:
	5,85
	0,25
	119,67
	5,02

	 
	- поверхностные водные объекты
	3,80
	0,16
	4,25
	0,18

	 
	- овраги, обрывы, промоины
	1,83
	0,08
	0,00
	0,00

	 
	- девесно-кустарниковая растительность
	0,22
	0,01
	115,42
	4,84

	1.1.9
	Озелененные территории общего пользования 
	-
	-
	38,16
	1,60

	1.1.10
	Территории объектов туризма
	2,16
	0,09
	7,78
	0,33

	1.1.11
	Территории рекреации (пляж)
	0,52
	0,02
	7,04
	0,30

	1.1.12
	Режимные территории
	1,31
	0,05
	0,99
	0,04

	1.1.13
	Территории специального назначения
	0,60
	0,03
	139,70
	5,86

	 
	- кладбище
	0,60
	0,03
	0,60
	0,03

	 
	- озеленение специального назначения
	-
	-
	139,10
	5,83

	1.1.14
	Иные территории
	427,72
	17,94
	-
	-

	1.2
	Территории объектов производственной и коммунально-складской инфраструктуры
	42,63
	1,79
	358,60
	15,04

	1.3
	Территории объектов инженерной инфраструктуры
	206,50
	8,66
	10,49
	0,44

	1.4
	Территории транспортной инфраструктуры, в том числе:
	17,83
	0,75
	17,83
	0,75

	 
	- территории объектов транспортной инфраструктуры
	1,70
	0,07
	1,70
	0,07

	 
	- дороги
	16,13
	0,68
	16,13
	0,68

	1.5
	Территории сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища)
	934,95
	39,22
	860,32
	36,09

	 
	пашни, пастбища
	601,20
	25,22
	526,57
	22,09

	 
	сады
	333,75
	14,00
	333,75
	14,00 

	1.6
	Земли лесного фонда
	94,29
	3,95
	95,67
	4,01

	1.7
	Природные территории, в том числе:
	115,11
	4,83
	103,75
	4,35

	 
	- леса, кустарники
	29,12
	1,22
	15,93
	0,67

	 
	- поверхностные водные объекты
	37,61
	1,58
	37,61
	1,58

	 
	- овраги, обрывы, промоины
	30,65
	1,29
	32,48
	1,36

	 
	- изрытые места
	17,73
	0,74
	17,73
	0,74

	1.8
	Территории специального назначения
	10,65
	0,45
	21,57
	0,90

	 
	- полигон ТБО
	5,81
	0,24
	4,22
	0,18

	 
	- кладбище
	4,84
	0,20
	4,84
	0,20

	 
	- озеленение специального назначения
	0,00
	0,00
	12,51
	0,52

	1.9
	Прочие территории
	80,01
	3,36
	79,32
	3,33


Таблица 4.2
Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «пгт Камские Поляны»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Исходный год

(2016 г.)
	Первая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок

 (2035 г.)

	1.
	Население

	1.1
	Численность населения -  всего, в том числе
	чел.
	15 624
	16 826
	17 898

	
	- постоянное население
	чел.
	15 624
	15 693
	16 583

	
	- население многодетных семей
	чел.
	-
	1 113
	1 315

	2.
	Жилищный фонд

	2.1
	Жилищный фонд – всего, в том числе
	тыс.кв.м
	313,23
	388,53
	431,52

	
	- для постоянного населения
	тыс.кв.м
	313,23
	363,81
	403,44

	
	- для населения многодетных семей
	тыс.кв.м
	-
	24,72
	28,08

	2.2
	Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе
	тыс.кв.м
	-
	75,30
	42,99

	
	- для постоянного населения
	тыс.кв.м
	-
	50,58
	39,63

	
	- для населения многодетных семей
	тыс.кв.м
	-
	24,72
	3,36

	3.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольные образовательные организации, в т.ч.
	мест
	1040
	1175
	1200

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	1040
	1175

	
	- новое строительство
	
	-
	135
	25

	3.2
	Общеобразовательные организации, в т.ч.
	мест
	1700
	2740
	2780

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	1700
	2740

	
	- новое строительство
	
	-
	1150
	40

	3.3
	Организации дополнительного образования детей, в т.ч.
	мест
	660
	2224
	3404

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	600
	2224

	
	- новое строительство
	
	-
	1624
	1180

	3.4
	Больницы, в т.ч.
	коек
	82
	242
	242

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	82
	242

	
	- новое строительство
	
	-
	160
	-

	3.5
	Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч.
	посещ./

смену
	500
	527
	534

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	500
	527

	
	- новое строительство
	
	-
	27
	7

	3.6
	Дома культуры и сельские клубы, в т.ч.
	мест
	800
	1382
	1432

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	800
	1382

	
	- новое строительство
	
	-
	582
	50

	3.7
	Библиотеки, в т.ч.
	ед. хранения
	50000
	104888
	107388

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	50000
	104888

	
	- новое строительство
	
	-
	54888
	2500

	3.8
	Спортивные залы, в т.ч.
	кв.м площади пола
	2263
	5827
	6264

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	2263
	5827

	
	- новое строительство
	
	-
	3564
	437

	3.9
	Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч.
	кв.м
	9513
	20313
	22713

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	9513
	20313

	
	- новое строительство
	
	-
	10800
	2400

	3.10
	Бассейны, в т.ч.
	кв.м зерк.воды
	-
	620
	620

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	-
	620

	
	- новое строительство
	
	-
	620
	-

	3.11
	Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.
	раб.мест
	31
	84
	89

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	31
	84

	
	- новое строительство
	
	-
	53
	5

	3.12
	Предприятия торговли, в т.ч.
	кв.м торг.пл.
	6075
	9581
	9641

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	6075
	9581

	
	- новое строительство
	
	-
	3506
	60

	3.13
	Предприятия общественного питания, в т.ч.
	мест
	296
	673
	716

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	296
	673

	
	- новое строительство
	
	-
	377
	43

	3.14
	Отделения, филиал банков, в т.ч.
	объект
	2
	7
	7

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	2
	7

	
	- новое строительство
	
	-
	5
	-

	3.15
	Отделения связи, в т.ч.
	объект
	1
	2
	3

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	1
	2

	
	- новое строительство
	
	-
	1
	1

	3.16
	Полиция, в т.ч.
	человек
	1
	2
	2

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	1
	2

	
	- новое строительство
	
	-
	1
	-

	4.
	Ритуальное обслуживание населения

	
	Общее количество кладбищ
	га
	5,44
	5,44
	5,44

	
	- действующие 
	га
	4,10
	4,10
	4,10

	
	- недействующие
	га
	1,34
	1,34
	1,34

	5.
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе:
	км
	26,30
	22,34
	22,34

	5.1.1
	Регионального значения
	км
	10,17
	6,31
	6,31

	5.1.2
	Местного значения 
	км
	16,03
	16,03
	16,03

	6
	Инженерная инфраструктура

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	- водопотребление
	куб. м./в сутки
	-
	4834,7
	5104,8

	6.2
	Канализация
	
	
	
	

	
	- общее поступление сточных вод 
	куб. м./в сутки
	-
	3100,9
	3288,5

	6.3
	Санитарная очистка
	
	
	
	

	
	- объем ТКО
	т/год
	5232,63
	5864,01
	6959,10

	
	- контейнеры для ТКО
	шт.
	178
	230
	274

	6.4.
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	- общее количество котельных
	шт.
	
	
	

	
	Проектное предложение №1
	шт.
	1
	2
	-

	
	Проектному предложение №2
	шт.
	1
	5
	1

	6.5.
	Газоснабжение 
	
	
	
	

	
	- годовой расход газа
	тыс. нм3/год
	3437,28
	3701,72
	3937,56

	6.6.
	Электроснабжение 
	
	
	
	

	
	- годовое электропотребление
	тыс. кВт.ч/год
	24540,55
	41466,04
	222350,29

	
	- расчетная мощность
	кВт
	5564,02
	9402,73
	48713,50

	
	- общая мощность трансформаторных подстанций
	кВА
	5919,13
	10002,84
	51822,84

	6.7.
	Слаботочные сети
	
	
	
	

	
	- количество телефонов
	шт.
	1342
	1930
	2693
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1. Анкетные данные, предоставленные администрацией муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района.
2. Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2017 г. №577.

3. Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Решением Совета Нижнекамского муниципального района №28 от 25 июля 2013 г.
4. Проект Генерального плана пгт Камские Поляны, утвержденный Решением Совета муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 27.05.2010г. №19.
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PECITYBJIMKA TATAPCTAH TATAPCTAH PECITYBJIMKACHI
MVYHUITHIIATTBHOE OBPA3OBAHUE KAMA AJIAHBI
KAMCKHE TTOJISTHEL MYHHIIMITIAJIL BEPOMIIETE
PykoBonmurens bamkapma koMuTeThI
HCIIOTHUTETLHOIO KOMUTETA KUTOKIECE

423564, «art Kamckue ITonsauni», 1.1/38,
Ten: (8555) 33-60-20, 33-60-80, daxc: 33-70-58

423564, «rn Kama Ananbi», 1/38 iiopr,
Ten: (8555) 33-60-20, 33-60-80, daxc: 33-70-58
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Kapap or« £Fn LA 207 #r.
HocrauvoBiieHue

O noaroroske npoekTa I eHepaibHOTO
TU1aHa MyHHUIUNATBHOTO 00pa3oBaHus
«urt Kamckue Ionsaen
HroxkHexkamckoro MyHuIUIaTbHOTO
paiioHa Peciy6nuku Tarapcran»

B cootBerctBHM co cratesvu 9, 24, 27, 28 I'pamoctpomtenpHoro xonexca
Poccuiickoii @enepanyiu, cratheil 14 MenepanbHoro 3akona ot 06.10.2003 Nei3]-
D3 «O6 o00muX NpUHLIMIAX OpraHu3allid MECTHOTO CaMOYIpaBleHUs B
Poccuiickoit @epepanvny, a Taxxe cornacHo 3akoHy PT or 31 ssHBaps 2005 N 31-
3PT «O6 ycraHOBNeHUH TpaHUI] TEPPUTOPUN U CTATyce MYHUIMINAJLHOIO
obpaszoBanus "HwxkHekaMCKuii MYHWLUTATBHBIA padoH" ¥ MYHHIMIIAIBHbIX
o0pa3oBaHUil B €ro cocrase», YCTAaBOM MYHMIHMNAILHOr0 00pa3oBaHUs «III'T
Kamckue IMonsuel» HinkHexaMcKOro MyHHUHMMANbHOrO paiiona PeciryOmnuxn
Tarapcran,

INTOCTAHOB/JIAIO:

1. HpHCTynHT}, K MOJI'OTOBKE MpoeKTa I eHepasibHOro maaHa MyHHLUHIIa1bHOT0
obpazoBanus «nrt Kamckue [Monsaey HmkHexaMckoro MyHHIUMIIANBHOTO paiiona
PecryGauxu Tarapcra.

2. OOecrnieynth cOOp HCXOHBIX JAHHBIX, HEOOXOAUMBIX ISl ITPOEKTUPOBAHHS
M Iepeiady UX B YCTAHOBJIEHHOM IOps/iKe pa3paboTyuKy mpoekta ['eHepansHoro
IJIaHa MyHHIHNaneHoro obpaszosanusa «Irt Kamckue Tlonsueyy HuwxHexamckoro
MYHUITMIANBHOrO paiiona Pecriybnuku TatapcraH.

3. OcymecTBUTb OPraHU3aLMOHHO - TIPABOBOE COIPOBOXKIEHHE U KOHTPOIH 3a
HCIONHEeHWEM  paboT 1O  NOArOTOBKe TpoekTa ['eHepalbHOrO  IiaHa
MyHUIUOaIeHOro obpasosanus «nrt Kamckwe Iomanery HimkHexamckoro
MYHUIUNATBHOrO paitona Pecniybnukm Taraperan.

4. OOmHapozoBaTh HACTOsilllee TIOCTAHOBIEHUE HA OQUUHAIBHOM caiite

konia BEP

IE.HBHOFO obpazoBanus «mrt Kamckue Iossaery HMP PT.

cam e

CAP ST .

-
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6.  KoHTponb 3a BBHIIIONIHEHHEM HACTOAIIErO OCTAHOBIIEHHS OCTaBIISO 3a
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Ha pa3paboTKy ['eHepalbHOro [1aHa MyHHIUIIAIBHOT0 06pa3oBanus «IrT Kamckue
IMonsaey HiokHexaMCcKoOro MyHHITHIATEHOTO paiiona Pecry6nuku Tarapctan

Ne Haumenosanue Copnepxxanue pas3iesoB ITpumeuanue
/11 pa3ienoB
1 2 3 4
1 Bun rpagoctpoutensHol | JIOKyMEHTALMs 10 TEPPUTOPHATBHOMY
JIOKYMEHTaITUN IUTAaHUPOBAHUIO
2 3aka3unk [CocynapcTBeHHOE Ka3eHHOe yupexxaenue «I'aBHoe
MHBECTUIIMOHHO-CTPOHTEIBHOE YIIPABICHUE
Pecy6muxu TaTapcran»
3 OcHoBaHUue TuTyBHBIN CIIHCOK INocynapcTBeHHOTO
JUTSL BBLOAUY 3aJJaHusA Ka3eHHOIO YIpEXKACHUS «['maBHOE
HHBECTULMOHHO-CTPOUTENIBHOE yIIpaBJIeHUE
Pecrry6mku Tarapcran» Ha 2015 1.
4 | HammenoBanue o0bekta | ['eHepanbHBIN IUIaH MYHHUIUIIAIEHOIO
o0pa3oBaHus «ITT Kamckue [omsusI»
HmwxrHexaMcKoro MyHHIUIATbHOTO paitona PT
5 | Uctounuku BromxerHsie cpenctea Pecry6nuku TaTapeTan
(bUHAHCHUPOBAHUS
6 | OcHOBHBIE MecTommonoKeHie MyHHUIIUITATEHOTO 00pa30BaHus
XapaKTepUCTUKU «arr  Kamckwe Ilonsel» — HimkHekamckui
MYHHUIUTIATBGHBIN paiioH, Peciry6nuka TaTapcras.
Yucienunocts Hacenenus nrt Kamckue Ilomsaaer —
15780 gen.
7 | UcnonHuTens ITo utoram KoHKypca
8 | HopmaTtuBHO-IpaBoBast | - ['pamoctpomTensHBI Komekc Poccuiickoin

0a3a, yueT KOTOpoH
obs3aTeneH

Oepnepanuy;

- 3emenbHEIH Koeke Poccuiickoit @enepanuu

(No 136-03);

- 3akoH «O6 00mMX NIPHHLHMIAX OpraHu3alluy
MECTHOTO  camoympaBieHus B  Poccuiickoi
depepamum» (Ne 131-03);

- 3akoH «O mepeBoAe 3eMeENb MU 3EMENBHBIX
YYaCTKOB U3 OJXHOU KaTETOPUH B IPYTYIO»

Ne 111-®3);

- JIecuoit konexc Poccutickoii Denepanuu




[image: image15.jpg](Ne200-@3);

- Bonnsrit koneke Poccuniickoit @enepanun (Ne74-
@3);

- Mepepanpubni 3akoH (Ne7-03) «O6 oxpane
OKPY’KarOIlEe! Cpeabl;

- Oenepampubii 3akoH  «O6  obbekrax
KyJIbTypHOTO Hacnenus (IaMSTHUKA HCTOPHM H
KyJIBTYpBI) HaponoB Poccuiickoit enepanum»
(Ne 73-@3);

- MlHpIe 3aKOHOIaTENIbHBIE aKTHI.

Lens paboTel

I{empro pabOTHI SBIAETCA:

- OmpeneneHue JONITOCPOYHOM CTpaTervu H
9TalOB  IPaZOCTPOUTENHHOTO  ITAHHPOBAHHA
pa3BUTHUS TEPPUTOPHH FOPONCKOIO IIOCENIEHUS Ha
OCHOBE KOMIUIEKCHOM OIIEHKH  COI[MAJIBHO-
9KOHOMHYECKOTO,  IPHUPOJHO-KIMMATHIECKOTO,
9KOJIOTHYECKOTO0 COCTOSIHHS IIOCENEHHUs, €TI0
PECYPCHOr0 IIOTEHITHAIA.

- Beibop onTUMansHOIO pemeHUs apXUTEKTYPHO-
IJIAaHUPOBOYHOM OpraHu3aIux u
(GYHKIMOHATPHOTO 30HHPOBAHHSA TEPPUTOPHH
MOCENICHNS W BXOJSMIIMX B HETO0 HACEICHHBIX
ITyHKTOB.

- YcraHOBIEHHE TpaHUIl 30H ITAHUPYEMOIO
pasMenieHnss 0O0bEKTOB COIHAIBHO-KYJIBTYPHOTO
U KOMMYHAaIBHO-OBITOBOTO HA3HAYEHUS, HHBIX
00BEKTOB  KaNWTaIbHOIO  CTPOMTENBCTBA  C
BEIJIETICHUEM TEpPUTOPUI 00BEKTOB
dbenepanbHOrO, PETHOHAIBHOIO M MECTHOIO
3HAUEHUS;

- B cBs3u ¢ co3maHuEM pEKpPEallMOHHOM 30HEBI
PETHOHAIBHOTO  3HA4YEHWd, a  TaKkKe ¢
YCTAaHOBJICHUEM TIpAHHUI[ Hacel. IIYyHKTOB B
COOTBETCTBHM C  KaJaCTpPOBBIMH  IUIAHAMH
TEPPUTOPHUI

10

Wcxomable JaHHBIE 711
IIPOEKTHPOBAHMUS,
IIPEIOCTABIIIEMbIE
OpraHOM MECTHOTO
CaMOYIIpaBIICHHUS
IIOCENICHUS

I'enepanprbiit wian MO «urt Kamckue [lonsHbD
HuwxnexamMckoro - MyHHUIMNAIBHOIO  paioHa,
YTBEPKIECHHBIN Pemenuem Coseta
MYHHUIIUITATEHOTO oOpazoBanus «mn.r.T. Kamckue
[Tomstapr» Ne 19 ot 27.05.2010 .

Marepuans 3eMJICyCTPOHCTBA u
3€MJICIIONIB30BAHUS IIOCENICHHUsS, B TOM dYHCIE
HACENICHHBIX IIYHKTOB B 3JIEKTPOHHOM BHJE.

Kaprorpaduueckue 5 Tonorpaduyaeckue
MaTepUATIBL.
CBenmeHUs O COBPEMEHHOM  HCIOJIB30BAaHUHU
TEPPUTOPHUH.

HaHHBIe 0 COCTOAHHUH CYINCCTBYIOIIUX 00BEKTOB




[image: image16.jpg]HHKECHEPHO-TEXHUIECKOM HHGPACTPYKTYPHI:
TeIIOCHAOKEHHe, razocHa0OxeHue,
BOJOCHAOXEHHEe, KaHAIU3alUWW, OpraHu3alusd
coopa W yTHIM3aIMH OBITOBBIX OTXONOB M
OTXOJIOB KHBOTHOBOJICTBA.

JlaHHBIE o GYHKIIHOHUPYIOIHAM u
HEIEHCTBYIONIMM IPONU3BOJICTBEHHBIM O00BEKTaM
MIPOMBIILIEHHOCTH, arpoNpPOMBIIUIEHHOTO
KOMILJIEKCA.

Panee paspaboTaHHasd, YTBEPXKACHHAA
TPaJIOCTPOUTENbHASL JOKYMEHTALUS (pm
HAJINYINHN), yTBEpKICHHEIE POrPaMMBI
CONHATBHO-3KOHOMHYECKOTO Pa3BHUTHA
MYHHUITUIATIEHOTO 0Opa3oBaHus, QenepaibHbE U
pPETHOHATBHBIE IPOTPaMMBI, JAp. MaTepUabL,
KacaroIuecs pa3BUTHS MYHHUIUIATEHOTO
o0pa3oBaHUs.
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CocraB u conepxaHue
reHepaIbHOTO IIJIaHa
HOCENICHUS

CoctaB u copepxaHue [eHepasbHOrO ILIaHA
IPUHITh B COCTaBE IIPOEKTHHIX MAaTCpHANIOB,
HEOOXOMUMOM ¥ JIOCTaTOYHOM IUISl OTPaKEHHA
TpeOyeMBIX U3MEHEHUH, a TaK )X€ B COOTBETCTBHHU
co crateeii 23 «CopepxaHue TIeHEpaIbHBIX
IIJIAHOB IIOCEIICHUM» I'pagocTporTEnHHOTO
Kozxekca PO.

1.CocTaB u colep:;kaHHe YTBepKAAeMOH YaCTH
€ Y4€TOM H3MEHEHHUi, BHOCHMbBIX B TEKCTOBbIE
4 rpaduyeckue MaTepHaibl.

Yacte 1 (yTBEpxKIaeMas)

Texcmogvie mamepuansl.

ITosroxenne ) TEePPUTOPHATIHHOM
IUIAHNPOBAHUH, BKIIIOYaeT B ceOs:
- CBeIEHHs O  BHUJAX, Ha3HAYEHHH W

HaVMEHOBAHUAX IUIAHUPYEMBIX IJIS pa3sMEINECHUS
OOBEKTOB MECTHOTO 3HAYEHHUS IIOCENIECHMS, HX
OCHOBHBIE XapaKTEPHCTUKHU, UX MECTOIIOJIO0XKEHHE
(it OOBEKTOB  MECTHOTO  3HA4eHHs, HE
SIBJLTFOIIVIX CSI JIMHEHHBIMA obbexTamu,
yKa3bIBalOTCS (QYHKIIMOHAIBHBIE 30HBI), a TaKKe
XapaKTePUCTUKA 30H C OCOOBIMH YCJIOBHSMH
HCIIOJIb30BaHUS TEPPUTOPUH B cCIydae, €CiH
YCTaHOBJIEHHE TaKWX 30H TpeOyeTcs B CBI3H C
pa3MeIIeHIEM TaHHBIX 00BEKTOB;
- mapameTpbl (YHKIMOHATBHBIX 30H, & TaKXe
CBEIICHHUS O IUIAHUPYEMBIX AT pa3MEIleHus B HUX
o0bekTax (demepaTbHOTO 3HAUeHHs, OOBEKTax
PETHOHATIBHOTO 3HAa4eHUs, OOBEKTaX MECTHOIO
3HAYEHWs] MYHHIMITATGHOTO paioHa, MOCENEHHs,
32 UCKITIOYEHUEM JIMHEHHBIX 0OBEKTOB.
I'paghuueckue mamepuane::

- Kapra  mmanmpyemoro — pasMemeHHs




[image: image17.jpg]00BEKTOB MECTHOT'O 3HAYCHH;

- Kapra rpaHdIl HaceleHHBIX IIyHKTOB,
BXOJSIINX B COCTaB IIOCEJICHHU;

- Kapra ¢pyHKIHOHATBHBIX 30H IOCETICHHI.

2. CocraB H cojaep:kaHHe 000CHOBBIBAIOIIEH
qacTH ¢ Y4eTOM H3MEHEHHil, BHOCHMBIX B
TeKCTOBBbIE H rpadpmueckue MaTepuaibl.

Yacte 2. Matepraibl 10 0OOCHOBAHHUIO IPOEKTA
TeHEepAIBHOT'O ILIaHa.

Texcmogbie Mmamepuansl COOepIHCam:

~ CBeICHHMS O IUIaHaX M IIporpaMmax

KOMILJIEKCHOT'O COIMATTBHO-9KOHOMHAYECKOTO
Pa3BUTHS MYHHUIWIIAIEHOTO 00pa3oBaHys (IIPH UX
HAJTAIUH), UL pean3aIim KOTOPBIX

OCYILECTBIIAETCS CO3MaHHEe OOBEKTOB MECTHOIO
3HAYCHUS TOCEIEHUS;

= 000CHOBaHHE  BLIOpAaHHOTO  BapHaHTa
pasMerneHuss OOBEKTOB MECTHOIO  3HAYEHHsd
MIOCEJIeHUsT Ha OCHOBE aHajh3a HCIIOJIb30BAHMUS
TEPPUTOPUI TIOCEJICHUS, BO3MO>KHBIX
HapaBJIEHU# pPa3BUTHS OTHX TEPPUTOPUH H
IIPOTHO3UPYEMBIX OTrpaHUYECHUH 1704
HCIIOJIb30BAHUS;

= OLIEHKY BO3MO’KHOTO BITUSTHUS
IUIAHUPYEMBIX  JUIS  pa3MemeHdus OOBEKTOB
MECTHOTO 3HAUECHHs IIOCEJIEHUS Ha KOMIUIEKCHOE
pa3BUTHE YTUX TEPPUTOPUL;

= YTBEPKICHHEIE JIOKyMEHTaMU
TEePPUTOPHAIBGHOTO IUIaHUpOBaHUsA Poccuiickon
denepaiuy, MTOKYMEHTaMH TEPPHUTOPHAIBEHOIO
IaHupoBaHus cyosekTa Poccutickoit @enepanyu
CBEICHUS O BUaX, HA3HAYEHUU U HaUMEHOBAHUAX
IUTAHUPYEMBIX IJIS pa3MEIeHus Ha TEPPUTOPHUIX
mocejeHuss OOBEKTOB (enepalbHOTO 3HAYCHHUS,
O00BEKTOB  pPETHOHATBHOTO  3HAUCHMs,  HX
OCHOBHBIE XapaKTEPHCTUKH, MECTOIOJIOXECHHUE,
XapaKTEepPUCTHKH 30H C OCOOBIMH YCIOBHUSMH
WCIIOIb30BaHUSI TEPPUTOPHHA B ciIydae, €cClH
YCTAaHOBJICHHE TaKUX 30H TpeOyeTcs B CBSI3H C
pa3MeIeHneM JaHHBIX OOBEKTOB, PEKBU3HTEI
YVKa3aHHBIX  JOKYMEHTOB  TEPPHUTOPHAILHOTO
IUTAHUPOBAHMUS, a TaKXe o0ocHOBaHHE
BBIODAaHHOTO BapHaHTa pa3MEIeHHs IaHHBIX
00BEKTOB Ha OCHOBE aHa/IW3a HCIOJIB30BAHHUA
3THX TEPPUTOPHUH, BO3MOXXHBIX HANpPABICHUM HX
Pa3BUTHSI ¥ IPOTHO3UPYEMBIX OrpaHHYEHHH HX
HCIIOJIH30BAHUS;

- YTBEP)KICHHEIE JIOKyMEHTOM
TEPPUTOPUATHHOTO TUTAHUPOBAHUS
MYHHUITUIIATEHOTO palioHa CBENEHHS O BHJIAX,
Ha3HAYCHUH ¥ HAUMEHOBAHUSIX INIAHUPYEMBIX LA
pasMeleHusT Ha  TEPPUTOpPHHM  IIOCEICHHS,




[image: image18.jpg]BXOJAIIEr0 B COCTaB MyHHMIUIIAIBHOIO paioHa,
00BEKTOB MECTHOTO 3HA4YE€HHS MYHHUIUIIATIBHOTO
paiioHa, @ HMX  OCHOBHBIC  XapaKTEPUCTHKH,
MECTOIIOJIOKEHUE,  XapaKTEpUCTUKH  30H €
0COOBIMH YCTIOBUSIMU HCIIONIB30BAHHUS TEPPUTOPHI
B ClIydae, €CIM YCTaHOBJIEHHE TaKHX 30H
TpeOyeTcs B CBS3HM C pa3MEIICHHEM JaHHBIX
O00BEKTOB, PEKBH3UTHl YKA3aHHOTO JOKyMEHTa
TEPPUTOPHATBGHOIO IUIAHWPOBAHMSA, a Takxke
000CHOBaHUE BRIOPAHHOT'O BapHaHTa pa3MeEIlEeHUs
JNAHHBIX ~ OOBEKTOB  Ha  OCHOBE  aHAJIH3a
HCIIOJIG30BaHUS OTUX TEPPUTOPUH, BO3MOXKHBIX
HaIpaBJICHUN WX Pa3BUTUS U IIPOTHO3HPYEMBIX
OrpaHWYEHUH UX UCIIOIB30BaHHUS;

- [epeueHb M XapaKTEPUCTUKY OCHOBHBIX
(akTOpOB pHCKa BO3HMKHOBEHHS YpE3BBIYAMHBIX
CHUTyallddl  NIPHPOTHOTO M  TEXHOIEHHOIO
XapakxTepa;

— [IEpPEeYEeHb 3€MENBHBIX y4YacTKOB, KOTODBIE
BKJIFOYAIOTCS B TPAHUIBI HACENEHHBIX ITyHKTOB,
BXOIJIIUX B  COCTaB  IIOCENIEHHUSA,  HIH
HCKJIIOYAIOTCS M3 HX TIpaHWll, C YyKa3aHHEM
KaTeropuif 3emMenb, K KOTOPHIM IUIaHHpPYyeTCs
OTHECTH 3TH 3€MENbHbIE YYacTKH, W Leled Hux
IUTAaHHPYEMOT'O UCTIOJIb30BAHUSL.

I'pagpuueckue mamepuans

-Kapra pasmemenus MO «urr  Kamckue
Ilomseel» B crpykType  Hmxaexkamckoro
MYHHUIUITAJIEHOI'O palioHa;

- Kapra COBPEMEHHOTO HCIIOJIb30BaHU
TEpPUTOPHUY;

- Kapta 30H ¢ 0cOOBIMH YCIIOBHSMH TEPPUTOPHH
(cymecTByIOIIEE MTOJIOKEHHUE);

-Kapra 30HE ¢  0cOOBIMH  yCIOBHSIMH
HCIIOJIB30BAHUA TeppUTOPUI (mpoekTHOE
MPEIIOKEHNE);

- Kapra Tteppuropuii 0O0BEKTOB KyJIBTYpPHOI'O
Hacnenus (Ipy HATMYNHN);

- Kapra umxeHepHOH TOATOTOBKY TEPPUTOPHH;

- KapTel pa3sBuTHS HHXCHEPHBIX CETeH H
COOPYKEHUM;

- Kaptet U TM I'O UC;

- VHbIe KapThL.
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Ilopsimok coryracoBaHus
U YTBEPXKICHUA
reHepaIbHOIO IJIaHa
IIOCENICHUS

['eHepasbHBI  IUIAH  CETBCKOTO  IIOCEJICHHUS
MIOJJIC)KUT COIJIACOBAHHUIO M YTBEPKICHUIO B
YCTAaHOBJIEHHOM 3aKOHOJaTenbcTBOM P® mopsnke
B cooTBeTcTBUU cTathbedt 24 «llomroroBka u
YTBEPXKJIEHHE TI'€HEPATbHOIO IIIaHa IIOCEJICHMUS,
TE€HEPAILHOIO IUIaHa TOPOJICKOTO OKpyray», M CO
ctarbeii 25 «OCODEHHOCTH COIIacOBaHUS IIPOEKTa
TC€HEPATBHOIO IUIaHA IIOCEJEHMs, I€HEPAIHHOI'O




[image: image19.jpg]IIJJaHa TOPOJACKOTO OKpyray» I'pagocTpOHTENBHOrO
xonekca P®.
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[TyOvdHble CIyInaHus
IO PACCMOTPEHHUIO
reHEePAIBHOTO IIaHa
MIOCENIEHUS

['eHepanabHBI IJIAH  MOCEJIEHHS  IOUIEXKHT
0053aTeILHOMY PAacCMOTPEHUIO Ha ITyOJIHYHBIX
CIIyIIAHUSIX, IPOBOAMMBIX B COOTBETCTBHHM CO
ctatbeii 28 «IlyOnudHbIe CITyIIaHUA 110 IPOEKTaM
TeHEePAThHBIX IIJIAHOB [TOCEIICHUI »

Wcnonaurens OCYIIECTBIISET MIOATOTOBKY
rpa@uYecKuX W TEKCTOBBIX MATEPHANOB UL
OTKpBITOTO ~ JocTynma B ceTd  MHTepHeT,
HU3TOTOBJICHHE IEMOHCTPAI[MOHHBIX MAaTEpHAIOB
(B OSNEKTPOHHOM BHIAE) MJIA  IIPOBEIEHHSA
MyOIMYHBIX CITyIIaHUMN.

[TpoBenenue Ty OJIMIHBIX CITyIIaHMH
OCYIIECTBIISAET WcnomHuTeNbHBIN KOMUTET
MTOCETICHUS.
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CormnacoBanus
reHepaTbHOTO IJIaHa
[IOCEJICHUS

HcnomauTens OCYIIECTBILIET MIOJITOTOBKY
rpa@UYecKUX U TEKCTOBBIX MAaTEpUaNIOB I
IIPOBEICHHUS IIPOLEAYPhI COTIACOBAHHUS:

- g omybmukoBanus B CMI u pasmemenus B
HHQOPMAIIMOHHOH CHCTEME TEePPUTOPHUATIBHOTO
IUTAaHHPOBAHHUS;

- IS COIJacoBaHUA C 3aMHTEPECOBAHHBIMU
opraHaMmu MECTHOT'O CaMOYIIPaBJIECHU
MYHUIMIIATGHBIX ~ 00pa3oBaHWM,  HMEIOIKX
0OIIyF0 TPaHUILY C IOCEJICHHEM, IOATOTOBUBIINM
MIPOEKT FeHEePAFHOTO ILIaHa;

- JUIS COIJIaCOBaHMS C OpraHaMH MECTHOIO
CaMOYTIpaBIICHUS HmxHaexaMcKoro
MYHUITUTIAIEHOTO paiiOHa, B TPaHUI@X KOTOPOTO
HaXOJUTCS IIOCETIECHHE

- I COTJIaCOBaHU c opraHamu
UCTIONHUTENbHOHU Bractu Pecrybnuku Tarapcras;
JUIA COTJIaCOBaHUS B (eNepalbHBIX OpraHax
TOCYIapCTBEHHOM BIACTH |

[Tpouemypa corizacoBaHWs OCYIIECTBIIETCA B
HOPSIIKE, YCTAHOBIEHHOM 3aKOHONATEIHCTBOM
PO.
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Texauueckue
TpeOOBaHUS K IPOEKTY
TeHepaTbHOrO IIJIaHa
MOCENIeHUs

Kaptsl, conmepxarnuiecs B IPOEKTe ME€HEPAIBHOIO
IJIaHa TIOCEJIEHUS MOJDKHEI OBITH BBIIOJIHEHBI B
OyMa)KHOM ¥ 3JIEKTpOHHOM Buze B ¢popmare I'IC
ArcGis. CemaHTHYeCKHE NaHHBIE NOJDKHBI OBITH
IpUBS3aHEl K rpadudeckod wuHpopmamuu. B
OyMa)XHOM  BHIE KapThl  JOJDKHBL  OBITH
BRINOJIHEHRI B Macmarabax 1:50000, 1:10000
1:5000.

16

TpeboBaHUs K CTENIEHU

[Tpu HayTTIMK B IPOEKTE CBEICHUN, OTHECEHHBIX K

! B Cry4ae €CJiv IMPOBEACHUE TaKOTO COTIaCOBAHMA Tpe6yeTca B COOTBETCTBHH C 3aKOHOOATCJIECTBOM.




[image: image20.jpg]CEKPETHOCTH rOCyJIapCTBEHHOR TalHe, ToUIeXKalux
3aCeKpPEeYMBAHMUIO, 3alIPEIEHHBIX A1 OTKPBITOIO
OIyOJIMKOBAHUS, MPOSKT JOJDKEH OBITH BBITOJIHEH
C COOTBETCTBYIOIIUM Ipr(OM CEKPETHOCTH

17 | DTamsl pa3paboTKA Oransl pa3paboTKy IeHEPATIBHEIN IIJIaH:
T€HEPAJILHOIO IIIaHa 1. Pazpabotka I'eHepanpHOro miraHa ropoiacKoro
TIOCETIEHUS nocenenus «urt Kamckue IomsaHeI»;

2. ITomroroBka mpoekTa [eHepalbHOro IjIaHa
ropojackoro mocenenus «urr Kamckue IlomaHbn»
JUI1 TIPOBEACHHS COTJIACOBAHUN M IyOJIMYHBIX
CIyIIaHUi;

3. Koppexruposka npoekra ['eHepanbHOro IaHa
MO «urr Kamckume Ilomssbl» 10 pesynbraram
IPOBEIECHUS  COTJIACOBaHWH W IIyOIMYHBIX
CIIyIIIaHHH;

4. IloaroroBka UTOrOBOM pelaKuuu
I'emepamproro twraHa MO «uarr  Kamckue
[Monsupl»  mId  Tepemadd  3aKka3dumky I
yTBEpXKAeHUS. BEITycK IMpoeKTa.

18 | Cpoxu u 3Tansl Cpoxu ® OTambl pa3pabOTKH OMPENENAIOTCS
pa3paboTku KaJICHJapHBIM IIaHOM

19 | Ocobrie ycnoBus B xome pa3paboTku HMpOEKTHOH HOKyMEHTAIMH B

3a[aHre MOTYT OBITH BHECEHBI COTJIACOBAHHBIE B

YCTaHOBIIEHHOM HOPSIIKE He00X0AUMBIE

U3MCHCHHUA U JOIIOJTHCHHA.

20 | TpeboBanus K [TpoekTHBIE MaTepUaIbl IEpeNaOTCsa 3aKa3YuKy B
0hOPMIIEHUIO 4 sx3eMIusIpax: | 9k3.- Ha OyMaXHOM HOCHTEIE,
IIPOEKTHOTO MaTepuana | 3 9K3.- B 3JIEKTPOHHOM BHJE.

CoracoBaHo:

HavanpHUK yIpaBieH:s COPOBOXKICHHS
pa3paboTKu TEXHUYECKOH JOKyMEHTallUU

I'KY «I ' naBHOE€ MHBECTUIIMOHHO- / ‘
CTpOUTENbHOE yIipaBiieHue PT» s % M.B. ®arxyuuH
HayanpHEK OT/ea IPeanpPOeKTHON paboThI

I'KY «['maBHOE UHBECTHIMOHHO-
CTpouTeNlbHOe yIpasieHue PT»

N.B. AxaToB





� В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв.Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.)


� Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. Авторы: Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001 г.


� По данным операторов в области обращения с ТКО, продолжительность рабочего дня водителя мусоровоза составляет в среднем – 1,5 смены (или 12 часов).
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