Замечания АО «ВК и ЭХ» к схеме теплоснабжения (актуализация на 2022г)

1. **Глава 12 Инвестиции,** стр.14 (мероприятия по строительству сетей АО «ВК и ЭХ») и стр.19 (баланс инвест.ресурсов), **глава 5 Утверждаемая часть** стр. 165 (мероприятия по строительству сетей) – разбивка идет только на 2022 и 2025 года, мероприятия будут выполняться с 2021 по 2025 года, включая 2023, 2024гг., см. представленную информацию таб.3.2 Объем нового строительства тепловых сетей АО «ВК и ЭХ»
2. **Глава 8 предложения по сетям** стр.17, таб.6.1; **Утверждаемая часть**, стр.127 таб.6.5 предложения по строительству сетей – строительство теплосети от ТК-88 ул.Б.Урманче до ТК-55 пр.Вахитова – это мероприятие не АО «ВК и ЭХ»
3. **Утверждаемая часть** стр.113 и стр.172, **глава 12** стр.26 – добавить данные по переводу горячего водоснабжения с ЦТП на ИТП: Планируется перевод горячего водоснабжения жилых домов от ЦТП-61 (4 дома) и ЦТП-63 (3 дома) на ИТП.
4. **Глава 1**, стр.227, **Утверждаемая часть** стр.195 - перечень бесхозяйных сетей, закрепленных на обслуживание АО «ВК и ЭХ» обновить
5. **Глава 8**, стр.32 таб.11.2 – информацию из строки 1 перенести в строку 6 -Реконструкции и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Строка 5 – не наша цифра (см.п.2)

1. **Утверждаемая часть** стр.109, Табл. 4.9. Норматив затрат тепловой энергии на приготовление 1 м3 горячей воды: Коэф фактических затрат т/э при подогреве на 55°С – горячая вода нагревается до 60-65°С (на границе поставки должна быть 60°С)